(module Wurth_WE-TPC_4.8x4.8 (layer F.Cu) (tedit 59209263)
  (fp_text reference REF** (at -1 4.3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Wurth_WE-TPC_4.8x4.8 (at -0.3 -4.2) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.54 -1.04) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.49 -1.13) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.41 -1.23) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.31 -1.34) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.22 -1.44) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.07 -1.55) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.8 -1.77) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.91 -1.67) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.03 -1.58) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.17 -1.46) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.28 -1.37) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.39 -1.26) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.52 -1.09) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.68 -1.84) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.66 -1.86) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.82 -1.78) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.92 -1.73) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1 -1.65) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.09 -1.55) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.21 -1.45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.32 -1.36) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.41 -1.24) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.51 -1.09) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.54 -1.92) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 -1.81) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.46 -1.2) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.26 -1.42) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.97 -1.62) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.88 -1.76) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.05 -1.61) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.27 -1.41) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.46 -1.18) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.08 -1.97) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.21 -1.98) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.34 -1.96) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.4 -1.95) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.54 -1.91) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.74 -1.82) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.61 -1.88) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.86 -1.73) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.34 -1.32) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.98 -1.7) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.37 -1.3) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.56 -1.8) (size 1.375 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.58 -1.8) (size 1.375 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2 -1.3) (size 1.375 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 2.02 -1.3) (size 1.375 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.01 -2.31) (size 5.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.54 1.04) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.49 1.13) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.41 1.23) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.31 1.34) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.22 1.44) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.07 1.55) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.8 1.77) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.91 1.67) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.03 1.58) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.17 1.46) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.28 1.37) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.39 1.26) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.52 1.09) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.68 1.84) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.66 1.86) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.82 1.78) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.92 1.73) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1 1.65) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.09 1.55) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.21 1.45) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.32 1.36) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.41 1.24) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.51 1.09) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.54 1.92) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.75 1.81) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.46 1.2) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.26 1.42) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.97 1.62) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.88 1.76) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.05 1.61) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.27 1.41) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.46 1.18) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.08 1.97) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.21 1.98) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.34 1.96) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.4 1.95) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.54 1.91) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.74 1.82) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.61 1.88) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.86 1.73) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.34 1.32) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.98 1.7) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.37 1.3) (size 0.5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.56 1.8) (size 1.375 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.58 1.8) (size 1.375 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2 1.3) (size 1.375 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.02 1.3) (size 1.375 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.01 2.31) (size 5.4 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
