<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="HSSOP56">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TAS6424-Q1">
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="PVDD@1"/>
<pin name="VBAT"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="VREG"/>
<pin name="VCOM"/>
<pin name="AVSS"/>
<pin name="AVDD"/>
<pin name="GVDD@1"/>
<pin name="GVDD@2"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="MCLK"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="FSYNC"/>
<pin name="SDIN1"/>
<pin name="SDIN2"/>
<pin name="GND@3" direction="sup"/>
<pin name="GND@4" direction="sup"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="I2C_ADDR0"/>
<pin name="I2C_ADDR1"/>
<pin name="/STANDBY"/>
<pin name="/MUTE"/>
<pin name="/FAULT"/>
<pin name="/WARN"/>
<pin name="GND@5" direction="sup"/>
<pin name="PVDD@2"/>
<pin name="PVDD@3"/>
<pin name="BST_1M"/>
<pin name="OUT_1M"/>
<pin name="GND@6" direction="sup"/>
<pin name="OUT_1P"/>
<pin name="BST_1P"/>
<pin name="GND@7" direction="sup"/>
<pin name="BST_2M"/>
<pin name="OUT_2M"/>
<pin name="GND@8" direction="sup"/>
<pin name="OUT_2P"/>
<pin name="BST_2P"/>
<pin name="PVDD@4"/>
<pin name="PVDD@5"/>
<pin name="BST_3M"/>
<pin name="OUT_3M"/>
<pin name="GND@9" direction="sup"/>
<pin name="OUT_3P"/>
<pin name="BST_3P"/>
<pin name="GND@10" direction="sup"/>
<pin name="BST_4M"/>
<pin name="OUT_4M"/>
<pin name="GND@11" direction="sup"/>
<pin name="OUT_4P"/>
<pin name="BST_4P"/>
<pin name="PVDD@6"/>
<pin name="PVDD@7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TAS6424-Q1" prefix="U$1" uservalue="yes">
<description>TAS6424-Q1 75-W Class-D Audio Amplifier
&lt;P&gt;
2-MHz Digital Input 4-Channel Automotive Class-D Audio Amplifier With Load-Dump Protection and I2C Diagnostics
&lt;P&gt;
&lt;a href="http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas6424-q1.pdf"&gt;datasheet: 
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas6424-q1.pdf&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TAS6424-Q1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HSSOP56">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/FAULT" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="/MUTE" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="/STANDBY" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="/WARN" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="AVDD" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="AVSS" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_1M" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_1P" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_2M" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_2P" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_3M" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_3P" pad="P$48"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_4M" pad="P$50"/>
<connect gate="G$1" pin="BST_4P" pad="P$54"/>
<connect gate="G$1" pin="FSYNC" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="P$49"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="P$52"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="P$46"/>
<connect gate="G$1" pin="GVDD@1" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="GVDD@2" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_ADDR0" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_ADDR1" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="MCLK" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_1M" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_1P" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_2M" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_2P" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_3M" pad="P$45"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_3P" pad="P$47"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_4M" pad="P$51"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT_4P" pad="P$53"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD@1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD@2" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD@3" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD@4" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD@5" pad="P$43"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD@6" pad="P$55"/>
<connect gate="G$1" pin="PVDD@7" pad="P$56"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIN1" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIN2" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOM" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG" pad="P$5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
