Anleitung zum Nachbau des MiniLog von Michael Ulbrich der diesen im Jahre 2009 komplett entwickelt hat und für private Zwecke zum Nachbau freigegeben hat. 
Diese Beschreibung wurde erstellt von Thomas Weidisch August 2017.

Wichtigste Info zuerst!
Die Hardware wird zwar von einem 80MHz Oszillator angetrieben und stellt die benötigten höheren Samplefrequenzen bereit.
Allerdings ist nicht Garantiert, das die 80MHz als Samplefrequenz genutzt werden können, da es abhängig davon ist, 
welche Qualität der 80MHz Oszillator hat, von welchem Hersteller die 74ACT161 Zähler und 74ACT00 Schaltkreise sind 
und vor allem von dem verwendeten RAM-Baustein!
Nur Samplefrequenzen ab 40MHz (in der PC Software 25nS auswählen) sind garantiert! 
Sind aber auch vollkommen ausreichend wenn man Signale eines Mikrocontrollers sampeln möchte der mit maximal 20MHz getaktet ist!

Was befindet sich im Dateipacket und wie ist damit umzugehen?

1. Ordner "DLA_PC_Software".
   Hierin befindet sich die Anzeigesoftware für den PC.
   Dieses komplette Verzeichnis mit all seinen Dateien einfach auf C:/ kopieren
   und eine Verknüpfung auf dem Desktop zum Ausführenden Programm MiniLog.exe erstellen.
   C:\DLA_Programm\MiniLog.exe
   Bei Windows 8.1 geht das garantiert so ohne Installation zu machen und ist getestet.
   Wenn man die Software startet, ohne Hardware angeschlossen zu haben und nur eine Meldung über den noch fehlenden 
   COM Port erscheint, die man wegklicken kann und es kommt keine weitere Meldung, dann ist die PC Software bereit.
   Bei anderen Windowsversionen könnte es sein, das doch eine Installation von Visual Basic-Dateien noch durchzuführen ist.
   Dann bitte die originale Software mit Installtionsdatei von der Homepage von Michael Ulbrich runterladen.
   Die virtuelle COM-Schnittstelle des FT232RL die verwendet wird, kann in der Datei "MiniLog.ini" geändert werden.
   Auch die verwendete Baudrate kann hier eingestellt werden. Normalerweise sollte hier eine 500000 an zweiter Stelle stehen.
   Wenn die Hardware erstellt und angeschlossen ist, kann unter dem Menüpunkt "Pattern" ein Test aufgerufen werden, 
   der die Funktion der Hardware darstellt. Siehe auch "PC_Software.jpg" Bild.

2. Ordner "Firmware_ASM".
   Hierin befindet sich nur ein einzigster weiterer Ordner mit dem Namen "DLA_mini".
   Darin sind alle benötigten Files für die Assembler Firmware für den ATmega16-16AU.
   Die Dateien sind mit Atmel Studio Version 6.2.9 erstellt. Alle neueren Versionen gehen natürlich auch! 
   Aber für Version 4 sollte man ein neues Projekt anlegen und nur die Assembler Datei "DLA_mini.asm" einbauen.
   Zur Verwendung, einfach das komplette Verzeichnis "DLA_mini" in das Projekte Verzeichnis von Atmel Studio 6 (7) kopieren.
   Das Projekte Verzeichnis sollte sich bei einfacher Installation des Atmel Studios unter "c:\Program Files\Atmel\Atmel Projekte\" befinden.
   Danach Atmel Studio öffnen und "vorhandenes Projekt laden" auswählen. Auf den Ordner "DLA-mini" verweisen und die
   Datei "DLA_mini.atsln" öffnen. Danach wird die Assemblerdatei angezeigt und man kann editieren und Brennen.
   Möchte man keine Änderung an der Firmware für den ATmega vornehmen, dann kann man auch das vorhandene HEX File
   unter "...\DLA_mini\DLA_mini\Debug\DLA_mini.hex" einfach mit einem beliebigen Brenner in den ATmega16-16AU brennen.
   Das hier vorhandene HEX-File ist auf 32k Speicher eingestellt und bei Verwendung eines 32k Speichers und der 
   hier angebotenen Hardware braucht auch absolut nichts mehr an der Assembler Firmware geändert werden.

   Hinweis zur Firmware im ATmega16:
   Die originale Assembler Firmware von der Homepage von Michael Ulbrich ist in mehrere Files gesplittet. Da es sich aber nicht um
   allzuviel Programmcode handelt, wurde nun hier alles in eine Datei eingebaut. Auch sind viel mehr Informationen zu jedem
   Assemblerbefehl zusätzlich eingefügt wurden, um die Funktionsweise der Firmware besser verstehen zu können.
   Mehr Information zu der Assembler Firmware findet man in "assembler_hilfe.txt".

3. Ordner "Hardware".
   Hier sind die Target- Files des neuen Schaltplanes mit 4 Zählern 74ACT161 "DLA_MINI_SCHALTPLAN.T2001", 
   sowie des Layouts des Boards "DLA_MINIBOARD.T2001" zu finden. Der Schaltplan ist, gebe ich gerne zu, etwas unübersichtlich!
   Aber es sind alle Verbindungen zu den entsprechenden Pinnummern wie sie auf dem Board vorhanden sind gemacht.
   Das einzigste was fehlt, sind die beiden LED´s welche die Umschaltung von 5V auf 3,3V Eingängen anzeigen. 
   Diese sind aber auf dem Board integriert und man kann sich gerne über die verwendeten Bauteile auf dem Board informieren.
   Weiterhin sind hier noch ein Datenblatt des verwendeten 32k x 8 SRAM Speicherbausteins CY7C199D, sowie 3 Bilder 
   der Oberseite und der Unterseite des bestückten Boards und des Fertiggerätes zu finden. 
   Auch sind alle Ebenen die man benötigt als PDF Datei vorhanden. Für den Fall das keiner TARGET hat, bzw. die TARGET Dateien nicht öffnen kann.
   Ob allerdings die PDF Dateien als Vorlage zum Belichten genutzt werden können und in den Maßen noch passen, kann nicht garantiert werden.
   Mit der Datei für die Platine "DLA_MINIBOARD.T2001" kann man sich ein Board bei entsprechenden Anbietern 
   erstellen lassen. z.B. Ätzwerk (https://www.aetzwerk.de/) Kostenpunkt ca. 45,-€ für nur eine Platine, bei mehr gibt es guten Rabatt!
   Möchte man selber eine Platine ätzen, dann bitte "hardware_hilfe.txt" lesen.