(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 64.948999 60.884999 153.882883 202.3562)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 1)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.300000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module Private_Lips_footprint:eSol_kbd (layer F.Cu) (tedit 59D944B5)
    (at 106.807 -41.783)
    (fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.Cu) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer F.Cu) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -12.192 133.604) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole circle (at -14.859 133.604) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at -17.272 133.604) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole circle (at -19.939 133.604) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole circle (at -22.479 133.604) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6 thru_hole circle (at -25.019 133.604) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7 thru_hole circle (at -28.702 114.554) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 8 thru_hole circle (at -31.242 114.554) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9 thru_hole circle (at -33.909 114.554) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10 thru_hole circle (at -25.019 118.364) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 11 thru_hole circle (at -22.352 118.237) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 12 thru_hole circle (at -19.812 118.364) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 13 thru_hole circle (at -17.272 118.364) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 14 thru_hole circle (at -14.859 118.237) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 15 thru_hole circle (at -12.192 118.364) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 16 thru_hole circle (at -16.002 114.554) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 17 thru_hole circle (at -18.542 114.554) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 18 thru_hole circle (at -21.082 114.427) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 19 thru_hole circle (at -23.622 114.554) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 20 thru_hole circle (at -26.035 114.554) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 21 thru_hole circle (at -33.909 111.887) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 22 thru_hole circle (at -31.369 112.014) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 23 thru_hole circle (at -28.829 112.014) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 24 thru_hole circle (at -26.289 111.887) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 25 thru_hole circle (at -23.749 112.014) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 26 thru_hole circle (at -21.082 112.014) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 27 thru_hole circle (at -18.669 112.014) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 28 thru_hole circle (at -16.129 112.014) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 29 thru_hole circle (at 6.858 132.207) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 30 thru_hole circle (at 6.858 127.254) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 31 thru_hole circle (at 6.985 115.824) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 32 thru_hole circle (at 6.985 110.744) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 33 thru_hole circle (at 13.208 108.712) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 34 thru_hole circle (at 19.431 110.871) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.431 115.697) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 36 thru_hole circle (at 13.208 117.729) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 37 thru_hole circle (at 13.208 125.349) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 38 thru_hole circle (at 19.431 127.381) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 39 thru_hole circle (at 19.431 132.207) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 40 thru_hole circle (at 13.081 134.366) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_line (start 65.024 97.282) (end 65.151 60.96) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 152.781 97.282) (end 65.024 97.282) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 152.908 61.214) (end 152.781 97.282) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 65.278 60.96) (end 152.908 61.214) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
