(module LED_Normandled_OHLP4927_DEMO (layer F.Cu) (tedit 5A01CE68)
  (descr http://www.normandled.com/upload/201605/WS2813%20LED%20Datasheet.pdf)
  (tags "LED RGB PLCC-6")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_Normandled_OHLP4927_DEMO (at 0 4) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0.2 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -1.5 -1.05) (size 1.65 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad NC smd rect (at -1.5 0) (size 1.65 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.5 1.05) (size 1.65 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 -1.05) (size 1.65 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.5 0) (size 1.65 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 1.05) (size 1.65 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LEDs.3dshapes/LED_Normandled_WS2813-06_5.0x5.0mm_Pitch1.6mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
