(module LED_Osram_Adv_TOPLED (layer F.Cu) (tedit 5A02C5C9)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_Osram_Adv_TOPLED (at 0 3.5) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 2.65 2.7) (size 4 4) (layers F.Cu))
  (pad DNC smd rect (at 0 2.7) (size 0.6 4) (layers F.Cu F.Paste)
    (zone_connect 0))
  (pad 2 smd rect (at -2.65 2.7) (size 4 4) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd rect (at -2.65 -2.7) (size 4 4) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd rect (at 2.65 -2.7) (size 4 4) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at 0 -2.7) (size 0.6 4) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 -1.425) (size 0.6 1.45) (layers F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.95 -1.425) (size 0.6 1.45) (layers F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.95 1.425) (size 0.6 1.45) (layers F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 1.425) (size 0.6 1.45) (layers F.Mask))
  (pad DNC smd rect (at 0 1.425) (size 0.6 1.45) (layers F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 -1.425) (size 0.6 1.45) (layers F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.05 -1.525) (size 0.8 1.65) (layers F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 1.05 -1.525) (size 0.8 1.65) (layers F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 1.05 1.525) (size 0.8 1.65) (layers F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.05 1.525) (size 0.8 1.65) (layers F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at 0 -1.525) (size 0.6 1.65) (layers F.Paste))
)
