<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="17.78" x2="31.97" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.97" y1="17.78" x2="31.97" y2="35.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.97" y1="35.78" x2="13.97" y2="35.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="35.78" x2="13.97" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Nordic_nRF">
<packages>
<package name="BT-XTAL_2016_N">
<description>&lt;b&gt;BT-XTAL_2016&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

SMD XTAL 2.0 x 1.6 mm</description>
</package>
<package name="XTAL_3215_N">
<description>&lt;b&gt;XTAL_3215&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

XTAL SMD 3.2 x 1.5 mm</description>
</package>
<package name="RESC0402_N">
<description>&lt;b&gt;0402&lt;/b&gt; chip &lt;p&gt;

0402 (imperial)&lt;br/&gt;
1005 (metric)&lt;br/&gt;
IPC Nominal Density</description>
</package>
<package name="RESC0603_N">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;/b&gt; chip &lt;p&gt;

0603 (imperial)&lt;br/&gt;
1608 (metric)&lt;br/&gt;
IPC Nominal Density</description>
</package>
<package name="QFN40P600X600X90-48_N">
<description>&lt;b&gt;QFN40P600X600X90-48N&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

QFN, 48-Leads&lt;br/&gt;
Body 6.0x6.0mm (max)&lt;br/&gt;
Pitch 0.40mm&lt;br/&gt;
IPC Medium Density</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="Nordic_nRF" package="BT-XTAL_2016_N" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="3.3nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="12pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="12pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="2.2nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="47nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="1.0nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Nordic_nRF" package="RESC0603_N" value="4.7µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="Nordic_nRF" package="RESC0603_N" value="1.0µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="Nordic_nRF" package="XTAL_3215_N" value="32.768kHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="12pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="12pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="15nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="Nordic_nRF" package="RESC0603_N" value="10µH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="Nordic_nRF" package="QFN40P600X600X90-48_N" value="NRF51X22_QFQF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="4.7nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="10nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="2.2pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="1.0pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Nordic_nRF" package="RESC0402_N" value="1.5pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA07"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA16"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA13"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA01"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA02"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA04"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA14"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA03"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA12"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA08"/>
<contactref element="U1" pad="PAD"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA09"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA15"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA11"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA10"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA05"/>
<contactref element="U1" pad="PAD@VIA06"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="X2">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="P0.26/XL2">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="P0.27/XL1">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="VDD_NRF">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RF">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P0.24">
<contactref element="U1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="P0.23">
<contactref element="U1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="P0.22">
<contactref element="U1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="P0.21">
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="P0.20">
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="P0.19">
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="P0.00">
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P0.02">
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P0.03">
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P0.04">
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P0.05">
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="P0.06">
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P0.08">
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="P0.09">
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="P0.10">
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="P0.11">
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="P0.12">
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="P0.13">
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="P0.14">
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="P0.15">
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="P0.16">
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="SWDIO/NRESET">
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="SWDCLK">
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="P0.01">
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P0.17">
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="P0.07">
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="AVDD">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="P0.25">
<contactref element="U1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="P0.28">
<contactref element="U1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="P0.29">
<contactref element="U1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="P0.30">
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
