<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TQFN-20EP">
</package>
<package name="SSOP20">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MAX31865-TQFN">
<pin name="DVDD" direction="pas"/>
<pin name="AVDD" direction="pas"/>
<pin name="BIAS" direction="pas"/>
<pin name="REFIN+" direction="pas"/>
<pin name="REFIN-" direction="pas"/>
<pin name="ISENSOR" direction="pas"/>
<pin name="FORCE+" direction="pas"/>
<pin name="FORCE2" direction="pas"/>
<pin name="RTDIN+" direction="pas"/>
<pin name="RTDIN-" direction="pas"/>
<pin name="FORCE-" direction="pas"/>
<pin name="DGND" direction="pas"/>
<pin name="AGND2" direction="pas"/>
<pin name="AGND1" direction="pas"/>
<pin name="SDO" direction="pas"/>
<pin name="!CS" direction="pas"/>
<pin name="SCLK" direction="pas"/>
<pin name="SDI" direction="pas"/>
<pin name="!DRDY" direction="pas"/>
<pin name="EXP" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MAX31865-SSOP">
<pin name="DVDD" direction="pas"/>
<pin name="AVDD" direction="pas"/>
<pin name="BIAS" direction="pas"/>
<pin name="REFIN+" direction="pas"/>
<pin name="REFIN-" direction="pas"/>
<pin name="ISENSOR" direction="pas"/>
<pin name="FORCE+" direction="pas"/>
<pin name="FORCE2" direction="pas"/>
<pin name="RTDIN+" direction="pas"/>
<pin name="RTDIN-" direction="pas"/>
<pin name="FORCE-" direction="pas"/>
<pin name="DGND" direction="pas"/>
<pin name="AGND2" direction="pas"/>
<pin name="AGND1" direction="pas"/>
<pin name="SDO" direction="pas"/>
<pin name="!CS" direction="pas"/>
<pin name="SCLK" direction="pas"/>
<pin name="SDI" direction="pas"/>
<pin name="!DRDY" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MAX31865-TQFN" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="IC" symbol="MAX31865-TQFN"/>
</gates>
<devices>
<device name="TQFN" package="TQFN-20EP">
<connects>
<connect gate="IC" pin="!CS" pad="13"/>
<connect gate="IC" pin="!DRDY" pad="18"/>
<connect gate="IC" pin="AGND1" pad="16"/>
<connect gate="IC" pin="AGND2" pad="10"/>
<connect gate="IC" pin="AVDD" pad="20"/>
<connect gate="IC" pin="BIAS" pad="1"/>
<connect gate="IC" pin="DGND" pad="15"/>
<connect gate="IC" pin="DVDD" pad="19"/>
<connect gate="IC" pin="EXP" pad="EXP"/>
<connect gate="IC" pin="FORCE+" pad="5"/>
<connect gate="IC" pin="FORCE-" pad="9"/>
<connect gate="IC" pin="FORCE2" pad="6"/>
<connect gate="IC" pin="ISENSOR" pad="4"/>
<connect gate="IC" pin="REFIN+" pad="2"/>
<connect gate="IC" pin="REFIN-" pad="3"/>
<connect gate="IC" pin="RTDIN+" pad="7"/>
<connect gate="IC" pin="RTDIN-" pad="8"/>
<connect gate="IC" pin="SCLK" pad="12"/>
<connect gate="IC" pin="SDI" pad="11"/>
<connect gate="IC" pin="SDO" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX31865-SSOP" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="IC" symbol="MAX31865-SSOP"/>
</gates>
<devices>
<device name="SSOP" package="SSOP20">
<connects>
<connect gate="IC" pin="!CS" pad="16"/>
<connect gate="IC" pin="!DRDY" pad="1"/>
<connect gate="IC" pin="AGND1" pad="19"/>
<connect gate="IC" pin="AGND2" pad="13"/>
<connect gate="IC" pin="AVDD" pad="3"/>
<connect gate="IC" pin="BIAS" pad="4"/>
<connect gate="IC" pin="DGND" pad="18"/>
<connect gate="IC" pin="DVDD" pad="2"/>
<connect gate="IC" pin="FORCE+" pad="8"/>
<connect gate="IC" pin="FORCE-" pad="12"/>
<connect gate="IC" pin="FORCE2" pad="9"/>
<connect gate="IC" pin="ISENSOR" pad="7"/>
<connect gate="IC" pin="REFIN+" pad="5"/>
<connect gate="IC" pin="REFIN-" pad="6"/>
<connect gate="IC" pin="RTDIN+" pad="10"/>
<connect gate="IC" pin="RTDIN-" pad="11"/>
<connect gate="IC" pin="SCLK" pad="15"/>
<connect gate="IC" pin="SDI" pad="14"/>
<connect gate="IC" pin="SDO" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
