<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RK097G">
<description>&lt;b&gt;6mm Potentiometer&lt;/b&gt; two level&lt;p&gt;
Source: https://de.aliexpress.com/item/6pin-RK097G-duplex-potentiometer-audio-amplifier-sealed-potentiometer-B10K-15mm-handle/32531635964.html?spm=2114.13010608.0.0.AWgYGZ</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="POT_EU-">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="RK097G">
<pin name="P$2" direction="pas"/>
<pin name="P$1" direction="pas"/>
<pin name="P$3" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RK097G" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;6mm Potentiometer&lt;/b&gt; two level&lt;p&gt;
Achse 10mm length
China Source:</description>
<gates>
<gate name="/1" symbol="POT_EU-"/>
<gate name="/2" symbol="POT_EU-"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RK097G">
<connects>
<connect gate="/1" pin="A" pad="1-1"/>
<connect gate="/1" pin="E" pad="1-3"/>
<connect gate="/1" pin="S" pad="1-2"/>
<connect gate="/2" pin="A" pad="2-1"/>
<connect gate="/2" pin="E" pad="2-3"/>
<connect gate="/2" pin="S" pad="2-2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
