<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="RJ45-3-5338556-1">
<description>AMP 3-5338556-1 = Bürklin 73 F 672</description>
</package>
<package name="RJ45-5557969-1">
<description>AMP 5557969-1 oder -2 (minimal kürzere Pins) = 73 F 6725</description>
</package>
<package name="RJ45-1734795-4">
<description>AMP 1734795-4 mit cutout Polygon in Layer 2 und 3</description>
</package>
<package name="RJ45-1734795-4-4L">
<description>AMP 1734795-4 mit Kupfer in Layer 2 und 3</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="F">
<pin name="F" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GEHAEUSE-2">
<pin name="GND@1" direction="in"/>
<pin name="GND@2" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RJ45-1X1" prefix="X">
<gates>
<gate name=":1" symbol="F"/>
<gate name=":2" symbol="F"/>
<gate name=":3" symbol="F"/>
<gate name=":4" symbol="F"/>
<gate name=":5" symbol="F"/>
<gate name=":6" symbol="F"/>
<gate name=":7" symbol="F"/>
<gate name=":8" symbol="F"/>
<gate name="G$9" symbol="GEHAEUSE-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RJ45-3-5338556-1">
<connects>
<connect gate=":1" pin="F" pad="1"/>
<connect gate=":2" pin="F" pad="2"/>
<connect gate=":3" pin="F" pad="3"/>
<connect gate=":4" pin="F" pad="4"/>
<connect gate=":5" pin="F" pad="5"/>
<connect gate=":6" pin="F" pad="6"/>
<connect gate=":7" pin="F" pad="7"/>
<connect gate=":8" pin="F" pad="8"/>
<connect gate="G$9" pin="GND@1" pad="G1"/>
<connect gate="G$9" pin="GND@2" pad="G2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-V" package="RJ45-5557969-1">
<connects>
<connect gate=":1" pin="F" pad="1"/>
<connect gate=":2" pin="F" pad="2"/>
<connect gate=":3" pin="F" pad="3"/>
<connect gate=":4" pin="F" pad="4"/>
<connect gate=":5" pin="F" pad="5"/>
<connect gate=":6" pin="F" pad="6"/>
<connect gate=":7" pin="F" pad="7"/>
<connect gate=":8" pin="F" pad="8"/>
<connect gate="G$9" pin="GND@1" pad="M1"/>
<connect gate="G$9" pin="GND@2" pad="M2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-1734795-4" package="RJ45-1734795-4">
<connects>
<connect gate=":1" pin="F" pad="1"/>
<connect gate=":2" pin="F" pad="2"/>
<connect gate=":3" pin="F" pad="3"/>
<connect gate=":4" pin="F" pad="4"/>
<connect gate=":5" pin="F" pad="5"/>
<connect gate=":6" pin="F" pad="6"/>
<connect gate=":7" pin="F" pad="7"/>
<connect gate=":8" pin="F" pad="8"/>
<connect gate="G$9" pin="GND@1" pad="M1 S1"/>
<connect gate="G$9" pin="GND@2" pad="M2 S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-4L" package="RJ45-1734795-4-4L">
<connects>
<connect gate=":1" pin="F" pad="1"/>
<connect gate=":2" pin="F" pad="2"/>
<connect gate=":3" pin="F" pad="3"/>
<connect gate=":4" pin="F" pad="4"/>
<connect gate=":5" pin="F" pad="5"/>
<connect gate=":6" pin="F" pad="6"/>
<connect gate=":7" pin="F" pad="7"/>
<connect gate=":8" pin="F" pad="8"/>
<connect gate="G$9" pin="GND@1" pad="M1 S1"/>
<connect gate="G$9" pin="GND@2" pad="M2 S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
