<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="FTGB196">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="XC7S50_FTGB196_CONFIG">
<pin name="P9_DONE_0"/>
<pin name="J8_DXP_0"/>
<pin name="F7_GNDADC_0"/>
<pin name="F8_VCCADC_0"/>
<pin name="H8_VREFP_0"/>
<pin name="H7_VN_0"/>
<pin name="B8_VCCBATT_0"/>
<pin name="A7_TCK_0"/>
<pin name="J7_DXN_0"/>
<pin name="G7_VREFN_0"/>
<pin name="G8_VP_0"/>
<pin name="A8_CCLK_0"/>
<pin name="M7_M0_0"/>
<pin name="M8_M1_0"/>
<pin name="P8_INIT_B_0"/>
<pin name="P7_TDI_0"/>
<pin name="P6_TDO_0"/>
<pin name="M9_M2_0"/>
<pin name="N7_CFGBVS_0"/>
<pin name="L7_PROGRAM_B_0"/>
<pin name="M6_TMS_0"/>
</symbol>
<symbol name="XC7S50_FTGB196_BANK14">
<pin name="E11_IO_0_14"/>
<pin name="B11_IO_L1P_T0_D00_MOSI_14"/>
<pin name="B12_IO_L1N_T0_D01_DIN_14"/>
<pin name="D10_IO_L2P_T0_D02_14"/>
<pin name="C10_IO_L2N_T0_D03_14"/>
<pin name="B10_IO_L3P_T0_DQS_PUDC_B_14"/>
<pin name="A10_IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14"/>
<pin name="A12_IO_L4P_T0_D04_14"/>
<pin name="A13_IO_L4N_T0_D05_14"/>
<pin name="B13_IO_L5P_T0_D06_14"/>
<pin name="B14_IO_L5N_T0_D07_14"/>
<pin name="C11_IO_L6P_T0_FCS_B_14"/>
<pin name="C12_IO_L6N_T0_D08_VREF_14"/>
<pin name="F12_IO_L7P_T1_D09_14"/>
<pin name="E12_IO_L7N_T1_D10_14"/>
<pin name="D12_IO_L8P_T1_D11_14"/>
<pin name="D13_IO_L8N_T1_D12_14"/>
<pin name="G14_IO_L9P_T1_DQS_14"/>
<pin name="F14_IO_L9N_T1_DQS_D13_14"/>
<pin name="F13_IO_L10P_T1_D14_14"/>
<pin name="E13_IO_L10N_T1_D15_14"/>
<pin name="D14_IO_L11P_T1_SRCC_14"/>
<pin name="C14_IO_L11N_T1_SRCC_14"/>
<pin name="G11_IO_L12P_T1_MRCC_14"/>
<pin name="F11_IO_L12N_T1_MRCC_14"/>
<pin name="H11_IO_L13P_T2_MRCC_14"/>
<pin name="H12_IO_L13N_T2_MRCC_14"/>
<pin name="H13_IO_L14P_T2_SRCC_14"/>
<pin name="H14_IO_L14N_T2_SRCC_14"/>
<pin name="M13_IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14"/>
<pin name="L14_IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14"/>
<pin name="L12_IO_L16P_T2_CSI_B_14"/>
<pin name="L13_IO_L16N_T2_D31_14"/>
<pin name="J11_IO_L17P_T2_D30_14"/>
<pin name="J12_IO_L17N_T2_D29_14"/>
<pin name="J13_IO_L18P_T2_D28_14"/>
<pin name="J14_IO_L18N_T2_D27_14"/>
<pin name="K11_IO_L19P_T3_D26_14"/>
<pin name="K12_IO_L19N_T3_D25_VREF_14"/>
<pin name="M11_IO_L20P_T3_D24_14"/>
<pin name="M12_IO_L20N_T3_D23_14"/>
<pin name="N14_IO_L21P_T3_DQS_14"/>
<pin name="M14_IO_L21N_T3_DQS_D22_14"/>
<pin name="P12_IO_L22P_T3_D21_14"/>
<pin name="P13_IO_L22N_T3_D20_14"/>
<pin name="N10_IO_L23P_T3_D19_14"/>
<pin name="N11_IO_L23N_T3_D18_14"/>
<pin name="P10_IO_L24P_T3_D17_14"/>
<pin name="P11_IO_L24N_T3_D16_14"/>
<pin name="M10_IO_25_14"/>
</symbol>
<symbol name="XC7S50_FTGB196_BANK34">
<pin name="B6_IO_0_34"/>
<pin name="D3_IO_L1P_T0_34"/>
<pin name="C3_IO_L1N_T0_34"/>
<pin name="A4_IO_L2P_T0_34"/>
<pin name="A3_IO_L2N_T0_34"/>
<pin name="B3_IO_L3P_T0_DQS_34"/>
<pin name="A2_IO_L3N_T0_DQS_34"/>
<pin name="B5_IO_L4P_T0_34"/>
<pin name="A5_IO_L4N_T0_34"/>
<pin name="B2_IO_L5P_T0_34"/>
<pin name="B1_IO_L5N_T0_34"/>
<pin name="C5_IO_L6P_T0_34"/>
<pin name="C4_IO_L6N_T0_VREF_34"/>
<pin name="E4_IO_L7P_T1_34"/>
<pin name="D4_IO_L7N_T1_34"/>
<pin name="F3_IO_L8P_T1_34"/>
<pin name="F2_IO_L8N_T1_34"/>
<pin name="G1_IO_L9P_T1_DQS_34"/>
<pin name="F1_IO_L9N_T1_DQS_34"/>
<pin name="E2_IO_L10P_T1_34"/>
<pin name="D2_IO_L10N_T1_34"/>
<pin name="D1_IO_L11P_T1_SRCC_34"/>
<pin name="C1_IO_L11N_T1_SRCC_34"/>
<pin name="G4_IO_L12P_T1_MRCC_34"/>
<pin name="F4_IO_L12N_T1_MRCC_34"/>
<pin name="H4_IO_L13P_T2_MRCC_34"/>
<pin name="H3_IO_L13N_T2_MRCC_34"/>
<pin name="H2_IO_L14P_T2_SRCC_34"/>
<pin name="H1_IO_L14N_T2_SRCC_34"/>
<pin name="J2_IO_L15P_T2_DQS_34"/>
<pin name="J1_IO_L15N_T2_DQS_34"/>
<pin name="K4_IO_L16P_T2_34"/>
<pin name="K3_IO_L16N_T2_34"/>
<pin name="J4_IO_L17P_T2_34"/>
<pin name="J3_IO_L17N_T2_34"/>
<pin name="M1_IO_L18P_T2_34"/>
<pin name="L1_IO_L18N_T2_34"/>
<pin name="M3_IO_L19P_T3_34"/>
<pin name="M2_IO_L19N_T3_VREF_34"/>
<pin name="P2_IO_L20P_T3_34"/>
<pin name="N1_IO_L20N_T3_34"/>
<pin name="P4_IO_L21P_T3_DQS_34"/>
<pin name="P3_IO_L21N_T3_DQS_34"/>
<pin name="L3_IO_L22P_T3_34"/>
<pin name="L2_IO_L22N_T3_34"/>
<pin name="M5_IO_L23P_T3_34"/>
<pin name="M4_IO_L23N_T3_34"/>
<pin name="P5_IO_L24P_T3_34"/>
<pin name="N4_IO_L24N_T3_34"/>
<pin name="L5_IO_25_34"/>
</symbol>
<symbol name="XC7S50_FTGB196_GND">
<pin name="A1_GND"/>
<pin name="A6_GND"/>
<pin name="A9_GND"/>
<pin name="A11_GND"/>
<pin name="A14_GND"/>
<pin name="B4_GND"/>
<pin name="B7_GND"/>
<pin name="B9_GND"/>
<pin name="C2_GND"/>
<pin name="C6_GND"/>
<pin name="C7_GND"/>
<pin name="C8_GND"/>
<pin name="C9_GND"/>
<pin name="C13_GND"/>
<pin name="D5_GND"/>
<pin name="D7_GND"/>
<pin name="D9_GND"/>
<pin name="D11_GND"/>
<pin name="E1_GND"/>
<pin name="E3_GND"/>
<pin name="E6_GND"/>
<pin name="E8_GND"/>
<pin name="E10_GND"/>
<pin name="E14_GND"/>
<pin name="F5_GND"/>
<pin name="F9_GND"/>
<pin name="G3_GND"/>
<pin name="G6_GND"/>
<pin name="G10_GND"/>
<pin name="G12_GND"/>
<pin name="H5_GND"/>
<pin name="H9_GND"/>
<pin name="J6_GND"/>
<pin name="J10_GND"/>
<pin name="K1_GND"/>
<pin name="K5_GND"/>
<pin name="K7_GND"/>
<pin name="K9_GND"/>
<pin name="K14_GND"/>
<pin name="L4_GND"/>
<pin name="L6_GND"/>
<pin name="L8_GND"/>
<pin name="L10_GND"/>
<pin name="L11_GND"/>
<pin name="N3_GND"/>
<pin name="N5_GND"/>
<pin name="N9_GND"/>
<pin name="N12_GND"/>
<pin name="P1_GND"/>
<pin name="P14_GND"/>
</symbol>
<symbol name="XC7S50_FTGB196_SUPPLY">
<pin name="D6_VCCINT"/>
<pin name="D8_VCCINT"/>
<pin name="E7_VCCINT"/>
<pin name="E9_VCCINT"/>
<pin name="F6_VCCINT"/>
<pin name="G9_VCCINT"/>
<pin name="H6_VCCINT"/>
<pin name="J9_VCCINT"/>
<pin name="K6_VCCINT"/>
<pin name="K8_VCCINT"/>
<pin name="F10_VCCAUX"/>
<pin name="H10_VCCAUX"/>
<pin name="K10_VCCAUX"/>
<pin name="L9_VCCAUX"/>
<pin name="N6_VCCO_0"/>
<pin name="N8_VCCO_0"/>
<pin name="G13_VCCO_14"/>
<pin name="K13_VCCO_14"/>
<pin name="N13_VCCO_14"/>
<pin name="G2_VCCO_34"/>
<pin name="K2_VCCO_34"/>
<pin name="N2_VCCO_34"/>
<pin name="E5_VCCBRAM"/>
<pin name="G5_VCCBRAM"/>
<pin name="J5_VCCBRAM"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="XC7S50_FTGB196">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XC7S50_FTGB196_BANK14"/>
<gate name="G$2" symbol="XC7S50_FTGB196_BANK34"/>
<gate name="G$3" symbol="XC7S50_FTGB196_CONFIG"/>
<gate name="G$4" symbol="XC7S50_FTGB196_GND"/>
<gate name="G$5" symbol="XC7S50_FTGB196_SUPPLY"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FTGB196">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A10_IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="A12_IO_L4P_T0_D04_14" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="A13_IO_L4N_T0_D05_14" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="B10_IO_L3P_T0_DQS_PUDC_B_14" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="B11_IO_L1P_T0_D00_MOSI_14" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="B12_IO_L1N_T0_D01_DIN_14" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="B13_IO_L5P_T0_D06_14" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="B14_IO_L5N_T0_D07_14" pad="B14"/>
<connect gate="G$1" pin="C10_IO_L2N_T0_D03_14" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="C11_IO_L6P_T0_FCS_B_14" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="C12_IO_L6N_T0_D08_VREF_14" pad="C12"/>
<connect gate="G$1" pin="C14_IO_L11N_T1_SRCC_14" pad="C14"/>
<connect gate="G$1" pin="D10_IO_L2P_T0_D02_14" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D12_IO_L8P_T1_D11_14" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13_IO_L8N_T1_D12_14" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D14_IO_L11P_T1_SRCC_14" pad="D14"/>
<connect gate="G$1" pin="E11_IO_0_14" pad="E11"/>
<connect gate="G$1" pin="E12_IO_L7N_T1_D10_14" pad="E12"/>
<connect gate="G$1" pin="E13_IO_L10N_T1_D15_14" pad="E13"/>
<connect gate="G$1" pin="F11_IO_L12N_T1_MRCC_14" pad="F11"/>
<connect gate="G$1" pin="F12_IO_L7P_T1_D09_14" pad="F12"/>
<connect gate="G$1" pin="F13_IO_L10P_T1_D14_14" pad="F13"/>
<connect gate="G$1" pin="F14_IO_L9N_T1_DQS_D13_14" pad="F14"/>
<connect gate="G$1" pin="G11_IO_L12P_T1_MRCC_14" pad="G11"/>
<connect gate="G$1" pin="G14_IO_L9P_T1_DQS_14" pad="G14"/>
<connect gate="G$1" pin="H11_IO_L13P_T2_MRCC_14" pad="H11"/>
<connect gate="G$1" pin="H12_IO_L13N_T2_MRCC_14" pad="H12"/>
<connect gate="G$1" pin="H13_IO_L14P_T2_SRCC_14" pad="H13"/>
<connect gate="G$1" pin="H14_IO_L14N_T2_SRCC_14" pad="H14"/>
<connect gate="G$1" pin="J11_IO_L17P_T2_D30_14" pad="J11"/>
<connect gate="G$1" pin="J12_IO_L17N_T2_D29_14" pad="J12"/>
<connect gate="G$1" pin="J13_IO_L18P_T2_D28_14" pad="J13"/>
<connect gate="G$1" pin="J14_IO_L18N_T2_D27_14" pad="J14"/>
<connect gate="G$1" pin="K11_IO_L19P_T3_D26_14" pad="K11"/>
<connect gate="G$1" pin="K12_IO_L19N_T3_D25_VREF_14" pad="K12"/>
<connect gate="G$1" pin="L12_IO_L16P_T2_CSI_B_14" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="L13_IO_L16N_T2_D31_14" pad="L13"/>
<connect gate="G$1" pin="L14_IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14" pad="L14"/>
<connect gate="G$1" pin="M10_IO_25_14" pad="M10"/>
<connect gate="G$1" pin="M11_IO_L20P_T3_D24_14" pad="M11"/>
<connect gate="G$1" pin="M12_IO_L20N_T3_D23_14" pad="M12"/>
<connect gate="G$1" pin="M13_IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14" pad="M13"/>
<connect gate="G$1" pin="M14_IO_L21N_T3_DQS_D22_14" pad="M14"/>
<connect gate="G$1" pin="N10_IO_L23P_T3_D19_14" pad="N10"/>
<connect gate="G$1" pin="N11_IO_L23N_T3_D18_14" pad="N11"/>
<connect gate="G$1" pin="N14_IO_L21P_T3_DQS_14" pad="N14"/>
<connect gate="G$1" pin="P10_IO_L24P_T3_D17_14" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11_IO_L24N_T3_D16_14" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12_IO_L22P_T3_D21_14" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="P13_IO_L22N_T3_D20_14" pad="P13"/>
<connect gate="G$2" pin="A2_IO_L3N_T0_DQS_34" pad="A2"/>
<connect gate="G$2" pin="A3_IO_L2N_T0_34" pad="A3"/>
<connect gate="G$2" pin="A4_IO_L2P_T0_34" pad="A4"/>
<connect gate="G$2" pin="A5_IO_L4N_T0_34" pad="A5"/>
<connect gate="G$2" pin="B1_IO_L5N_T0_34" pad="B1"/>
<connect gate="G$2" pin="B2_IO_L5P_T0_34" pad="B2"/>
<connect gate="G$2" pin="B3_IO_L3P_T0_DQS_34" pad="B3"/>
<connect gate="G$2" pin="B5_IO_L4P_T0_34" pad="B5"/>
<connect gate="G$2" pin="B6_IO_0_34" pad="B6"/>
<connect gate="G$2" pin="C1_IO_L11N_T1_SRCC_34" pad="C1"/>
<connect gate="G$2" pin="C3_IO_L1N_T0_34" pad="C3"/>
<connect gate="G$2" pin="C4_IO_L6N_T0_VREF_34" pad="C4"/>
<connect gate="G$2" pin="C5_IO_L6P_T0_34" pad="C5"/>
<connect gate="G$2" pin="D1_IO_L11P_T1_SRCC_34" pad="D1"/>
<connect gate="G$2" pin="D2_IO_L10N_T1_34" pad="D2"/>
<connect gate="G$2" pin="D3_IO_L1P_T0_34" pad="D3"/>
<connect gate="G$2" pin="D4_IO_L7N_T1_34" pad="D4"/>
<connect gate="G$2" pin="E2_IO_L10P_T1_34" pad="E2"/>
<connect gate="G$2" pin="E4_IO_L7P_T1_34" pad="E4"/>
<connect gate="G$2" pin="F1_IO_L9N_T1_DQS_34" pad="F1"/>
<connect gate="G$2" pin="F2_IO_L8N_T1_34" pad="F2"/>
<connect gate="G$2" pin="F3_IO_L8P_T1_34" pad="F3"/>
<connect gate="G$2" pin="F4_IO_L12N_T1_MRCC_34" pad="F4"/>
<connect gate="G$2" pin="G1_IO_L9P_T1_DQS_34" pad="G1"/>
<connect gate="G$2" pin="G4_IO_L12P_T1_MRCC_34" pad="G4"/>
<connect gate="G$2" pin="H1_IO_L14N_T2_SRCC_34" pad="H1"/>
<connect gate="G$2" pin="H2_IO_L14P_T2_SRCC_34" pad="H2"/>
<connect gate="G$2" pin="H3_IO_L13N_T2_MRCC_34" pad="H3"/>
<connect gate="G$2" pin="H4_IO_L13P_T2_MRCC_34" pad="H4"/>
<connect gate="G$2" pin="J1_IO_L15N_T2_DQS_34" pad="J1"/>
<connect gate="G$2" pin="J2_IO_L15P_T2_DQS_34" pad="J2"/>
<connect gate="G$2" pin="J3_IO_L17N_T2_34" pad="J3"/>
<connect gate="G$2" pin="J4_IO_L17P_T2_34" pad="J4"/>
<connect gate="G$2" pin="K3_IO_L16N_T2_34" pad="K3"/>
<connect gate="G$2" pin="K4_IO_L16P_T2_34" pad="K4"/>
<connect gate="G$2" pin="L1_IO_L18N_T2_34" pad="L1"/>
<connect gate="G$2" pin="L2_IO_L22N_T3_34" pad="L2"/>
<connect gate="G$2" pin="L3_IO_L22P_T3_34" pad="L3"/>
<connect gate="G$2" pin="L5_IO_25_34" pad="L5"/>
<connect gate="G$2" pin="M1_IO_L18P_T2_34" pad="M1"/>
<connect gate="G$2" pin="M2_IO_L19N_T3_VREF_34" pad="M2"/>
<connect gate="G$2" pin="M3_IO_L19P_T3_34" pad="M3"/>
<connect gate="G$2" pin="M4_IO_L23N_T3_34" pad="M4"/>
<connect gate="G$2" pin="M5_IO_L23P_T3_34" pad="M5"/>
<connect gate="G$2" pin="N1_IO_L20N_T3_34" pad="N1"/>
<connect gate="G$2" pin="N4_IO_L24N_T3_34" pad="N4"/>
<connect gate="G$2" pin="P2_IO_L20P_T3_34" pad="P2"/>
<connect gate="G$2" pin="P3_IO_L21N_T3_DQS_34" pad="P3"/>
<connect gate="G$2" pin="P4_IO_L21P_T3_DQS_34" pad="P4"/>
<connect gate="G$2" pin="P5_IO_L24P_T3_34" pad="P5"/>
<connect gate="G$3" pin="A7_TCK_0" pad="A7"/>
<connect gate="G$3" pin="A8_CCLK_0" pad="A8"/>
<connect gate="G$3" pin="B8_VCCBATT_0" pad="B8"/>
<connect gate="G$3" pin="F7_GNDADC_0" pad="F7"/>
<connect gate="G$3" pin="F8_VCCADC_0" pad="F8"/>
<connect gate="G$3" pin="G7_VREFN_0" pad="G7"/>
<connect gate="G$3" pin="G8_VP_0" pad="G8"/>
<connect gate="G$3" pin="H7_VN_0" pad="H7"/>
<connect gate="G$3" pin="H8_VREFP_0" pad="H8"/>
<connect gate="G$3" pin="J7_DXN_0" pad="J7"/>
<connect gate="G$3" pin="J8_DXP_0" pad="J8"/>
<connect gate="G$3" pin="L7_PROGRAM_B_0" pad="L7"/>
<connect gate="G$3" pin="M6_TMS_0" pad="M6"/>
<connect gate="G$3" pin="M7_M0_0" pad="M7"/>
<connect gate="G$3" pin="M8_M1_0" pad="M8"/>
<connect gate="G$3" pin="M9_M2_0" pad="M9"/>
<connect gate="G$3" pin="N7_CFGBVS_0" pad="N7"/>
<connect gate="G$3" pin="P6_TDO_0" pad="P6"/>
<connect gate="G$3" pin="P7_TDI_0" pad="P7"/>
<connect gate="G$3" pin="P8_INIT_B_0" pad="P8"/>
<connect gate="G$3" pin="P9_DONE_0" pad="P9"/>
<connect gate="G$4" pin="A11_GND" pad="A11"/>
<connect gate="G$4" pin="A14_GND" pad="A14"/>
<connect gate="G$4" pin="A1_GND" pad="A1"/>
<connect gate="G$4" pin="A6_GND" pad="A6"/>
<connect gate="G$4" pin="A9_GND" pad="A9"/>
<connect gate="G$4" pin="B4_GND" pad="B4"/>
<connect gate="G$4" pin="B7_GND" pad="B7"/>
<connect gate="G$4" pin="B9_GND" pad="B9"/>
<connect gate="G$4" pin="C13_GND" pad="C13"/>
<connect gate="G$4" pin="C2_GND" pad="C2"/>
<connect gate="G$4" pin="C6_GND" pad="C6"/>
<connect gate="G$4" pin="C7_GND" pad="C7"/>
<connect gate="G$4" pin="C8_GND" pad="C8"/>
<connect gate="G$4" pin="C9_GND" pad="C9"/>
<connect gate="G$4" pin="D11_GND" pad="D11"/>
<connect gate="G$4" pin="D5_GND" pad="D5"/>
<connect gate="G$4" pin="D7_GND" pad="D7"/>
<connect gate="G$4" pin="D9_GND" pad="D9"/>
<connect gate="G$4" pin="E10_GND" pad="E10"/>
<connect gate="G$4" pin="E14_GND" pad="E14"/>
<connect gate="G$4" pin="E1_GND" pad="E1"/>
<connect gate="G$4" pin="E3_GND" pad="E3"/>
<connect gate="G$4" pin="E6_GND" pad="E6"/>
<connect gate="G$4" pin="E8_GND" pad="E8"/>
<connect gate="G$4" pin="F5_GND" pad="F5"/>
<connect gate="G$4" pin="F9_GND" pad="F9"/>
<connect gate="G$4" pin="G10_GND" pad="G10"/>
<connect gate="G$4" pin="G12_GND" pad="G12"/>
<connect gate="G$4" pin="G3_GND" pad="G3"/>
<connect gate="G$4" pin="G6_GND" pad="G6"/>
<connect gate="G$4" pin="H5_GND" pad="H5"/>
<connect gate="G$4" pin="H9_GND" pad="H9"/>
<connect gate="G$4" pin="J10_GND" pad="J10"/>
<connect gate="G$4" pin="J6_GND" pad="J6"/>
<connect gate="G$4" pin="K14_GND" pad="K14"/>
<connect gate="G$4" pin="K1_GND" pad="K1"/>
<connect gate="G$4" pin="K5_GND" pad="K5"/>
<connect gate="G$4" pin="K7_GND" pad="K7"/>
<connect gate="G$4" pin="K9_GND" pad="K9"/>
<connect gate="G$4" pin="L10_GND" pad="L10"/>
<connect gate="G$4" pin="L11_GND" pad="L11"/>
<connect gate="G$4" pin="L4_GND" pad="L4"/>
<connect gate="G$4" pin="L6_GND" pad="L6"/>
<connect gate="G$4" pin="L8_GND" pad="L8"/>
<connect gate="G$4" pin="N12_GND" pad="N12"/>
<connect gate="G$4" pin="N3_GND" pad="N3"/>
<connect gate="G$4" pin="N5_GND" pad="N5"/>
<connect gate="G$4" pin="N9_GND" pad="N9"/>
<connect gate="G$4" pin="P14_GND" pad="P14"/>
<connect gate="G$4" pin="P1_GND" pad="P1"/>
<connect gate="G$5" pin="D6_VCCINT" pad="D6"/>
<connect gate="G$5" pin="D8_VCCINT" pad="D8"/>
<connect gate="G$5" pin="E5_VCCBRAM" pad="E5"/>
<connect gate="G$5" pin="E7_VCCINT" pad="E7"/>
<connect gate="G$5" pin="E9_VCCINT" pad="E9"/>
<connect gate="G$5" pin="F10_VCCAUX" pad="F10"/>
<connect gate="G$5" pin="F6_VCCINT" pad="F6"/>
<connect gate="G$5" pin="G13_VCCO_14" pad="G13"/>
<connect gate="G$5" pin="G2_VCCO_34" pad="G2"/>
<connect gate="G$5" pin="G5_VCCBRAM" pad="G5"/>
<connect gate="G$5" pin="G9_VCCINT" pad="G9"/>
<connect gate="G$5" pin="H10_VCCAUX" pad="H10"/>
<connect gate="G$5" pin="H6_VCCINT" pad="H6"/>
<connect gate="G$5" pin="J5_VCCBRAM" pad="J5"/>
<connect gate="G$5" pin="J9_VCCINT" pad="J9"/>
<connect gate="G$5" pin="K10_VCCAUX" pad="K10"/>
<connect gate="G$5" pin="K13_VCCO_14" pad="K13"/>
<connect gate="G$5" pin="K2_VCCO_34" pad="K2"/>
<connect gate="G$5" pin="K6_VCCINT" pad="K6"/>
<connect gate="G$5" pin="K8_VCCINT" pad="K8"/>
<connect gate="G$5" pin="L9_VCCAUX" pad="L9"/>
<connect gate="G$5" pin="N13_VCCO_14" pad="N13"/>
<connect gate="G$5" pin="N2_VCCO_34" pad="N2"/>
<connect gate="G$5" pin="N6_VCCO_0" pad="N6"/>
<connect gate="G$5" pin="N8_VCCO_0" pad="N8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
