<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.02" x2="48.26" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="33.02" x2="48.26" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<packages>
<package name="TO220BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="texas">
<description>&lt;b&gt;Texas Instruments Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LP_O-PBCY-W3">
<description>&lt;b&gt;LP (O-PBCY-W3)&lt;/b&gt; TO-92/TO-226&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/slcs146e/slcs146e.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-08">
</package>
</packages>
</library>
<library name="heatsink">
<description>&lt;b&gt;Heatsinks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="D01PA">
<description>&lt;b&gt;HEATSINK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="0R1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-024X044" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL08" value="LM358N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor-power" package="TO220BV" value="BUZ11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="texas" package="LP_O-PBCY-W3" value="LM4041A12LP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9486119"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="14k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="510k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+" library="testpad" package="P1-08" value="TPP1-08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED+" library="testpad" package="P1-08" value="TPP1-08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED-" library="testpad" package="P1-08" value="TPP1-08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-" library="testpad" package="P1-08" value="TPP1-08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="KK1" library="heatsink" package="D01PA" value="D01PA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="V-" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="V+" pad="TP"/>
<contactref element="LED+" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T1" pad="G"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED-" pad="TP"/>
<contactref element="T1" pad="D"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
