<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="KLEINPAD">
<packages>
<package name="ELKO5">
</package>
<package name="C1206@1">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="ELKO2,5">
</package>
<package name="D10-BIG">
</package>
<package name="SOIC08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AA</description>
</package>
<package name="R-SMD-12">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="PAD2,5-1">
</package>
<package name="TRIM-LOW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DS2Y">
<description>&lt;b&gt;MINIATURE RELAY&lt;/b&gt; NAiS&lt;p&gt;
Source: http://www.mew-europe.com/..  en_ds_61005_0023.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C16" library="KLEINPAD" package="ELKO5" value="100uF/16V"/>
<element name="C2" library="KLEINPAD" package="ELKO5" value="10uF/35V"/>
<element name="C26" library="KLEINPAD" package="C1206@1" value="10nf/50V"/>
<element name="C28" library="KLEINPAD" package="ELKO2,5" value="10µf/35V"/>
<element name="C4" library="KLEINPAD" package="ELKO5" value="10uF/35V"/>
<element name="C5" library="KLEINPAD" package="C1206@1" value="10nf/50V"/>
<element name="D12" library="KLEINPAD" package="D10-BIG" value="1N4007"/>
<element name="IC13" library="KLEINPAD" package="SOIC08" value="SMD-ILD213SOIC08"/>
<element name="IC14" library="KLEINPAD" package="SO16" value="ULN2003"/>
<element name="IC2" library="KLEINPAD" package="SO14" value="LM2901D"/>
<element name="IC6" library="KLEINPAD" package="SO08" value="TLC555"/>
<element name="IC8" library="KLEINPAD" package="SO14" value="LM2901D"/>
<element name="IC9" library="KLEINPAD" package="SO08" value="TLC555"/>
<element name="K1" library="relay" package="DS2Y" value="DS2Y-S-DC12V">
<attribute name="OC_NEWARK" value="13P3261"/>
<attribute name="MPN" value="DS2Y-S-DC12V"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R20" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="200"/>
<element name="R21" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="200"/>
<element name="R53" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="5k"/>
<element name="R57" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="10k"/>
<element name="R58" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="50k"/>
<element name="R59" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="100k"/>
<element name="R60" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="100k"/>
<element name="R61" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="100k"/>
<element name="R62" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="30k"/>
<element name="R63" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="100k"/>
<element name="R64" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="100k"/>
<element name="R65" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="100k"/>
<element name="R68" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="15k"/>
<element name="R69" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="47k"/>
<element name="R72" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="1,8k"/>
<element name="T3" library="KLEINPAD" package="SOT-23" value=""/>
<element name="U$5" library="KLEINPAD" package="PAD2,5-1" value="PAD2,5-1"/>
<element name="R1" library="KLEINPAD" package="R-SMD-12" value="150R"/>
<element name="C1" library="KLEINPAD" package="C1206@1" value="10nf/50V"/>
<element name="P2" library="KLEINPAD" package="TRIM-LOW" value="100k"/>
<element name="P1" library="KLEINPAD" package="TRIM-LOW" value="100k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="12-24V_FILTER">
<contactref element="R72" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND_FILTER">
<contactref element="IC14" pad="8"/>
<contactref element="IC13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND_TRACO">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="D12" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="IC14" pad="16"/>
<contactref element="K1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC13" pad="1"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="10"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="IC13" pad="7"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC9" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="15V_TRACO">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="1"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="P2" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
