<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160.02" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="160.02" y1="0" x2="160.02" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="160.02" y1="100.33" x2="0" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100.33" x2="0" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="300.0375" y1="0" x2="460.0575" y2="0" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="460.0575" y1="0" x2="460.0575" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="460.0575" y1="100.33" x2="436.245" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="436.245" y1="100.33" x2="404.495" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="404.495" y1="100.33" x2="403.86" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="403.86" y1="100.33" x2="356.87" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="356.87" y1="100.33" x2="356.235" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="356.235" y1="100.33" x2="300.0375" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="300.0375" y1="100.33" x2="300.0375" y2="66.04" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="300.0375" y1="6.985" x2="352.1075" y2="6.985" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="300.0375" y1="66.04" x2="356.235" y2="66.04" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="356.235" y1="66.04" x2="356.235" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="356.87" y1="100.33" x2="356.87" y2="66.04" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="356.87" y1="66.04" x2="403.86" y2="66.04" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="403.86" y1="66.04" x2="403.86" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="404.495" y1="100.33" x2="404.495" y2="66.04" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="404.495" y1="66.04" x2="436.245" y2="66.04" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="436.245" y1="66.04" x2="436.245" y2="100.33" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="300.0375" y1="65.405" x2="352.1075" y2="65.405" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="352.1075" y1="65.405" x2="352.1075" y2="6.985" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="300.0375" y1="6.985" x2="300.0375" y2="65.405" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="352.7425" y1="65.405" x2="425.45" y2="65.405" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="425.45" y1="65.405" x2="425.45" y2="10.16" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="425.45" y1="10.16" x2="352.7425" y2="10.16" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="352.7425" y1="10.16" x2="352.7425" y2="65.405" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="300.0375" y1="66.04" x2="300.0375" y2="65.405" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="300.0375" y1="0" x2="300.0375" y2="6.985" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="426.085" y1="16.51" x2="459.4225" y2="16.51" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="459.4225" y1="16.51" x2="459.4225" y2="65.405" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="459.4225" y1="65.405" x2="426.085" y2="65.405" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="426.085" y1="65.405" x2="426.085" y2="16.51" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="432.435" y1="15.875" x2="459.4225" y2="15.875" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="459.4225" y1="15.875" x2="459.4225" y2="0.635" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="459.4225" y1="0.635" x2="432.435" y2="0.635" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="432.435" y1="0.635" x2="432.435" y2="15.875" width="0.3048" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Bauteile">
<packages>
<package name="LQFP208">
</package>
<package name="SK_2">
</package>
<package name="D2PAK">
<description>&lt;b&gt;D2PACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
INTERNATIONAL RECTIFIER, irg4bc15ud-s.pdf</description>
</package>
<package name="SMD_0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SMD_ELKO_8MM">
<description>&lt;b&gt;SMD ELECTROLYTIC&lt;/b&gt; - Panasonic E/F&lt;p&gt; 
8 mm dia</description>
</package>
<package name="SMD_ELKO_6.3MM">
<description>&lt;b&gt;SMD ELECTROLYTIC&lt;/b&gt; - Panasonic D&lt;p&gt; 
6.3 mm dia</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SICHERUNG_KURZ">
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AC</description>
</package>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; 6 lead</description>
</package>
<package name="SO8">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
<package name="SMD_0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Pad definition corrected 2006.05.15, librarian@cadsoft.de</description>
</package>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USB_BUCHSE">
</package>
<package name="TRIMMPOTI">
</package>
<package name="KLINKENBUCHSE">
</package>
<package name="BL_4_SMD">
</package>
<package name="BL_4_THT">
</package>
<package name="BL_8_THT">
</package>
<package name="BL_2_SMD">
</package>
<package name="BL_2_THT">
</package>
<package name="UART">
</package>
<package name="JST_4">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;4&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST_5">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;5&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SO16W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MS-013AA</description>
</package>
<package name="SWD">
</package>
<package name="JST_6">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Long Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;6&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="FPC_40">
<description>40 Pins 0.5mm&lt;br&gt;
FCI 62684-402100AHLF -&gt; top contact&lt;br&gt;
FCI 62684-401100AHLF -&gt; bottom contact&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="FPC_4">
</package>
<package name="SMD_ELKO_4MM">
<description>&lt;b&gt;SMD ELECTROLYTIC&lt;/b&gt; - Panasonic B&lt;p&gt; 
4 mm dia</description>
</package>
<package name="SOT353">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BL_9_SMD">
</package>
<package name="BL_9_THT">
</package>
<package name="USB_STECKER">
</package>
<package name="BL_5_THT">
</package>
<package name="SK_3">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 3.9 mm/JEDEC MS-012AC</description>
</package>
<package name="SMD_FASTRON_PISR">
</package>
<package name="DO214AC">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BL_6_SMD">
</package>
<package name="BL_6_THT">
</package>
<package name="WIMA_5040">
</package>
<package name="7_SEGMENT_SMD">
</package>
<package name="A4988">
</package>
<package name="BUTTON">
</package>
<package name="BL_7_THT">
</package>
<package name="BL_3_THT">
</package>
<package name="LQFP48">
<description>&lt;b&gt;48-pin plastic LQFP (FPT-48P-M26)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.fma.fujitsu.com/pdf/e713717.pdf</description>
</package>
<package name="QUARZ_SMD">
</package>
<package name="HFJ11-2450E-L12RL">
</package>
<package name="BL_10_THT">
</package>
<package name="JUMPER_SMD">
</package>
<package name="JUMPER_THT">
</package>
<package name="SOD128">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QUARZ_RTC">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="Bauteile" package="LQFP208" value="STM32H753BIT6"/>
<element name="X1" library="Bauteile" package="SK_2" value="SK_2"/>
<element name="IC2" library="Bauteile" package="D2PAK" value="LM7812"/>
<element name="C1" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C2" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C3" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_8MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="50V"/>
</element>
<element name="C4" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_6.3MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="16V"/>
</element>
<element name="C5" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C6" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C7" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_8MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="50V"/>
</element>
<element name="C8" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_6.3MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="16V"/>
</element>
<element name="IC3" library="Bauteile" package="SOT223" value="AMS1117"/>
<element name="F1" library="Bauteile" package="SICHERUNG_KURZ" value="10A"/>
<element name="C9" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="2.2µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="25V"/>
</element>
<element name="C10" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="2.2µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="25V"/>
</element>
<element name="IC4" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC4052"/>
<element name="IC5" library="Bauteile" package="SOT23-6" value="1.024V"/>
<element name="IC6" library="Bauteile" package="SO8" value="2.048V"/>
<element name="IC7" library="Bauteile" package="SO8" value="3.000V"/>
<element name="C11" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C15" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="2.2µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C16" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="330pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C17" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="330pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C18" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="330pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="15k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R2" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R3" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="4.7k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED1" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="WHITE"/>
<element name="LED2" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="WHITE"/>
<element name="LED3" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="WHITE"/>
<element name="D1" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D2" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D3" library="Bauteile" package="D2PAK" value="RFN10NS3S">
<attribute name="U_R" value="350V"/>
<attribute name="U_F" value="1.25V"/>
<attribute name="I_F" value="10A"/>
</element>
<element name="C19" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C20" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="1µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C21" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C22" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C23" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C24" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C25" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C26" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C27" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C28" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C29" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C30" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C31" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C32" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C33" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C34" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C35" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C36" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C37" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X4" library="Bauteile" package="USB_BUCHSE" value="USB(BUCHSE)"/>
<element name="X5" library="Bauteile" package="BL_2_SMD" value="BL_2(SMD)"/>
<element name="P1" library="Bauteile" package="TRIMMPOTI" value="10k"/>
<element name="P2" library="Bauteile" package="TRIMMPOTI" value="10k"/>
<element name="C38" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="1µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C39" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="1µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X6" library="Bauteile" package="KLINKENBUCHSE" value="KLINKENBUCHSE"/>
<element name="R4" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R5" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R6" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k"/>
<element name="R7" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="D4" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="R8" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="D6" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D7" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D8" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D9" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="R10" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R11" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R12" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R13" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="D10" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D11" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D12" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D13" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D14" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="D15" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="R14" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R15" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R16" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R17" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="X8" library="Bauteile" package="BL_4_SMD" value="BL_4(SMD)"/>
<element name="X9" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="R18" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="2k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED4" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="WHITE"/>
<element name="X11" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X12" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X13" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X14" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="IC8" library="Bauteile" package="D2PAK" value="LM7805"/>
<element name="C40" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C41" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C42" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_8MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="50V"/>
</element>
<element name="C43" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_6.3MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="16V"/>
</element>
<element name="D16" library="Bauteile" package="MINIMELF" value="BAT43">
<attribute name="U_R" value="30V"/>
<attribute name="U_F" value="1V"/>
<attribute name="I_F" value="200mA"/>
</element>
<element name="R19" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="2k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED5" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="WHITE"/>
<element name="X16" library="Bauteile" package="UART" value="UART"/>
<element name="X17" library="Bauteile" package="UART" value="UART"/>
<element name="X18" library="Bauteile" package="UART" value="UART"/>
<element name="X27" library="Bauteile" package="JST_4" value="I2C"/>
<element name="X25" library="Bauteile" package="JST_4" value="I2C"/>
<element name="X26" library="Bauteile" package="JST_4" value="I2C"/>
<element name="X19" library="Bauteile" package="JST_4" value="I2C"/>
<element name="X20" library="Bauteile" package="JST_4" value="I2C"/>
<element name="X21" library="Bauteile" package="JST_4" value="I2C"/>
<element name="X22" library="Bauteile" package="JST_4" value="I2C"/>
<element name="X23" library="Bauteile" package="JST_4" value="I2C"/>
<element name="X24" library="Bauteile" package="JST_4" value="I2C"/>
<element name="R20" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R21" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R22" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R23" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R24" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R25" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="IC9" library="Bauteile" package="SO8" value="ADUM1250"/>
<element name="R26" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R27" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="C44" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C45" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="IC10" library="Bauteile" package="SO8" value="ADUM1201"/>
<element name="C46" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C47" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X29" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X30" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X31" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X32" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X33" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X37" library="Bauteile" package="JST_5" value="SPI"/>
<element name="X35" library="Bauteile" package="JST_5" value="SPI"/>
<element name="IC11" library="Bauteile" package="SO16W" value="ADUM1311"/>
<element name="C48" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C49" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X38" library="Bauteile" package="SWD" value="SWD"/>
<element name="X40" library="Bauteile" package="JST_6" value="SAI"/>
<element name="X39" library="Bauteile" package="JST_6" value="SAI"/>
<element name="X41" library="Bauteile" package="FPC_40" value="TFT"/>
<element name="X42" library="Bauteile" package="FPC_4" value="TFT_BACKGROUND"/>
<element name="C50" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C51" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C52" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_4MM" value="4.7µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="50V"/>
</element>
<element name="C53" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_4MM" value="10µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="16V"/>
</element>
<element name="R28" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R29" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="20">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="C54" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="R30" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="3.3k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R31" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="24k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="IC13" library="Bauteile" package="SOT353" value="74HC1G08"/>
<element name="C55" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="LED6" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R32" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="4.7k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="C56" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C58" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X45" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X46" library="Bauteile" package="BL_9_THT" value="BL_9(THT)"/>
<element name="R33" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R34" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="X43" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X44" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X47" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X48" library="Bauteile" package="BL_9_THT" value="BL_9(THT)"/>
<element name="X49" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X50" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X51" library="Bauteile" package="USB_STECKER" value="USB(STECKER)"/>
<element name="IC14" library="Bauteile" package="SOT23-6" value="USBLC6-2"/>
<element name="R35" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="15k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R36" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="36k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R37" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="4.7k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED7" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="GREEN"/>
<element name="X7" library="Bauteile" package="BL_4_SMD" value="BL_4(SMD)"/>
<element name="X54" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X55" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X10" library="Bauteile" package="SK_3" value="SK_3"/>
<element name="R9" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R38" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R39" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="IC16" library="Bauteile" package="SO8" value="IR2104"/>
<element name="T2" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="T3" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="C59" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="D5" library="Bauteile" package="SOT23" value="BAS21">
<attribute name="U_R" value="200V"/>
<attribute name="U_F" value="1.25V"/>
<attribute name="I_F" value="250mA"/>
</element>
<element name="C60" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="IC17" library="Bauteile" package="SO8" value="IR2104"/>
<element name="T4" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="T5" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="C61" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="D18" library="Bauteile" package="SOT23" value="BAS21">
<attribute name="U_R" value="200V"/>
<attribute name="U_F" value="1.25V"/>
<attribute name="I_F" value="250mA"/>
</element>
<element name="C62" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="IC18" library="Bauteile" package="SO8" value="IR2104"/>
<element name="T6" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="T7" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="C63" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="D19" library="Bauteile" package="SOT23" value="BAS21">
<attribute name="U_R" value="200V"/>
<attribute name="U_F" value="1.25V"/>
<attribute name="I_F" value="250mA"/>
</element>
<element name="C64" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="IC12" library="Bauteile" package="SO14" value="LM324(SO14)"/>
<element name="IC19" library="Bauteile" package="SO14" value="LM324(SO14)"/>
<element name="C65" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="T8" library="Bauteile" package="SOT23" value="FMMT493"/>
<element name="R40" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="3.3k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R41" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="30k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="T9" library="Bauteile" package="SOT23" value="FMMT493"/>
<element name="R42" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="3.3k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R43" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="30k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="T10" library="Bauteile" package="SOT23" value="FMMT493"/>
<element name="R44" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="3.3k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R45" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="30k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="X28" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X56" library="Bauteile" package="BL_9_SMD" value="BL_9(SMD)"/>
<element name="X57" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X58" library="Bauteile" package="BL_9_THT" value="BL_9(THT)"/>
<element name="C66" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_8MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="50V"/>
</element>
<element name="C67" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_8MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="50V"/>
</element>
<element name="C70" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C71" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C72" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C73" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X59" library="Bauteile" package="SK_2" value="SK_2"/>
<element name="X60" library="Bauteile" package="SK_2" value="SK_2"/>
<element name="L1" library="Bauteile" package="SMD_FASTRON_PISR" value="6.8µH">
<attribute name="I_N" value="4.7A"/>
<attribute name="I_SAT" value="10A"/>
<attribute name="R_DC" value="29m"/>
</element>
<element name="T1" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="D17" library="Bauteile" package="DO214AC" value="SK24">
<attribute name="U_R" value="40V"/>
<attribute name="U_F" value="0.5V"/>
<attribute name="I_F" value="2A"/>
</element>
<element name="L2" library="Bauteile" package="SMD_FASTRON_PISR" value="6.8µH">
<attribute name="I_N" value="4.7A"/>
<attribute name="I_SAT" value="10A"/>
<attribute name="R_DC" value="29m"/>
</element>
<element name="L3" library="Bauteile" package="SMD_FASTRON_PISR" value="6.8µH">
<attribute name="I_N" value="4.7A"/>
<attribute name="I_SAT" value="10A"/>
<attribute name="R_DC" value="29m"/>
</element>
<element name="L4" library="Bauteile" package="SMD_FASTRON_PISR" value="6.8µH">
<attribute name="I_N" value="4.7A"/>
<attribute name="I_SAT" value="10A"/>
<attribute name="R_DC" value="29m"/>
</element>
<element name="L5" library="Bauteile" package="SMD_FASTRON_PISR" value="6.8µH">
<attribute name="I_N" value="4.7A"/>
<attribute name="I_SAT" value="10A"/>
<attribute name="R_DC" value="29m"/>
</element>
<element name="IC20" library="Bauteile" package="SO8" value="IR2104"/>
<element name="T11" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="T12" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="C76" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="D20" library="Bauteile" package="SOT23" value="BAS21">
<attribute name="U_R" value="200V"/>
<attribute name="U_F" value="1.25V"/>
<attribute name="I_F" value="250mA"/>
</element>
<element name="C77" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="IC21" library="Bauteile" package="SO8" value="IR2104"/>
<element name="T13" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="T14" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="C78" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="D21" library="Bauteile" package="SOT23" value="BAS21">
<attribute name="U_R" value="200V"/>
<attribute name="U_F" value="1.25V"/>
<attribute name="I_F" value="250mA"/>
</element>
<element name="C79" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="IC22" library="Bauteile" package="SO8" value="IR2104"/>
<element name="T15" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="T16" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="C80" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="D22" library="Bauteile" package="SOT23" value="BAS21">
<attribute name="U_R" value="200V"/>
<attribute name="U_F" value="1.25V"/>
<attribute name="I_F" value="250mA"/>
</element>
<element name="C81" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="IC23" library="Bauteile" package="SO8" value="IR2104"/>
<element name="T17" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="T18" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="C82" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="D23" library="Bauteile" package="SOT23" value="BAS21">
<attribute name="U_R" value="200V"/>
<attribute name="U_F" value="1.25V"/>
<attribute name="I_F" value="250mA"/>
</element>
<element name="C83" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X61" library="Bauteile" package="BL_6_SMD" value="BL_6(SMD)"/>
<element name="X62" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X63" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X64" library="Bauteile" package="BL_6_THT" value="BL_6(THT)"/>
<element name="C74" library="Bauteile" package="WIMA_5040" value="1.5µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="100V"/>
</element>
<element name="C75" library="Bauteile" package="WIMA_5040" value="1.5µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="100V"/>
</element>
<element name="LED8" library="Bauteile" package="7_SEGMENT_SMD" value="GREEN"/>
<element name="LED9" library="Bauteile" package="7_SEGMENT_SMD" value="GREEN"/>
<element name="LED10" library="Bauteile" package="7_SEGMENT_SMD" value="GREEN"/>
<element name="IC24" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC595(SO16)"/>
<element name="IC25" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC595(SO16)"/>
<element name="IC26" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC595(SO16)"/>
<element name="LED11" library="Bauteile" package="7_SEGMENT_SMD" value="GREEN"/>
<element name="LED12" library="Bauteile" package="7_SEGMENT_SMD" value="GREEN"/>
<element name="LED13" library="Bauteile" package="7_SEGMENT_SMD" value="GREEN"/>
<element name="IC29" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC595(SO16)"/>
<element name="IC30" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC595(SO16)"/>
<element name="IC31" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC595(SO16)"/>
<element name="IC32" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC595(SO16)"/>
<element name="IC33" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC595(SO16)"/>
<element name="LED14" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="GREEN"/>
<element name="R46" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED15" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="GREEN"/>
<element name="R47" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED16" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="GREEN"/>
<element name="R48" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED17" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="GREEN"/>
<element name="R49" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED18" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="GREEN"/>
<element name="R50" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED19" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="GREEN"/>
<element name="R51" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED20" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="GREEN"/>
<element name="R52" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED21" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="GREEN"/>
<element name="R53" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED22" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R54" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED23" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R55" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED24" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R56" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED25" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R57" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED26" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R58" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED27" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R59" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED28" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R60" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED29" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R61" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="IC34" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC165(SO16)"/>
<element name="IC35" library="Bauteile" package="SO16" value="74HC165(SO16)"/>
<element name="S1" library="Bauteile" package="A4988" value="SWITCH_DIP_8"/>
<element name="R62" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R63" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R64" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R65" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R66" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R67" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R68" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R69" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R70" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R71" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R72" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R73" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R74" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R75" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R76" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R77" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="Q2" library="Bauteile" package="BUTTON" value="BUTTON"/>
<element name="Q3" library="Bauteile" package="BUTTON" value="BUTTON"/>
<element name="Q4" library="Bauteile" package="BUTTON" value="BUTTON"/>
<element name="Q5" library="Bauteile" package="BUTTON" value="BUTTON"/>
<element name="Q6" library="Bauteile" package="BUTTON" value="BUTTON"/>
<element name="Q7" library="Bauteile" package="BUTTON" value="BUTTON"/>
<element name="Q8" library="Bauteile" package="BUTTON" value="BUTTON"/>
<element name="Q9" library="Bauteile" package="BUTTON" value="BUTTON"/>
<element name="C101" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X65" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X66" library="Bauteile" package="BL_7_THT" value="BL_7(THT)"/>
<element name="IC27" library="Bauteile" package="SO8" value="IR2104"/>
<element name="T19" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="T20" library="Bauteile" package="D2PAK" value="IRF3205"/>
<element name="C84" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="D24" library="Bauteile" package="SOT23" value="BAS21">
<attribute name="U_R" value="200V"/>
<attribute name="U_F" value="1.25V"/>
<attribute name="I_F" value="250mA"/>
</element>
<element name="C85" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="L6" library="Bauteile" package="SMD_FASTRON_PISR" value="100µH">
<attribute name="I_N" value="1.9A"/>
<attribute name="I_SAT" value="3.1A"/>
<attribute name="R_DC" value="170m"/>
</element>
<element name="C87" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C88" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_8MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="50V"/>
</element>
<element name="R78" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="82k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R79" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="C89" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="R80" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="82k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R81" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="C90" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X15" library="Bauteile" package="BL_3_THT" value="BL_3(THT)"/>
<element name="X34" library="Bauteile" package="BL_3_THT" value="BL_3(THT)"/>
<element name="IC28" library="Bauteile" package="SO14" value="LM324(SO14)"/>
<element name="R82" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="20k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R83" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="IC36" library="Bauteile" package="SOT353" value="74HC1G08"/>
<element name="R84" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="27k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R85" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R86" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED30" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="RED"/>
<element name="R87" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="4.7k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="X68" library="Bauteile" package="BL_6_THT" value="BL_6(THT)"/>
<element name="X69" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X70" library="Bauteile" package="BL_7_THT" value="BL_7(THT)"/>
<element name="X71" library="Bauteile" package="BL_6_THT" value="BL_6(THT)"/>
<element name="IC37" library="Bauteile" package="LQFP48" value="KSZ8081MLX"/>
<element name="C86" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="FB1" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="470">
<attribute name="I" value="0.5A"/>
</element>
<element name="C104" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C105" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_4MM" value="22µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="16V"/>
</element>
<element name="C106" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="2.2µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="25V"/>
</element>
<element name="C103" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C107" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_4MM" value="22µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="16V"/>
</element>
<element name="C108" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="CR1" library="Bauteile" package="QUARZ_SMD" value="25MHz"/>
<element name="C109" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="15pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C110" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="15pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="R88" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="6.49k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="X73" library="Bauteile" package="HFJ11-2450E-L12RL" value="HFJ11-2450E-L12RL"/>
<element name="C111" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C112" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="R89" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R90" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="220">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R91" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="X74" library="Bauteile" package="BL_10_THT" value="BL_10"/>
<element name="X75" library="Bauteile" package="BL_10_THT" value="BL_10"/>
<element name="X76" library="Bauteile" package="BL_10_THT" value="BL_10"/>
<element name="X77" library="Bauteile" package="BL_10_THT" value="BL_10"/>
<element name="C114" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C115" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C116" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X36" library="Bauteile" package="BL_3_THT" value="BL_3(THT)"/>
<element name="R92" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R93" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="120">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="IC38" library="Bauteile" package="SO8" value="MCP2562"/>
<element name="J1" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="R94" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="C117" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C119" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_8MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="50V"/>
</element>
<element name="C120" library="Bauteile" package="SMD_ELKO_8MM" value="100µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="50V"/>
</element>
<element name="C121" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C122" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="R95" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R96" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="J2" library="Bauteile" package="JUMPER_SMD" value="JUMPER(SMD)"/>
<element name="J3" library="Bauteile" package="JUMPER_SMD" value="JUMPER(SMD)"/>
<element name="R97" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R98" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="C126" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="330pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C127" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C128" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C129" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C12" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C13" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C14" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C91" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C92" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C93" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C94" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C95" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C96" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C97" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C98" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C99" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C100" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C102" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="R99" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="X2" library="Bauteile" package="BL_3_THT" value="BL_3(THT)"/>
<element name="X3" library="Bauteile" package="BL_5_THT" value="BL_5(THT)"/>
<element name="X78" library="Bauteile" package="BL_5_THT" value="BL_5(THT)"/>
<element name="X79" library="Bauteile" package="BL_4_THT" value="BL_4(THT)"/>
<element name="X80" library="Bauteile" package="BL_4_THT" value="BL_4(THT)"/>
<element name="J4" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="D28" library="Bauteile" package="SOD128" value="PMEG4050">
<attribute name="U_R" value="40V"/>
<attribute name="U_F" value="0.43V"/>
<attribute name="I_F" value="5A"/>
</element>
<element name="X81" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="SD_CARD(MIK)"/>
<element name="X82" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="SD_CARD(STD)"/>
<element name="R100" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R101" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R102" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R103" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R104" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="X83" library="Bauteile" package="BL_3_THT" value="BL_3(THT)"/>
<element name="X84" library="Bauteile" package="BL_3_THT" value="BL_3(THT)"/>
<element name="FB2" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="470">
<attribute name="I" value="0.5A"/>
</element>
<element name="X85" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X86" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X87" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X88" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X89" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X111" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="X112" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="LED39" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="BLUE"/>
<element name="R118" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED40" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="BLUE"/>
<element name="R119" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED41" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="BLUE"/>
<element name="R120" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED42" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="BLUE"/>
<element name="R121" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED43" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="BLUE"/>
<element name="R122" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED44" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="BLUE"/>
<element name="R123" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED45" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="BLUE"/>
<element name="R124" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="LED46" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="BLUE"/>
<element name="R125" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="J5" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="J6" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="J7" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="J8" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="J9" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="J10" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="J11" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="J12" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="X113" library="Bauteile" package="BL_8_THT" value="BL_8(THT)"/>
<element name="LED32" library="Bauteile" package="SMD_0805" value="BLUE"/>
<element name="R111" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="680">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="J13" library="Bauteile" package="JUMPER_THT" value="JUMPER(THT)"/>
<element name="X137" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X67" library="Bauteile" package="BL_4_THT" value="BL_4(THT)"/>
<element name="X72" library="Bauteile" package="BL_4_THT" value="BL_4(THT)"/>
<element name="R105" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="CR2" library="Bauteile" package="QUARZ_SMD" value="8 MHZ"/>
<element name="CR3" library="Bauteile" package="QUARZ_RTC" value="32.768 kHz"/>
<element name="C130" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="15pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C131" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="15pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C132" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="15pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="C133" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="15pF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="R106" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="1k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R107" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R108" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R109" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R110" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R112" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R113" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R114" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R115" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R116" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R117" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R126" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R127" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R128" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R129" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R130" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R131" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R132" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R133" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="33">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R134" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R135" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R136" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="R137" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10k">
<attribute name="PWR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
<attribute name="ALPHA" value=""/>
<attribute name="TOL" value=""/>
</element>
<element name="C57" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="100nF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value=""/>
</element>
<element name="X52" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X53" library="Bauteile" package="BL_2_THT" value="BL_2(THT)"/>
<element name="X90" library="Bauteile" package="BL_6_THT" value="BL_6(THT)"/>
<element name="X91" library="Bauteile" package="BL_6_THT" value="BL_6(THT)"/>
<element name="C68" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="10µF">
<attribute name="ESR" value=""/>
<attribute name="V_DC" value="10V"/>
</element>
<element name="D25" library="Bauteile" package="SMD_0603" value="1N4148(0603)">
<attribute name="U_R" value="75V"/>
<attribute name="U_F" value="1.2V"/>
<attribute name="I_F" value="150mA"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X16" pad="GND"/>
<contactref element="X17" pad="GND"/>
<contactref element="X18" pad="GND"/>
<contactref element="X27" pad="1"/>
<contactref element="X25" pad="1"/>
<contactref element="X26" pad="1"/>
<contactref element="X19" pad="1"/>
<contactref element="X20" pad="1"/>
<contactref element="X21" pad="1"/>
<contactref element="X22" pad="1"/>
<contactref element="X23" pad="1"/>
<contactref element="X24" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="C45" pad="2"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="4"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="5"/>
<contactref element="X37" pad="1"/>
<contactref element="X35" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
<contactref element="IC11" pad="15"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
<contactref element="X39" pad="1"/>
<contactref element="X48" pad="1"/>
<contactref element="X30" pad="1"/>
<contactref element="X30" pad="2"/>
<contactref element="X29" pad="8"/>
<contactref element="X71" pad="1"/>
<contactref element="X71" pad="2"/>
<contactref element="X77" pad="1"/>
<contactref element="X80" pad="1"/>
<contactref element="X80" pad="4"/>
<contactref element="X80" pad="2"/>
<contactref element="X80" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="X40" pad="1"/>
<contactref element="X57" pad="5"/>
<contactref element="X57" pad="6"/>
<contactref element="X57" pad="7"/>
<contactref element="X57" pad="8"/>
<contactref element="X63" pad="5"/>
<contactref element="X63" pad="6"/>
<contactref element="X63" pad="7"/>
<contactref element="X63" pad="8"/>
<contactref element="X82" pad="7"/>
<contactref element="X81" pad="7"/>
<contactref element="X86" pad="1"/>
<contactref element="X86" pad="8"/>
<contactref element="X86" pad="7"/>
<contactref element="X86" pad="6"/>
<contactref element="X86" pad="5"/>
<contactref element="X86" pad="4"/>
<contactref element="X86" pad="3"/>
<contactref element="X86" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="X38" pad="GND"/>
<contactref element="C72" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C130" pad="2"/>
<contactref element="C131" pad="2"/>
<contactref element="C132" pad="2"/>
<contactref element="C133" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="51"/>
<contactref element="IC1" pad="60"/>
<contactref element="IC1" pad="72"/>
<contactref element="IC1" pad="82"/>
<contactref element="IC1" pad="93"/>
<contactref element="IC1" pad="114"/>
<contactref element="IC1" pad="125"/>
<contactref element="IC1" pad="136"/>
<contactref element="IC1" pad="149"/>
<contactref element="IC1" pad="170"/>
<contactref element="IC1" pad="184"/>
<contactref element="IC1" pad="202"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="IC1" pad="197"/>
<contactref element="X53" pad="1"/>
<contactref element="X91" pad="1"/>
<contactref element="X91" pad="3"/>
<contactref element="X91" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="µC_IC1_CAP1">
<contactref element="IC1" pad="92"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="µC_IC1_CAP2">
<contactref element="IC1" pad="148"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC_VREF_EXT">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C126" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="ADC_GND">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="R97" pad="1"/>
<contactref element="R98" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="X9" pad="8"/>
<contactref element="LED4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="X6" pad="GND"/>
<contactref element="C128" pad="2"/>
<contactref element="C129" pad="2"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C126" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C115" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="L"/>
<contactref element="P2" pad="L"/>
<contactref element="C114" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C127" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="R135" pad="1"/>
<contactref element="R134" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_IC4_SW0">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R97" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_+3.3V">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="H"/>
<contactref element="P2" pad="H"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="D15" pad="C"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="7"/>
<contactref element="R137" pad="2"/>
<contactref element="R136" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_IC4_SW1">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R98" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_+1.024V">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_+2.048V">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="ADC_+3.000V">
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_POTI_1">
<contactref element="P1" pad="S"/>
<contactref element="C114" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_POTI_2">
<contactref element="P2" pad="S"/>
<contactref element="C115" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC_AUDIO_L_IN">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="L"/>
</signal>
<signal name="ADC_AUDIO_R_IN">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="R"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_NTC">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C127" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_SINGLE_1_UNSAFE">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="X7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_SINGLE_2_UNSAFE">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="X7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_SINGLE_3_UNSAFE">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="X7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_SINGLE_4_UNSAFE">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="X7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_VREF+">
<contactref element="X29" pad="6"/>
<contactref element="C72" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_DIFF_1+_UNSAFE">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="X8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_DIFF_1-_UNSAFE">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="X8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_DIFF_2+_UNSAFE">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="X8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_DIFF_2-_UNSAFE">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="X8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UART1_RX">
<contactref element="X16" pad="RX"/>
<contactref element="IC1" pad="196"/>
</signal>
<signal name="UART1_TX">
<contactref element="X16" pad="TX"/>
<contactref element="IC1" pad="195"/>
</signal>
<signal name="UART3_TX">
<contactref element="IC10" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="108"/>
</signal>
<signal name="UART3_RX">
<contactref element="IC10" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="109"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SDA">
<contactref element="X27" pad="2"/>
<contactref element="X25" pad="2"/>
<contactref element="X26" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="199"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="X27" pad="4"/>
<contactref element="X25" pad="4"/>
<contactref element="X26" pad="4"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="X37" pad="5"/>
<contactref element="X39" pad="6"/>
<contactref element="X48" pad="2"/>
<contactref element="X31" pad="1"/>
<contactref element="X31" pad="2"/>
<contactref element="X29" pad="7"/>
<contactref element="X71" pad="6"/>
<contactref element="X77" pad="2"/>
<contactref element="X78" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
<contactref element="X40" pad="6"/>
<contactref element="X19" pad="4"/>
<contactref element="X20" pad="4"/>
<contactref element="X21" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="1"/>
<contactref element="X82" pad="8"/>
<contactref element="X81" pad="8"/>
<contactref element="X89" pad="1"/>
<contactref element="X89" pad="8"/>
<contactref element="X89" pad="7"/>
<contactref element="X89" pad="6"/>
<contactref element="X89" pad="5"/>
<contactref element="X89" pad="4"/>
<contactref element="X89" pad="3"/>
<contactref element="X89" pad="2"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="R104" pad="2"/>
<contactref element="R103" pad="2"/>
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="X38" pad="+3.3V"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="137"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="52"/>
<contactref element="IC1" pad="59"/>
<contactref element="IC1" pad="73"/>
<contactref element="IC1" pad="83"/>
<contactref element="IC1" pad="94"/>
<contactref element="IC1" pad="103"/>
<contactref element="IC1" pad="115"/>
<contactref element="IC1" pad="124"/>
<contactref element="IC1" pad="150"/>
<contactref element="IC1" pad="158"/>
<contactref element="IC1" pad="171"/>
<contactref element="IC1" pad="185"/>
<contactref element="IC1" pad="204"/>
<contactref element="FB2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="203"/>
<contactref element="X58" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SCL">
<contactref element="X25" pad="3"/>
<contactref element="X27" pad="3"/>
<contactref element="X26" pad="3"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="198"/>
</signal>
<signal name="I2C3_SDA_+5V">
<contactref element="X24" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="X22" pad="2"/>
<contactref element="X23" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2C3_SCL_+5V">
<contactref element="X23" pad="3"/>
<contactref element="X22" pad="3"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="X24" pad="3"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="X32" pad="1"/>
<contactref element="X32" pad="2"/>
<contactref element="X35" pad="5"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
<contactref element="X48" pad="3"/>
<contactref element="X78" pad="2"/>
<contactref element="X22" pad="4"/>
<contactref element="X23" pad="4"/>
<contactref element="X24" pad="4"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="C45" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="8"/>
<contactref element="X88" pad="1"/>
<contactref element="X88" pad="8"/>
<contactref element="X88" pad="7"/>
<contactref element="X88" pad="6"/>
<contactref element="X88" pad="5"/>
<contactref element="X88" pad="4"/>
<contactref element="X88" pad="3"/>
<contactref element="X88" pad="2"/>
<contactref element="X53" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SCL">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="X19" pad="3"/>
<contactref element="X20" pad="3"/>
<contactref element="X21" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SDA">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="X19" pad="2"/>
<contactref element="X20" pad="2"/>
<contactref element="X21" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="UART2_TX">
<contactref element="X17" pad="TX"/>
<contactref element="IC1" pad="169"/>
</signal>
<signal name="UART2_RX">
<contactref element="X17" pad="RX"/>
<contactref element="IC1" pad="172"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="X71" pad="3"/>
<contactref element="X71" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="X34" pad="2"/>
<contactref element="X34" pad="3"/>
<contactref element="X57" pad="1"/>
<contactref element="X57" pad="4"/>
<contactref element="X57" pad="3"/>
<contactref element="X57" pad="2"/>
<contactref element="X63" pad="1"/>
<contactref element="X63" pad="4"/>
<contactref element="X63" pad="3"/>
<contactref element="X63" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="X33" pad="1"/>
<contactref element="X33" pad="2"/>
<contactref element="X71" pad="5"/>
<contactref element="X87" pad="1"/>
<contactref element="X87" pad="8"/>
<contactref element="X87" pad="7"/>
<contactref element="X87" pad="6"/>
<contactref element="X87" pad="5"/>
<contactref element="X87" pad="4"/>
<contactref element="X87" pad="3"/>
<contactref element="X87" pad="2"/>
<contactref element="X64" pad="2"/>
<contactref element="X58" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SPI1_SCK">
<contactref element="X37" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="180"/>
</signal>
<signal name="SPI1_MISO">
<contactref element="X37" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="178"/>
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI">
<contactref element="X37" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="173"/>
</signal>
<signal name="SPI2_SCK_+5V">
<contactref element="IC11" pad="14"/>
<contactref element="X35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MISO_+5V">
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="X35" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MOSI_+5V">
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="X35" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MOSI">
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="107"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MISO">
<contactref element="IC11" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="106"/>
</signal>
<signal name="SPI2_SCK">
<contactref element="IC11" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="105"/>
</signal>
<signal name="SAI1_FS_B">
<contactref element="X39" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="SAI1_SCK_B">
<contactref element="X39" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SAI1_SD_B">
<contactref element="X39" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SAI1_MCLK_B">
<contactref element="X39" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SAI1_FS_A">
<contactref element="X40" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SAI1_SCK_A">
<contactref element="X40" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SAI1_SD_A">
<contactref element="X40" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SAI1_MCLK_A">
<contactref element="X40" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="134"/>
</signal>
<signal name="TFT_+12V">
<contactref element="X41" pad="1"/>
<contactref element="X41" pad="2"/>
<contactref element="X41" pad="29"/>
<contactref element="C52" pad="-"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="C53" pad="-"/>
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="11"/>
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="3"/>
<contactref element="C58" pad="2"/>
<contactref element="X46" pad="1"/>
<contactref element="C57" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TFT_+3.3V">
<contactref element="X41" pad="3"/>
<contactref element="X41" pad="4"/>
<contactref element="X46" pad="2"/>
<contactref element="C58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TFT_CLK">
<contactref element="X48" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="TFT_VSYNC">
<contactref element="X48" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="TFT_HSYNC">
<contactref element="X48" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="TFT_DE">
<contactref element="X48" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="190"/>
</signal>
<signal name="TFT_T1_DRAIN">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="D17" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TFT_+5V">
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="C53" pad="+"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="X46" pad="3"/>
<contactref element="IC13" pad="5"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="C54" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TFT_+23.1V">
<contactref element="C52" pad="+"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="D17" pad="C"/>
<contactref element="X42" pad="1"/>
<contactref element="C57" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TFT_+0.6V">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TFT_OVERCURRENT">
<contactref element="IC13" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TFT_T1_GATE">
<contactref element="IC13" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_B7">
<contactref element="X41" pad="28"/>
<contactref element="X44" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_B6">
<contactref element="X41" pad="27"/>
<contactref element="X44" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_B5">
<contactref element="X41" pad="26"/>
<contactref element="X44" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_B4">
<contactref element="X41" pad="25"/>
<contactref element="X44" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_B3">
<contactref element="X41" pad="24"/>
<contactref element="X44" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_B2">
<contactref element="X41" pad="23"/>
<contactref element="X44" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_B1">
<contactref element="X41" pad="22"/>
<contactref element="X44" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_B0">
<contactref element="X41" pad="21"/>
<contactref element="X44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_G7">
<contactref element="X41" pad="20"/>
<contactref element="X43" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_G6">
<contactref element="X41" pad="19"/>
<contactref element="X43" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_G5">
<contactref element="X41" pad="18"/>
<contactref element="X43" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_G3">
<contactref element="X41" pad="16"/>
<contactref element="X43" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_G4">
<contactref element="X41" pad="17"/>
<contactref element="X43" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_G2">
<contactref element="X41" pad="15"/>
<contactref element="X43" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_G1">
<contactref element="X41" pad="14"/>
<contactref element="X43" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_G0">
<contactref element="X41" pad="13"/>
<contactref element="X43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_R7">
<contactref element="X41" pad="12"/>
<contactref element="X45" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_R6">
<contactref element="X41" pad="11"/>
<contactref element="X45" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_R5">
<contactref element="X41" pad="10"/>
<contactref element="X45" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_R4">
<contactref element="X41" pad="9"/>
<contactref element="X45" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_R3">
<contactref element="X41" pad="8"/>
<contactref element="X45" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_R2">
<contactref element="X41" pad="7"/>
<contactref element="X45" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_R1">
<contactref element="X41" pad="6"/>
<contactref element="X45" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_R0">
<contactref element="X41" pad="5"/>
<contactref element="X45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_VSYNC">
<contactref element="X41" pad="33"/>
<contactref element="X46" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_HSYNC">
<contactref element="X41" pad="32"/>
<contactref element="X46" pad="8"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_DE">
<contactref element="X41" pad="31"/>
<contactref element="X46" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TFT_TFT_CLK">
<contactref element="X41" pad="30"/>
<contactref element="X46" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TFT_R0">
<contactref element="X47" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="TFT_R1">
<contactref element="X47" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="TFT_R2">
<contactref element="X47" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="TFT_R3">
<contactref element="X47" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="TFT_R4">
<contactref element="X47" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="68"/>
</signal>
<signal name="TFT_R5">
<contactref element="X47" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="TFT_R6">
<contactref element="X47" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="95"/>
</signal>
<signal name="TFT_R7">
<contactref element="X47" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="118"/>
</signal>
<signal name="TFT_G0">
<contactref element="X49" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="119"/>
</signal>
<signal name="TFT_G1">
<contactref element="X49" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="120"/>
</signal>
<signal name="TFT_G2">
<contactref element="X49" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="121"/>
</signal>
<signal name="TFT_G4">
<contactref element="X49" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="123"/>
</signal>
<signal name="TFT_G3">
<contactref element="X49" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="122"/>
</signal>
<signal name="TFT_G5">
<contactref element="X49" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="126"/>
</signal>
<signal name="TFT_G6">
<contactref element="X49" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="127"/>
</signal>
<signal name="TFT_G7">
<contactref element="X49" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="128"/>
</signal>
<signal name="TFT_B0">
<contactref element="X50" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="174"/>
</signal>
<signal name="TFT_B1">
<contactref element="X50" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="175"/>
</signal>
<signal name="TFT_B2">
<contactref element="X50" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="176"/>
</signal>
<signal name="TFT_B3">
<contactref element="X50" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="177"/>
</signal>
<signal name="TFT_B5">
<contactref element="X50" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="187"/>
</signal>
<signal name="TFT_B4">
<contactref element="X50" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="186"/>
</signal>
<signal name="TFT_B6">
<contactref element="X50" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="188"/>
</signal>
<signal name="TFT_B7">
<contactref element="X50" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="189"/>
</signal>
<signal name="TFT_BOOST_PWM">
<contactref element="X46" pad="4"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_USB_D-">
<contactref element="X4" pad="D-"/>
<contactref element="IC14" pad="1" route="any" routetag="D-"/>
<contactref element="IC14" pad="6" route="any" routetag="D-"/>
<contactref element="X51" pad="D-"/>
<contactref element="X90" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_USB_D+">
<contactref element="X4" pad="D+"/>
<contactref element="IC14" pad="3" route="any" routetag="D+"/>
<contactref element="IC14" pad="4" route="any" routetag="D+"/>
<contactref element="X51" pad="D+"/>
<contactref element="X90" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USB_GND">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="2"/>
<contactref element="C73" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="GND"/>
<contactref element="R94" pad="1"/>
<contactref element="C117" pad="2"/>
<contactref element="X51" pad="GND"/>
<contactref element="X52" pad="1"/>
<contactref element="X90" pad="1"/>
<contactref element="X90" pad="3"/>
<contactref element="X90" pad="5"/>
</signal>
<signal name="USB_+5V">
<contactref element="X4" pad="+5V"/>
<contactref element="IC14" pad="5"/>
<contactref element="C73" pad="1"/>
<contactref element="X52" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_USB_VBUS">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="X90" pad="6"/>
</signal>
<signal name="USB_D+">
<contactref element="IC1" pad="146"/>
<contactref element="X91" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USB_D-">
<contactref element="IC1" pad="145"/>
<contactref element="X91" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_VREF+">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TFT_BOOST_SHUNT">
<contactref element="X46" pad="5"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="X42" pad="4"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLDC_A">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="IC16" pad="6"/>
<contactref element="C59" pad="2"/>
<contactref element="X10" pad="3"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="IC19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLDC_B">
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="IC17" pad="6"/>
<contactref element="C61" pad="2"/>
<contactref element="X10" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="IC19" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BLDC_C">
<contactref element="T6" pad="3"/>
<contactref element="T7" pad="2"/>
<contactref element="IC18" pad="6"/>
<contactref element="C63" pad="2"/>
<contactref element="X10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC19" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BLDC_STAR">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="3"/>
<contactref element="IC19" pad="5"/>
<contactref element="IC19" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BLDC_PWM_A">
<contactref element="IC16" pad="2"/>
<contactref element="X56" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BLDC_T2_GATE">
<contactref element="IC16" pad="7"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_T3_GATE">
<contactref element="IC16" pad="5"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_IC16_VB">
<contactref element="IC16" pad="8"/>
<contactref element="C59" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BLDC_+12V">
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="1"/>
<contactref element="C60" pad="2"/>
<contactref element="D18" pad="1"/>
<contactref element="IC17" pad="1"/>
<contactref element="C62" pad="2"/>
<contactref element="D19" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="1"/>
<contactref element="C64" pad="2"/>
<contactref element="X56" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BLDC_GND">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="IC16" pad="4"/>
<contactref element="C60" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="IC17" pad="4"/>
<contactref element="C62" pad="1"/>
<contactref element="T7" pad="3"/>
<contactref element="IC18" pad="4"/>
<contactref element="C64" pad="1"/>
<contactref element="C65" pad="2"/>
<contactref element="IC19" pad="11"/>
<contactref element="T8" pad="2"/>
<contactref element="T9" pad="2"/>
<contactref element="T10" pad="2"/>
<contactref element="X28" pad="5"/>
<contactref element="X28" pad="8"/>
<contactref element="X28" pad="7"/>
<contactref element="X28" pad="6"/>
<contactref element="C66" pad="-"/>
<contactref element="C67" pad="-"/>
<contactref element="C71" pad="2"/>
<contactref element="C70" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLDC_T4_GATE">
<contactref element="IC17" pad="7"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_T5_GATE1">
<contactref element="IC17" pad="5"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_IC17_VB">
<contactref element="IC17" pad="8"/>
<contactref element="C61" pad="1"/>
<contactref element="D18" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BLDC_PWM_B">
<contactref element="IC17" pad="2"/>
<contactref element="X56" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BLDC_T6_GATE">
<contactref element="IC18" pad="7"/>
<contactref element="T6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_T7_GATE">
<contactref element="IC18" pad="5"/>
<contactref element="T7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_IC18_VB">
<contactref element="IC18" pad="8"/>
<contactref element="C63" pad="1"/>
<contactref element="D19" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BLDC_PWM_C">
<contactref element="IC18" pad="2"/>
<contactref element="X56" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BLDC_VIN">
<contactref element="C65" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="4"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="T6" pad="2"/>
<contactref element="X28" pad="1"/>
<contactref element="X28" pad="4"/>
<contactref element="X28" pad="2"/>
<contactref element="X28" pad="3"/>
<contactref element="C66" pad="+"/>
<contactref element="C67" pad="+"/>
<contactref element="C70" pad="1"/>
<contactref element="C71" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_COMP_A">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="T8" pad="3"/>
<contactref element="X56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_+3.3V">
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="X56" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BLDC_COMP_A_VIN">
<contactref element="IC19" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_T8_BASE">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="T8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_T9_BASE">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="T9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_T10_BASE">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="T10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_COMP_C_VIN">
<contactref element="IC19" pad="8"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_COMP_B_VIN">
<contactref element="IC19" pad="7"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLDC_COMP_B">
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="T9" pad="3"/>
<contactref element="X56" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BLDC_COMP_C">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="T10" pad="3"/>
<contactref element="X56" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_R_1">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C74" pad="1"/>
<contactref element="X59" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_R_2">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C74" pad="2"/>
<contactref element="X59" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_L_1">
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="C75" pad="1"/>
<contactref element="X60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_L_2">
<contactref element="L5" pad="2"/>
<contactref element="C75" pad="2"/>
<contactref element="X60" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_T11_GATE">
<contactref element="IC20" pad="7"/>
<contactref element="T11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_T12_GATE">
<contactref element="IC20" pad="5"/>
<contactref element="T12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_IC20_VB">
<contactref element="IC20" pad="8"/>
<contactref element="C76" pad="1"/>
<contactref element="D20" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_VIN">
<contactref element="T11" pad="2"/>
<contactref element="T15" pad="2"/>
<contactref element="T13" pad="2"/>
<contactref element="T17" pad="2"/>
<contactref element="C120" pad="+"/>
<contactref element="C119" pad="+"/>
<contactref element="C121" pad="1"/>
<contactref element="C122" pad="1"/>
<contactref element="X62" pad="1"/>
<contactref element="X62" pad="4"/>
<contactref element="X62" pad="2"/>
<contactref element="X62" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_PWRPWM_L_1">
<contactref element="T11" pad="3"/>
<contactref element="T12" pad="2"/>
<contactref element="IC20" pad="6"/>
<contactref element="C76" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_+12V">
<contactref element="D20" pad="1"/>
<contactref element="IC20" pad="1"/>
<contactref element="C77" pad="2"/>
<contactref element="D21" pad="1"/>
<contactref element="IC21" pad="1"/>
<contactref element="C79" pad="2"/>
<contactref element="D22" pad="1"/>
<contactref element="IC22" pad="1"/>
<contactref element="C81" pad="2"/>
<contactref element="D23" pad="1"/>
<contactref element="IC23" pad="1"/>
<contactref element="C83" pad="2"/>
<contactref element="X61" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_PWM_L_1">
<contactref element="IC20" pad="2"/>
<contactref element="X61" pad="4"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_SD">
<contactref element="IC20" pad="3"/>
<contactref element="IC21" pad="3"/>
<contactref element="IC22" pad="3"/>
<contactref element="IC23" pad="3"/>
<contactref element="X61" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_T13_GATE">
<contactref element="IC21" pad="7"/>
<contactref element="T13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_T14_GATE">
<contactref element="IC21" pad="5"/>
<contactref element="T14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_IC21_VB">
<contactref element="IC21" pad="8"/>
<contactref element="C78" pad="1"/>
<contactref element="D21" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_PWM_L_2">
<contactref element="IC21" pad="2"/>
<contactref element="X61" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_PWRPWM_L_2">
<contactref element="T13" pad="3"/>
<contactref element="T14" pad="2"/>
<contactref element="IC21" pad="6"/>
<contactref element="C78" pad="2"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_GND">
<contactref element="T12" pad="3"/>
<contactref element="IC20" pad="4"/>
<contactref element="C77" pad="1"/>
<contactref element="T14" pad="3"/>
<contactref element="IC21" pad="4"/>
<contactref element="C79" pad="1"/>
<contactref element="T16" pad="3"/>
<contactref element="IC22" pad="4"/>
<contactref element="C81" pad="1"/>
<contactref element="T18" pad="3"/>
<contactref element="IC23" pad="4"/>
<contactref element="C83" pad="1"/>
<contactref element="C120" pad="-"/>
<contactref element="C119" pad="-"/>
<contactref element="C122" pad="2"/>
<contactref element="C121" pad="2"/>
<contactref element="X62" pad="5"/>
<contactref element="X62" pad="8"/>
<contactref element="X62" pad="7"/>
<contactref element="X62" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_PWRPWM_R_1">
<contactref element="T15" pad="3"/>
<contactref element="T16" pad="2"/>
<contactref element="IC22" pad="6"/>
<contactref element="C80" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_PWRPWM_R_2">
<contactref element="T17" pad="3"/>
<contactref element="T18" pad="2"/>
<contactref element="IC23" pad="6"/>
<contactref element="C82" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_T15_GATE">
<contactref element="IC22" pad="7"/>
<contactref element="T15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_T16_GATE">
<contactref element="IC22" pad="5"/>
<contactref element="T16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_IC22_VB">
<contactref element="IC22" pad="8"/>
<contactref element="C80" pad="1"/>
<contactref element="D22" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_T17_GATE">
<contactref element="IC23" pad="7"/>
<contactref element="T17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_T18_GATE">
<contactref element="IC23" pad="5"/>
<contactref element="T18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_IC23_VB">
<contactref element="IC23" pad="8"/>
<contactref element="C82" pad="1"/>
<contactref element="D23" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_PWM_R_1">
<contactref element="IC22" pad="2"/>
<contactref element="X61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_PWM_R_2">
<contactref element="IC23" pad="2"/>
<contactref element="X61" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_A_0_OUT_0">
<contactref element="LED8" pad="2"/>
<contactref element="IC24" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LED_A_0_OUT_1">
<contactref element="LED8" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_A_0_OUT_2">
<contactref element="LED8" pad="4"/>
<contactref element="IC24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_A_0_OUT_3">
<contactref element="LED8" pad="10"/>
<contactref element="IC24" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_A_0_OUT_4">
<contactref element="LED8" pad="9"/>
<contactref element="IC24" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_A_0_OUT_5">
<contactref element="LED8" pad="6"/>
<contactref element="IC24" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_A_0_OUT_6">
<contactref element="LED8" pad="7"/>
<contactref element="IC24" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_A_0_OUT_7">
<contactref element="LED8" pad="5"/>
<contactref element="IC24" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_A_1_OUT_0">
<contactref element="LED9" pad="2"/>
<contactref element="IC25" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LED_A_1_OUT_1">
<contactref element="LED9" pad="1"/>
<contactref element="IC25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_A_1_OUT_2">
<contactref element="LED9" pad="4"/>
<contactref element="IC25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_A_1_OUT_3">
<contactref element="LED9" pad="10"/>
<contactref element="IC25" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_A_1_OUT_4">
<contactref element="LED9" pad="9"/>
<contactref element="IC25" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_A_1_OUT_5">
<contactref element="LED9" pad="6"/>
<contactref element="IC25" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_A_1_OUT_6">
<contactref element="LED9" pad="7"/>
<contactref element="IC25" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_A_1_OUT_7">
<contactref element="LED9" pad="5"/>
<contactref element="IC25" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_A_2_OUT_0">
<contactref element="LED10" pad="2"/>
<contactref element="IC26" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LED_A_2_OUT_1">
<contactref element="LED10" pad="1"/>
<contactref element="IC26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_A_2_OUT_2">
<contactref element="LED10" pad="4"/>
<contactref element="IC26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_A_2_OUT_3">
<contactref element="LED10" pad="10"/>
<contactref element="IC26" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_A_2_OUT_4">
<contactref element="LED10" pad="9"/>
<contactref element="IC26" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_A_2_OUT_5">
<contactref element="LED10" pad="6"/>
<contactref element="IC26" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_A_2_OUT_6">
<contactref element="LED10" pad="7"/>
<contactref element="IC26" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_A_2_OUT_7">
<contactref element="LED10" pad="5"/>
<contactref element="IC26" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_+3.3V_INT">
<contactref element="LED10" pad="3" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="LED10" pad="8" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="IC29" pad="10"/>
<contactref element="IC26" pad="10"/>
<contactref element="IC25" pad="10"/>
<contactref element="LED8" pad="3" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="LED8" pad="8" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="IC24" pad="10"/>
<contactref element="LED9" pad="3" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="LED9" pad="8" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="LED11" pad="3" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="LED11" pad="8" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="IC30" pad="10"/>
<contactref element="LED12" pad="3" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="LED12" pad="8" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="IC31" pad="10"/>
<contactref element="LED13" pad="3" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="LED13" pad="8" route="any" routetag="+"/>
<contactref element="IC32" pad="10"/>
<contactref element="IC33" pad="10"/>
<contactref element="C101" pad="1"/>
<contactref element="IC35" pad="16"/>
<contactref element="L6" pad="2"/>
<contactref element="C87" pad="1"/>
<contactref element="C88" pad="+"/>
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="B1" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q2" pad="B2" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q9" pad="B1" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q9" pad="B2" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q8" pad="B1" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q8" pad="B2" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q7" pad="B1" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q7" pad="B2" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q6" pad="B1" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q6" pad="B2" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q5" pad="B1" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q5" pad="B2" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q4" pad="B1" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q4" pad="B2" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q3" pad="B1" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="Q3" pad="B2" route="any" routetag="2"/>
<contactref element="S1" pad="9"/>
<contactref element="S1" pad="16"/>
<contactref element="S1" pad="15"/>
<contactref element="S1" pad="14"/>
<contactref element="S1" pad="13"/>
<contactref element="S1" pad="12"/>
<contactref element="S1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="11"/>
<contactref element="C91" pad="1"/>
<contactref element="IC34" pad="16"/>
<contactref element="C92" pad="1"/>
<contactref element="IC33" pad="16"/>
<contactref element="C93" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="16"/>
<contactref element="C94" pad="1"/>
<contactref element="IC31" pad="16"/>
<contactref element="C95" pad="1"/>
<contactref element="IC30" pad="16"/>
<contactref element="C96" pad="1"/>
<contactref element="IC29" pad="16"/>
<contactref element="C97" pad="1"/>
<contactref element="IC26" pad="16"/>
<contactref element="C98" pad="1"/>
<contactref element="IC25" pad="16"/>
<contactref element="C99" pad="1"/>
<contactref element="IC24" pad="16"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_GND">
<contactref element="IC34" pad="15"/>
<contactref element="IC35" pad="10"/>
<contactref element="IC35" pad="15"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="IC35" pad="8"/>
<contactref element="T20" pad="3"/>
<contactref element="IC27" pad="4"/>
<contactref element="C85" pad="1"/>
<contactref element="C87" pad="2"/>
<contactref element="C88" pad="-"/>
<contactref element="R85" pad="1"/>
<contactref element="R83" pad="1"/>
<contactref element="C89" pad="2"/>
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="R86" pad="1"/>
<contactref element="X68" pad="1"/>
<contactref element="X68" pad="2"/>
<contactref element="LED26" pad="2"/>
<contactref element="LED27" pad="2"/>
<contactref element="LED28" pad="2"/>
<contactref element="LED29" pad="2"/>
<contactref element="LED22" pad="2"/>
<contactref element="LED23" pad="2"/>
<contactref element="LED24" pad="2"/>
<contactref element="LED25" pad="2"/>
<contactref element="LED20" pad="2"/>
<contactref element="LED21" pad="2"/>
<contactref element="LED19" pad="2"/>
<contactref element="LED17" pad="2"/>
<contactref element="LED18" pad="2"/>
<contactref element="LED16" pad="2"/>
<contactref element="LED14" pad="2"/>
<contactref element="LED15" pad="2"/>
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="R74" pad="2"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="C91" pad="2"/>
<contactref element="IC34" pad="8"/>
<contactref element="C92" pad="2"/>
<contactref element="IC33" pad="8"/>
<contactref element="C93" pad="2"/>
<contactref element="IC32" pad="8"/>
<contactref element="C94" pad="2"/>
<contactref element="IC31" pad="8"/>
<contactref element="C95" pad="2"/>
<contactref element="IC30" pad="8"/>
<contactref element="C96" pad="2"/>
<contactref element="IC29" pad="8"/>
<contactref element="C97" pad="2"/>
<contactref element="IC26" pad="8"/>
<contactref element="C98" pad="2"/>
<contactref element="IC25" pad="8"/>
<contactref element="C99" pad="2"/>
<contactref element="IC24" pad="8"/>
<contactref element="C100" pad="2"/>
<contactref element="IC28" pad="11"/>
<contactref element="C102" pad="2"/>
<contactref element="IC36" pad="3"/>
<contactref element="LED43" pad="2"/>
<contactref element="LED44" pad="2"/>
<contactref element="LED45" pad="2"/>
<contactref element="LED46" pad="2"/>
<contactref element="LED39" pad="2"/>
<contactref element="LED40" pad="2"/>
<contactref element="LED41" pad="2"/>
<contactref element="LED42" pad="2"/>
<contactref element="LED32" pad="2"/>
<contactref element="X137" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_B_0_OUT_0">
<contactref element="LED11" pad="2"/>
<contactref element="IC29" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LED_B_0_OUT_1">
<contactref element="LED11" pad="1"/>
<contactref element="IC29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_B_0_OUT_2">
<contactref element="LED11" pad="4"/>
<contactref element="IC29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_B_0_OUT_3">
<contactref element="LED11" pad="10"/>
<contactref element="IC29" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_B_0_OUT_4">
<contactref element="LED11" pad="9"/>
<contactref element="IC29" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_B_0_OUT_6">
<contactref element="LED11" pad="7"/>
<contactref element="IC29" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_B_0_OUT_7">
<contactref element="LED11" pad="5"/>
<contactref element="IC29" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_B_1_OUT_0">
<contactref element="LED12" pad="2"/>
<contactref element="IC30" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LED_B_1_OUT_1">
<contactref element="LED12" pad="1"/>
<contactref element="IC30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_B_1_OUT_2">
<contactref element="LED12" pad="4"/>
<contactref element="IC30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_B_1_OUT_3">
<contactref element="LED12" pad="10"/>
<contactref element="IC30" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_B_1_OUT_4">
<contactref element="LED12" pad="9"/>
<contactref element="IC30" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_B_1_OUT_5">
<contactref element="LED12" pad="6"/>
<contactref element="IC30" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_B_1_OUT_6">
<contactref element="LED12" pad="7"/>
<contactref element="IC30" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_B_1_OUT_7">
<contactref element="LED12" pad="5"/>
<contactref element="IC30" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_B_2_OUT_0">
<contactref element="LED13" pad="2"/>
<contactref element="IC31" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LED_B_2_OUT_1">
<contactref element="LED13" pad="1"/>
<contactref element="IC31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_B_2_OUT_2">
<contactref element="LED13" pad="4"/>
<contactref element="IC31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_B_2_OUT_3">
<contactref element="LED13" pad="10"/>
<contactref element="IC31" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_B_2_OUT_4">
<contactref element="LED13" pad="9"/>
<contactref element="IC31" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_B_2_OUT_5">
<contactref element="LED13" pad="6"/>
<contactref element="IC31" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_B_2_OUT_6">
<contactref element="LED13" pad="7"/>
<contactref element="IC31" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_B_2_OUT_7">
<contactref element="LED13" pad="5"/>
<contactref element="IC31" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_B_0_OUT_5">
<contactref element="LED11" pad="6"/>
<contactref element="IC29" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_A_OE">
<contactref element="IC24" pad="13"/>
<contactref element="IC25" pad="13"/>
<contactref element="IC26" pad="13"/>
<contactref element="X65" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_LED_A_SOUT_1">
<contactref element="IC24" pad="9"/>
<contactref element="IC25" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LED_A_SIN">
<contactref element="IC24" pad="14"/>
<contactref element="X65" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LED_A_SCLK">
<contactref element="IC24" pad="11"/>
<contactref element="IC25" pad="11"/>
<contactref element="IC26" pad="11"/>
<contactref element="X65" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_A_SRCK">
<contactref element="IC24" pad="12"/>
<contactref element="IC25" pad="12"/>
<contactref element="IC26" pad="12"/>
<contactref element="X65" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_B_OE">
<contactref element="IC29" pad="13"/>
<contactref element="IC30" pad="13"/>
<contactref element="IC31" pad="13"/>
<contactref element="X65" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_B_SCLK">
<contactref element="IC29" pad="11"/>
<contactref element="IC30" pad="11"/>
<contactref element="IC31" pad="11"/>
<contactref element="X65" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_B_SIN">
<contactref element="IC29" pad="14"/>
<contactref element="X65" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_B_SRCK">
<contactref element="IC29" pad="12"/>
<contactref element="IC30" pad="12"/>
<contactref element="IC31" pad="12"/>
<contactref element="X65" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OE">
<contactref element="IC32" pad="13"/>
<contactref element="IC33" pad="13"/>
<contactref element="X66" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_C_SIN">
<contactref element="IC32" pad="14"/>
<contactref element="X66" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_C_SCLK">
<contactref element="IC32" pad="11"/>
<contactref element="IC33" pad="11"/>
<contactref element="X66" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_C_SRCK">
<contactref element="IC32" pad="12"/>
<contactref element="IC33" pad="12"/>
<contactref element="X66" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="LED14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="LED15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="LED16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_0">
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="15"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_1">
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_2">
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_3">
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_4">
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_5">
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_6">
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_7">
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="IC32" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_13">
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="IC33" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_15">
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="IC33" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="LED17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="LED18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="LED19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="LED20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="LED21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="LED22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="LED23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="LED24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="LED25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="LED26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="LED27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="LED28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="LED29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_DIP_0">
<contactref element="IC35" pad="11"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_DIP_1">
<contactref element="IC35" pad="12"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_DIP_2">
<contactref element="IC35" pad="13"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_DIP_3">
<contactref element="IC35" pad="14"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="R66" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_DIP_4">
<contactref element="IC35" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_DIP_5">
<contactref element="IC35" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="6"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_DIP_6">
<contactref element="IC35" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="7"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_DIP_7">
<contactref element="IC35" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="8"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_SOUT">
<contactref element="IC34" pad="9"/>
<contactref element="X66" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_BUTTON_0">
<contactref element="IC34" pad="11"/>
<contactref element="Q2" pad="A1" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="Q2" pad="A2" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_BUTTON_1">
<contactref element="IC34" pad="12"/>
<contactref element="Q3" pad="A1" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="Q3" pad="A2" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="R76" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_BUTTON_2">
<contactref element="IC34" pad="13"/>
<contactref element="Q4" pad="A1" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="Q4" pad="A2" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_BUTTON_3">
<contactref element="IC34" pad="14"/>
<contactref element="Q5" pad="A1" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="Q5" pad="A2" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="R74" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_BUTTON_4">
<contactref element="IC34" pad="3"/>
<contactref element="Q6" pad="A1" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="Q6" pad="A2" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_BUTTON_5">
<contactref element="IC34" pad="4"/>
<contactref element="Q7" pad="A1" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="Q7" pad="A2" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="R72" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_BUTTON_6">
<contactref element="IC34" pad="5"/>
<contactref element="Q8" pad="A1" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="Q8" pad="A2" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_BUTTON_7">
<contactref element="IC34" pad="6"/>
<contactref element="Q9" pad="A1" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="Q9" pad="A2" route="any" routetag="1"/>
<contactref element="R70" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_8">
<contactref element="IC33" pad="15"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_9">
<contactref element="IC33" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_10">
<contactref element="IC33" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_11">
<contactref element="IC33" pad="3"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_12">
<contactref element="IC33" pad="4"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_C_OUT_14">
<contactref element="IC33" pad="6"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_D_SL">
<contactref element="IC34" pad="1"/>
<contactref element="IC35" pad="1"/>
<contactref element="X66" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_D_SCLK">
<contactref element="IC34" pad="2"/>
<contactref element="IC35" pad="2"/>
<contactref element="X66" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_LED_D_SIN">
<contactref element="IC35" pad="9"/>
<contactref element="IC34" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LED_T19_GATE">
<contactref element="IC27" pad="7"/>
<contactref element="T19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_T20_GATE">
<contactref element="IC27" pad="5"/>
<contactref element="T20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_IC27_VB">
<contactref element="IC27" pad="8"/>
<contactref element="C84" pad="1"/>
<contactref element="D24" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_BUCK_PWM">
<contactref element="IC27" pad="2"/>
<contactref element="X67" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_LED_BUCK_SD_AND">
<contactref element="IC36" pad="4"/>
<contactref element="R87" pad="1"/>
<contactref element="IC27" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_+12V">
<contactref element="D24" pad="1"/>
<contactref element="IC27" pad="1"/>
<contactref element="C85" pad="2"/>
<contactref element="R82" pad="2"/>
<contactref element="X68" pad="5"/>
<contactref element="C100" pad="1"/>
<contactref element="IC28" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_PWRPWM">
<contactref element="T19" pad="3"/>
<contactref element="T20" pad="2"/>
<contactref element="IC27" pad="6"/>
<contactref element="C84" pad="2"/>
<contactref element="L6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_VIN">
<contactref element="T19" pad="2"/>
<contactref element="X68" pad="3"/>
<contactref element="X68" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PWR_PWR_VIN_VOL">
<contactref element="X15" pad="1"/>
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="C90" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_+4V">
<contactref element="R82" pad="1"/>
<contactref element="R83" pad="2"/>
<contactref element="IC28" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_LED_BUCK_FAULT_+12V">
<contactref element="IC28" pad="1"/>
<contactref element="R84" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_BUCK_FAULT">
<contactref element="R84" pad="1"/>
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="IC36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_+3.3V">
<contactref element="LED30" pad="1"/>
<contactref element="X68" pad="6"/>
<contactref element="C102" pad="1"/>
<contactref element="IC36" pad="5"/>
<contactref element="D28" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED_BUCK_SD">
<contactref element="IC36" pad="1"/>
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="X67" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="LED30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_GND">
<contactref element="C112" pad="2"/>
<contactref element="C111" pad="2"/>
<contactref element="X73" pad="12"/>
<contactref element="X73" pad="10"/>
<contactref element="X73" pad="8"/>
<contactref element="R88" pad="1"/>
<contactref element="IC37" pad="1"/>
<contactref element="IC37" pad="2"/>
<contactref element="IC37" pad="3"/>
<contactref element="IC37" pad="13"/>
<contactref element="IC37" pad="17"/>
<contactref element="IC37" pad="24"/>
<contactref element="IC37" pad="30"/>
<contactref element="IC37" pad="37"/>
<contactref element="C86" pad="2"/>
<contactref element="C104" pad="2"/>
<contactref element="C105" pad="-"/>
<contactref element="C103" pad="2"/>
<contactref element="C106" pad="2"/>
<contactref element="C108" pad="2"/>
<contactref element="C107" pad="-"/>
<contactref element="C110" pad="1"/>
<contactref element="C109" pad="1"/>
<contactref element="X75" pad="1"/>
<contactref element="C68" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_+3.3V_ANA">
<contactref element="C104" pad="1"/>
<contactref element="C105" pad="+"/>
<contactref element="IC37" pad="7"/>
<contactref element="FB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ETH_+1.2V">
<contactref element="C86" pad="1"/>
<contactref element="C106" pad="1"/>
<contactref element="C103" pad="1"/>
<contactref element="IC37" pad="4"/>
<contactref element="IC37" pad="31"/>
</signal>
<signal name="ETH_+3.3V">
<contactref element="R91" pad="2"/>
<contactref element="C108" pad="1"/>
<contactref element="C107" pad="+"/>
<contactref element="IC37" pad="25"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="X75" pad="2"/>
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="D25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_IC37_XTAL_OUT">
<contactref element="IC37" pad="14"/>
<contactref element="CR1" pad="1"/>
<contactref element="C109" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_IC37_XTAL_IN">
<contactref element="IC37" pad="15"/>
<contactref element="CR1" pad="2"/>
<contactref element="C110" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_TX-">
<contactref element="IC37" pad="11"/>
<contactref element="X73" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_TX+">
<contactref element="IC37" pad="12"/>
<contactref element="X73" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ETH_RX-">
<contactref element="IC37" pad="9"/>
<contactref element="X73" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ETH_RX+">
<contactref element="IC37" pad="10"/>
<contactref element="X73" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ETH_LED1">
<contactref element="R89" pad="1"/>
<contactref element="X73" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ETH_RX_CT">
<contactref element="X73" pad="5"/>
<contactref element="C112" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ETH_TX_CT">
<contactref element="X73" pad="4"/>
<contactref element="C111" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ETH_LED2">
<contactref element="R90" pad="1"/>
<contactref element="X73" pad="11"/>
</signal>
<signal name="ETH_IC37_LED_0">
<contactref element="R89" pad="2"/>
<contactref element="IC37" pad="42"/>
</signal>
<signal name="ETH_IC37_LED_1">
<contactref element="R90" pad="2"/>
<contactref element="IC37" pad="43"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_RX_D3">
<contactref element="X74" pad="7"/>
<contactref element="R130" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_RX_VALID">
<contactref element="X74" pad="1"/>
<contactref element="R109" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_TX_EN">
<contactref element="IC37" pad="34"/>
<contactref element="X75" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_TX_CLK">
<contactref element="IC37" pad="33"/>
<contactref element="X75" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_TX_D0">
<contactref element="IC37" pad="35"/>
<contactref element="X75" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_TX_D1">
<contactref element="IC37" pad="36"/>
<contactref element="X75" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_TX_D2">
<contactref element="IC37" pad="38"/>
<contactref element="X75" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_TX_D3">
<contactref element="IC37" pad="39"/>
<contactref element="X75" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_RX_ERROR">
<contactref element="X74" pad="2"/>
<contactref element="R108" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_RX_CLK">
<contactref element="X74" pad="3"/>
<contactref element="R107" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_RX_D0">
<contactref element="X74" pad="4"/>
<contactref element="R127" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MD_CLK">
<contactref element="X74" pad="8"/>
<contactref element="R131" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MD_DATA">
<contactref element="X74" pad="9"/>
<contactref element="R132" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_INT">
<contactref element="X74" pad="10"/>
<contactref element="R106" pad="1"/>
<contactref element="R133" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_IC37_RESET">
<contactref element="R91" pad="1"/>
<contactref element="IC37" pad="47"/>
<contactref element="C68" pad="1"/>
<contactref element="D25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_COL">
<contactref element="R126" pad="2"/>
<contactref element="X75" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_CRS">
<contactref element="R117" pad="2"/>
<contactref element="X75" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_COL">
<contactref element="X77" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_CRS">
<contactref element="X77" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_TX_EN">
<contactref element="R116" pad="1"/>
<contactref element="X77" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_TX_CLK">
<contactref element="R114" pad="1"/>
<contactref element="X77" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_TX_D0">
<contactref element="X77" pad="7"/>
<contactref element="R112" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_TX_D1">
<contactref element="X77" pad="8"/>
<contactref element="R110" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_TX_D2">
<contactref element="X77" pad="9"/>
<contactref element="R115" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_TX_D3">
<contactref element="X77" pad="10"/>
<contactref element="R113" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_RX_VALID">
<contactref element="X76" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_RX_ERROR">
<contactref element="X76" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_RX_CLK">
<contactref element="X76" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_RX_D0">
<contactref element="X76" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_RX_D1">
<contactref element="X76" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_RX_D2">
<contactref element="X76" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="ETH_MII_RX_D3">
<contactref element="X76" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="ETH_MD_CLK">
<contactref element="X76" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="ETH_MD_DATA">
<contactref element="X76" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="CAN_H">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="R93" pad="2"/>
<contactref element="X36" pad="2"/>
<contactref element="IC38" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CAN_L">
<contactref element="IC38" pad="6"/>
<contactref element="X36" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CAN_+5V">
<contactref element="C116" pad="1"/>
<contactref element="IC38" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CAN_GND">
<contactref element="C116" pad="2"/>
<contactref element="IC38" pad="2"/>
<contactref element="X36" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X79" pad="1"/>
<contactref element="X79" pad="4"/>
<contactref element="X79" pad="3"/>
<contactref element="X79" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CAN_+3.3V">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="IC38" pad="5"/>
<contactref element="R92" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CAN_TX">
<contactref element="X78" pad="3"/>
<contactref element="R105" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CAN_RX">
<contactref element="X78" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="164"/>
</signal>
<signal name="CAN_CAN_TX">
<contactref element="IC38" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CAN_CAN_RX">
<contactref element="R99" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CAN_CAN_EN">
<contactref element="IC38" pad="8"/>
<contactref element="R92" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_RX_D1">
<contactref element="X74" pad="5"/>
<contactref element="R128" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_ETH_MII_RX_D2">
<contactref element="X74" pad="6"/>
<contactref element="R129" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ETH_IC37_R_EXT">
<contactref element="R88" pad="2"/>
<contactref element="IC37" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R93" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_USB_VBUS_+5V">
<contactref element="X51" pad="+5V"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_VBUS">
<contactref element="IC1" pad="143"/>
<contactref element="X91" pad="6"/>
</signal>
<signal name="USB_SHIELD">
<contactref element="X4" pad="SHIELD"/>
<contactref element="X51" pad="SHIELD"/>
<contactref element="R94" pad="2"/>
<contactref element="C117" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_SINGLE_1">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="X54" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_SINGLE_2">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="X54" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_SINGLE_3">
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="X54" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_SINGLE_4">
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="X54" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_DIFF_1+">
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="X54" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_DIFF_1-">
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="X54" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_DIFF_2+">
<contactref element="D14" pad="A"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="X54" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_DIFF_2-">
<contactref element="D15" pad="A"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="X54" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_AUDIO_R">
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="R95" pad="2"/>
<contactref element="C129" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_AUDIO_L">
<contactref element="R96" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="C128" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_AUDIO_L_BIASED_UNSAFE">
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="R96" pad="1"/>
<contactref element="R134" pad="2"/>
<contactref element="R136" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_ADC_AUDIO_R_BIASED_UNSAFE">
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="R95" pad="1"/>
<contactref element="R135" pad="2"/>
<contactref element="R137" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC_VREF_EXT_UNSAFE">
<contactref element="X5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWR_GND">
<contactref element="X11" pad="1"/>
<contactref element="X11" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="-"/>
<contactref element="C43" pad="-"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="2"/>
<contactref element="R81" pad="1"/>
<contactref element="C90" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWR_+3.3V">
<contactref element="X12" pad="1"/>
<contactref element="X12" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="2" route="any" routetag="OUT"/>
<contactref element="IC3" pad="4" route="any" routetag="OUT"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWR_+5V">
<contactref element="X13" pad="1"/>
<contactref element="X13" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="+"/>
<contactref element="D16" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWR_+12V">
<contactref element="X14" pad="1"/>
<contactref element="X14" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="PWR_VIN">
<contactref element="X15" pad="2"/>
<contactref element="X15" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="+"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="D16" pad="C"/>
<contactref element="R80" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_BUCK_VOL">
<contactref element="X67" pad="4"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="C89" pad="1"/>
<contactref element="IC28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_LED_A_SOUT_2">
<contactref element="IC25" pad="9"/>
<contactref element="IC26" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LED_LED_B_SOUT_2">
<contactref element="IC31" pad="14"/>
<contactref element="IC30" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LED_LED_B_SOUT_1">
<contactref element="IC30" pad="14"/>
<contactref element="IC29" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LED_LED_SOUT">
<contactref element="IC32" pad="9"/>
<contactref element="IC33" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CAN_CAN_RX_NOT_TERMINATED">
<contactref element="IC38" pad="4"/>
<contactref element="R99" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2C3_SDA">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="98"/>
</signal>
<signal name="I2C3_SCL">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="UART3_RX_+5V">
<contactref element="IC10" pad="7"/>
<contactref element="X18" pad="RX"/>
</signal>
<signal name="UART3_TX_+5V">
<contactref element="IC10" pad="6"/>
<contactref element="X18" pad="TX"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D28" pad="C"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_CMD">
<contactref element="X82" pad="2"/>
<contactref element="R100" pad="1"/>
<contactref element="X81" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="166"/>
</signal>
<signal name="SD_CLK">
<contactref element="X82" pad="1"/>
<contactref element="X81" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="163"/>
</signal>
<signal name="SD_D0">
<contactref element="X82" pad="3"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="X81" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="140"/>
</signal>
<signal name="SD_D1">
<contactref element="X82" pad="4"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
<contactref element="X81" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="141"/>
</signal>
<signal name="SD_D2">
<contactref element="X82" pad="5"/>
<contactref element="R103" pad="1"/>
<contactref element="X81" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="161"/>
</signal>
<signal name="SD_D3">
<contactref element="X82" pad="6"/>
<contactref element="R104" pad="1"/>
<contactref element="X81" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="162"/>
</signal>
<signal name="VCC_A">
<contactref element="IC1" pad="42"/>
<contactref element="FB2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R118" pad="2"/>
<contactref element="LED39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R119" pad="2"/>
<contactref element="LED40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R120" pad="2"/>
<contactref element="LED41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R121" pad="2"/>
<contactref element="LED42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R122" pad="2"/>
<contactref element="LED43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R123" pad="2"/>
<contactref element="LED44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R124" pad="2"/>
<contactref element="LED45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R125" pad="2"/>
<contactref element="LED46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R125" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R124" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R123" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R122" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R121" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R120" pad="1"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R119" pad="1"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R118" pad="1"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_E_GPIO_0">
<contactref element="X111" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="X113" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LED_E_GPIO_1">
<contactref element="X111" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="X113" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_E_GPIO_2">
<contactref element="X111" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="X113" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_E_GPIO_3">
<contactref element="X111" pad="4"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="X113" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_E_GPIO_4">
<contactref element="X111" pad="5"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="X113" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_E_GPIO_5">
<contactref element="X111" pad="6"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="X113" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_E_GPIO_6">
<contactref element="X111" pad="7"/>
<contactref element="J11" pad="2"/>
<contactref element="X113" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_E_GPIO_7">
<contactref element="X111" pad="8"/>
<contactref element="J12" pad="2"/>
<contactref element="X113" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R111" pad="2"/>
<contactref element="LED32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R111" pad="1"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_F_TIM">
<contactref element="J13" pad="2"/>
<contactref element="X137" pad="1"/>
<contactref element="X67" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OP2_IN+">
<contactref element="IC1" pad="81"/>
<contactref element="X83" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OP2_IN-">
<contactref element="IC1" pad="80"/>
<contactref element="X83" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OP2_OUT">
<contactref element="IC1" pad="79"/>
<contactref element="X83" pad="3"/>
</signal>
<signal name="COMP2_IN+">
<contactref element="IC1" pad="85"/>
<contactref element="X84" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COMP2_IN-">
<contactref element="IC1" pad="84"/>
<contactref element="X84" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COMP2_OUT">
<contactref element="IC1" pad="87"/>
<contactref element="X84" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DAC1_CH1">
<contactref element="IC1" pad="53"/>
<contactref element="X85" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DAC1_CH2">
<contactref element="IC1" pad="54"/>
<contactref element="X85" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CAN_TX_UNTERMINATED">
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="165"/>
</signal>
<signal name="OSC_OUT">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="CR2" pad="1"/>
<contactref element="C130" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSC_IN">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="CR2" pad="2"/>
<contactref element="C131" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSC32_IN">
<contactref element="C133" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="CR3" pad="CR2"/>
</signal>
<signal name="OSC32_OUT">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C132" pad="1"/>
<contactref element="CR3" pad="CR1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="IC37" pad="32"/>
<contactref element="R133" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC37" pad="18"/>
<contactref element="R132" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC37" pad="19"/>
<contactref element="R131" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC37" pad="20"/>
<contactref element="R130" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC37" pad="21"/>
<contactref element="R129" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC37" pad="22"/>
<contactref element="R128" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC37" pad="23"/>
<contactref element="R127" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="IC37" pad="28"/>
<contactref element="R107" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC37" pad="29"/>
<contactref element="R108" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="IC37" pad="27"/>
<contactref element="R109" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="IC37" pad="40"/>
<contactref element="R126" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="IC37" pad="41"/>
<contactref element="R117" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC1" pad="91"/>
<contactref element="R116" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="R115" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="R114" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R113" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="IC1" pad="181"/>
<contactref element="R110" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="IC1" pad="182"/>
<contactref element="R112" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC3_INP6">
<contactref element="X34" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="ADC3_INP15">
<contactref element="X48" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="TIMER3_CH1">
<contactref element="X48" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="138"/>
</signal>
<signal name="ADC3_INP4">
<contactref element="X55" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="ADC3_INP5">
<contactref element="X55" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="ADC3_INP8">
<contactref element="X55" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="ADC3_INP9">
<contactref element="X55" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="ADC1_INP2">
<contactref element="X55" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="70"/>
</signal>
<signal name="ADC1_INN2">
<contactref element="X55" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="71"/>
</signal>
<signal name="ADC2_INP2">
<contactref element="X55" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="ADC2_INN2">
<contactref element="X55" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="ADC1_INP3">
<contactref element="X29" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="ADC1_INP9">
<contactref element="X29" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="ADC1_INP15">
<contactref element="X29" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="ADC1_INP16">
<contactref element="X29" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="ADC1_INP10">
<contactref element="X29" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="PORT_I_1">
<contactref element="X112" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="155"/>
</signal>
<signal name="PORT_I_2">
<contactref element="X112" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="156"/>
</signal>
<signal name="PORT_I_3">
<contactref element="X112" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="157"/>
</signal>
<signal name="PORT_I_4">
<contactref element="X112" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="205"/>
</signal>
<signal name="PORT_I_5">
<contactref element="X112" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="206"/>
</signal>
<signal name="PORT_I_6">
<contactref element="X112" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="207"/>
</signal>
<signal name="PORT_I_7">
<contactref element="X112" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="208"/>
</signal>
<signal name="PORT_I_8">
<contactref element="X112" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TIMER4_CH4">
<contactref element="X72" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="117"/>
</signal>
<signal name="TIMER3_CH2">
<contactref element="X72" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="139"/>
</signal>
<signal name="ADC3_INP16">
<contactref element="X72" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="TIMER4_CH3">
<contactref element="X70" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="116"/>
</signal>
<signal name="TIMER4_CH2">
<contactref element="X69" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="113"/>
</signal>
<signal name="TIMER4_CH1">
<contactref element="X69" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="112"/>
</signal>
<signal name="TIMER5_CH1">
<contactref element="IC1" pad="100"/>
<contactref element="X64" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TIMER5_CH2">
<contactref element="IC1" pad="101"/>
<contactref element="X64" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TIMER5_CH3">
<contactref element="IC1" pad="102"/>
<contactref element="X64" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TIMER5_CH4">
<contactref element="IC1" pad="154"/>
<contactref element="X64" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TIMER2_CH1">
<contactref element="IC1" pad="160"/>
<contactref element="X58" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TIMER2_CH2">
<contactref element="IC1" pad="192"/>
<contactref element="X58" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TIMER2_CH3">
<contactref element="IC1" pad="90"/>
<contactref element="X58" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PORT_A_8">
<contactref element="X78" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="142"/>
</signal>
<signal name="PORT_A_10">
<contactref element="X76" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="144"/>
</signal>
<signal name="PORT_B_2">
<contactref element="X69" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="PORT_B_4">
<contactref element="X69" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="193"/>
</signal>
<signal name="PORT_B_5">
<contactref element="X69" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="194"/>
</signal>
<signal name="PORT_B_12">
<contactref element="X69" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="104"/>
</signal>
<signal name="PORT_C_13">
<contactref element="X69" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PORT_D_3">
<contactref element="X69" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="167"/>
</signal>
<signal name="PORT_D_4">
<contactref element="X70" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="168"/>
</signal>
<signal name="PORT_D_10">
<contactref element="X70" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="110"/>
</signal>
<signal name="PORT_D_11">
<contactref element="X70" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="111"/>
</signal>
<signal name="PORT_E_0">
<contactref element="X70" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="200"/>
</signal>
<signal name="PORT_E_1">
<contactref element="X70" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="201"/>
</signal>
<signal name="PORT_E_12">
<contactref element="X70" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="PORT_E_14">
<contactref element="X72" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="PORT_E_15">
<contactref element="IC1" pad="89"/>
<contactref element="X64" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PORT_F_2">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="X58" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PORT_F_15">
<contactref element="IC1" pad="76"/>
<contactref element="X58" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PORT_G_0">
<contactref element="IC1" pad="77"/>
<contactref element="X58" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PORT_G_1">
<contactref element="IC1" pad="78"/>
<contactref element="X58" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLDC_SD">
<contactref element="IC16" pad="3"/>
<contactref element="IC17" pad="3"/>
<contactref element="IC18" pad="3"/>
<contactref element="X56" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SWD_IO">
<contactref element="IC1" pad="147"/>
<contactref element="X38" pad="T_TJMS/T_SWDIO"/>
</signal>
<signal name="SWD_CLK">
<contactref element="IC1" pad="159"/>
<contactref element="X38" pad="T_JTCK/SWCLK"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NOTHING">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
