<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Frontplattenkabel</text>
<wire x1="55.3" y1="159.5" x2="49.2" y2="159.5" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="49.2" y1="159.5" x2="48" y2="158.3" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="48" y1="158.3" x2="48" y2="150.2" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="150.2" x2="49.2" y2="149" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="49.2" y1="149" x2="55.3" y2="149" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="55.3" y1="149" x2="56.5" y2="150.2" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="56.5" y1="150.2" x2="56.5" y2="158.3" width="0.0254" layer="20"/>
<wire x1="56.5" y1="158.3" x2="55.3" y2="159.5" width="0.0254" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="metric-C">
<packages>
<package name="C050-024X044">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-N">
<packages>
<package name="DIL-08">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-O">
<packages>
<package name="MINI-ITX-PA5">
</package>
<package name="A3-1.5:1-TOP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-R">
<packages>
<package name="0207/10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-U">
<packages>
<package name="TRACO-THN30-KK">
<description>Traco THN15/20/30 mit Kuehlkoerper THN-HS1</description>
</package>
<package name="DIL-04">
</package>
<package name="DIL-08">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-V">
<packages>
<package name="TO-92">
</package>
<package name="DO-35">
</package>
<package name="SOD-57">
</package>
<package name="2814.2831">
<description>Mentor 2814.2831, 5.0mm hoch</description>
</package>
<package name="I2PAK-3">
<description>SOT-226, TO-262(AA)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-X">
<packages>
<package name="MODU-2X03-XV">
</package>
<package name="DE-9-P-THR">
<description>13.6mm hoch; Harting 09 65 162 6812</description>
</package>
<package name="MKS1651-1-0-202">
</package>
<package name="MKS1653-1-0-303">
</package>
<package name="MOLEX-53047-05">
</package>
<package name="MOLEX-53047-12">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-A">
<packages>
<package name="CONGATEC-PA5">
</package>
<package name="510252">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-E">
<packages>
<package name="SK-104-NO-KEEPOUT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="AUSG01" value=""/>
<attribute name="BEARB" value="Lem"/>
<attribute name="BENENNUNG" value="Leiterplatte b"/>
<attribute name="BL" value="01"/>
<attribute name="BLATT" value="01"/>
<attribute name="DATUM" value="03.07.2019"/>
<attribute name="GEPR" value=""/>
<attribute name="KURZBEZ1" value="USV"/>
<attribute name="KURZBEZ2" value="Montageplatte PA5"/>
<attribute name="LEITERPLATTE" value="510444"/>
<attribute name="NORM" value=""/>
<attribute name="REVISION" value="REV.-"/>
<attribute name="SACHNUMMER" value="510397"/>
<attribute name="VERWENDBAR" value="NS82-10, NS82-14"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C10" library="metric-C" package="C050-024X044" value="100n"/>
<element name="C8" library="metric-C" package="C050-024X044" value="100n"/>
<element name="C9" library="metric-C" package="C050-024X044" value="100n"/>
<element name="N1" library="metric-N" package="DIL-08" value="LT1431"/>
<element name="N2" library="metric-N" package="DIL-08" value="LT1431"/>
<element name="R1" library="metric-R" package="0207/10" value="51R"/>
<element name="R10" library="metric-R" package="0207/10" value="18k"/>
<element name="R11" library="metric-R" package="0207/10" value="6k2"/>
<element name="R12" library="metric-R" package="0207/10" value="51R"/>
<element name="R13" library="metric-R" package="0207/10" value="47k"/>
<element name="R14" library="metric-R" package="0207/10" value="1k3"/>
<element name="R15" library="metric-R" package="0207/10" value="4k7"/>
<element name="R2" library="metric-R" package="0207/10" value="4k7"/>
<element name="R3" library="metric-R" package="0207/10" value="16k"/>
<element name="R4" library="metric-R" package="0207/10" value="2k4"/>
<element name="R5" library="metric-R" package="0207/10" value="2k4"/>
<element name="R6" library="metric-R" package="0207/10" value="2k4"/>
<element name="R7" library="metric-R" package="0207/10" value="27k"/>
<element name="R8" library="metric-R" package="0207/10" value="1R5"/>
<element name="R9" library="metric-R" package="0207/10" value="4k7"/>
<element name="U1" library="metric-U" package="TRACO-THN30-KK" value="THL-2412"/>
<element name="U2" library="metric-U" package="DIL-04" value="SFH620A-3"/>
<element name="U3" library="metric-U" package="DIL-04" value="SFH620A-3"/>
<element name="V4" library="metric-V" package="TO-92" value="BC547B"/>
<element name="V5" library="metric-V" package="DO-35" value="BZX79C8V2"/>
<element name="V7" library="metric-V" package="TO-92" value="BC547B"/>
<element name="V8" library="metric-V" package="SOD-57" value="BYV27"/>
<element name="V2" library="metric-V" package="2814.2831" value="2814.2831">
<attribute name="ABSXPOS" value="24"/>
</element>
<element name="V3" library="metric-V" package="DO-35" value="1N4148"/>
<element name="V9" library="metric-V" package="DO-35" value="1N4148"/>
<element name="V12" library="metric-V" package="DO-35" value="1N4148"/>
<element name="V13" library="metric-V" package="DO-35" value="1N4148"/>
<element name="V10" library="metric-V" package="2814.2831" value="2814.2831">
<attribute name="ABSPOSX" value="45"/>
</element>
<element name="X2" library="metric-X" package="MODU-2X03-XV" value="MODU-2X03-MV"/>
<element name="X3" library="metric-X" package="DE-9-P-THR" value="DE-9-P-THR"/>
<element name="A2" library="metric-A" package="CONGATEC-PA5" value="CONGATEC-PA5"/>
<element name="X4" library="metric-X" package="MKS1651-1-0-202" value="MKS1651-1-0-202"/>
<element name="X5" library="metric-X" package="MKS1653-1-0-303" value="MKS1653-1-0-303"/>
<element name="O7" library="metric-O" package="MINI-ITX-PA5" value="MINI-ITX-M350-PA5"/>
<element name="A1" library="metric-A" package="510252" value="510252"/>
<element name="V1" library="metric-V" package="2814.2831" value="2814.2831">
<attribute name="ABSXPOS" value="33"/>
</element>
<element name="X1" library="metric-X" package="MOLEX-53047-05" value="MODU-1X05-M-53047-05"/>
<element name="X7" library="metric-X" package="MOLEX-53047-05" value="MODU-1X05-M-53047-05"/>
<element name="X8" library="metric-X" package="MOLEX-53047-12" value="MODU-1X12-M-53047-12"/>
<element name="E1" library="metric-E" package="SK-104-NO-KEEPOUT" value="PR32/38.1/MC"/>
<element name="V11" library="metric-V" package="SOD-57" value="BYV27"/>
<element name="V6" library="metric-V" package="I2PAK-3" value="PSMN3R0-60"/>
<element name="U4" library="metric-U" package="DIL-04" value="SFH620A-3"/>
<element name="R16" library="metric-R" package="0207/10" value="4k7"/>
<element name="V14" library="metric-V" package="TO-92" value="BC547B"/>
<element name="C6" library="metric-C" package="C050-024X044" value="3u3"/>
<element name="R17" library="metric-R" package="0207/10" value="47k"/>
<element name="R18" library="metric-R" package="0207/10" value="10k"/>
<element name="V15" library="metric-V" package="TO-92" value="BC547B"/>
<element name="R19" library="metric-R" package="0207/10" value="4k7"/>
<element name="R20" library="metric-R" package="0207/10" value="4k7"/>
<element name="C1" library="metric-C" package="C050-024X044" value="3u3"/>
<element name="R21" library="metric-R" package="0207/10" value="10k"/>
<element name="V16" library="metric-V" package="DO-35" value="1N4148"/>
<element name="R22" library="metric-R" package="0207/10" value="2k4"/>
<element name="U5" library="metric-U" package="DIL-08" value="HCPL2731"/>
<element name="R23" library="metric-R" package="0207/10" value="2k4"/>
<element name="R24" library="metric-R" package="0207/10" value="2k4"/>
<element name="C2" library="metric-C" package="C050-024X044" value="100n"/>
<element name="O6" library="metric-O" package="A3-1.5:1-TOP" value="A3-LP-1.5:1-TOP"/>
<element name="X6" library="metric-X" package="MKS1653-1-0-303" value="MKS1653-1-0-303"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V+">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="N1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="X6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CASE-GND">
<contactref element="A2" pad="M26"/>
<contactref element="A2" pad="M21"/>
<contactref element="A2" pad="M28"/>
<contactref element="A2" pad="M18"/>
<contactref element="A2" pad="M20"/>
<contactref element="A2" pad="M27"/>
<contactref element="A2" pad="M19"/>
<contactref element="A2" pad="M29"/>
<contactref element="A2" pad="M22"/>
<contactref element="A2" pad="M17"/>
<contactref element="A2" pad="M25"/>
<contactref element="A2" pad="M30"/>
<contactref element="A2" pad="M16"/>
<contactref element="A2" pad="M12"/>
<contactref element="A2" pad="M8"/>
<contactref element="A2" pad="M7"/>
<contactref element="A2" pad="M10"/>
<contactref element="A2" pad="M11"/>
<contactref element="A2" pad="M15"/>
<contactref element="A2" pad="M1"/>
<contactref element="A2" pad="M5"/>
<contactref element="A2" pad="M14"/>
<contactref element="A2" pad="M3"/>
<contactref element="A2" pad="M4"/>
<contactref element="A2" pad="M9"/>
<contactref element="A2" pad="M13"/>
<contactref element="A2" pad="M2"/>
<contactref element="A2" pad="M6"/>
<contactref element="O7" pad="M23"/>
<contactref element="O7" pad="M11"/>
<contactref element="O7" pad="M13"/>
<contactref element="O7" pad="M14"/>
<contactref element="O7" pad="M10"/>
<contactref element="O7" pad="M22"/>
<contactref element="O7" pad="M12"/>
<contactref element="O7" pad="M19"/>
<contactref element="O7" pad="M9"/>
<contactref element="O7" pad="M20"/>
<contactref element="O7" pad="M21"/>
<contactref element="O7" pad="M15"/>
<contactref element="O7" pad="M16"/>
<contactref element="O7" pad="M18"/>
<contactref element="O7" pad="M17"/>
<contactref element="O7" pad="M24"/>
<contactref element="X3" pad="M2"/>
<contactref element="X3" pad="M1"/>
</signal>
<signal name="IN+">
<contactref element="V8" pad="A"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="V3" pad="A"/>
<contactref element="V9" pad="C"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="V11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="ENABLE_H">
<contactref element="V4" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="EN_5V_L">
<contactref element="V4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EN_USV_L">
<contactref element="N2" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="V1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="REF-USV">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="N2" pad="8"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REF-5V">
<contactref element="N1" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND-F-5V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="N1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND-F-USV">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="N2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="USVOK_H">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="V16" pad="A"/>
</signal>
<signal name="USV+">
<contactref element="N2" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="V8" pad="C"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="+"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="A1" pad="+2"/>
<contactref element="A1" pad="+3"/>
<contactref element="A1" pad="+4"/>
<contactref element="A1" pad="+5"/>
<contactref element="A1" pad="+1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="V7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN-">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="V7" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="V12" pad="A"/>
<contactref element="V13" pad="C"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="V5" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="B1"/>
<contactref element="V6" pad="S"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="V5" pad="C"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="V7" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="A1"/>
<contactref element="V6" pad="G"/>
</signal>
<signal name="USV-">
<contactref element="V4" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="N2" pad="5"/>
<contactref element="A1" pad="-"/>
<contactref element="E1" pad="M1"/>
<contactref element="V6" pad="D"/>
<contactref element="V14" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="-2"/>
<contactref element="A1" pad="-3"/>
<contactref element="A1" pad="-4"/>
<contactref element="A1" pad="-5"/>
<contactref element="A1" pad="-1"/>
<contactref element="V15" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="V9" pad="A"/>
<contactref element="V13" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="V3" pad="C"/>
<contactref element="V2" pad="G+"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="V12" pad="C"/>
<contactref element="V2" pad="R+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="V2" pad="-"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X2" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X2" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="NS-RXD">
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NS-TXD">
<contactref element="X5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="12V-">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="N1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="B3"/>
<contactref element="V10" pad="-"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="V16" pad="C"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="N1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="V14" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="V14" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="V15" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="V15" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="V1" pad="G+"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="V11" pad="C"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SATA-LED-">
<contactref element="X8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SATA-LED+">
<contactref element="X8" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RST-BTN_L">
<contactref element="X8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SLP-BTN_L">
<contactref element="X8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LID-BTN_L">
<contactref element="X8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWR-LED+">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="X8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PWR-BTN_L">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="X8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="V10" pad="R+"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="V10" pad="G+"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X8" pad="10"/>
<contactref element="X8" pad="8"/>
<contactref element="X8" pad="6"/>
<contactref element="X8" pad="4"/>
<contactref element="X8" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X7" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="X7" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="X7" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="X6" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
