<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="0" x2="76" y2="28.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76" y1="28.5" x2="0" y2="28.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="000cuelogics">
<packages>
<package name="R-EU_0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C-EU_0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="POWERPAD_DDA">
</package>
<package name="IHLP_ER">
</package>
<package name="C-EU_1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC-FK-F">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="C-EU_1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="000cuelogics" package="POWERPAD_DDA" value="LM5164-Q1DDA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="000cuelogics" package="R-EU_0805" value="100K / 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="000cuelogics" package="R-EU_0805" value="6.8K / 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="000cuelogics" package="R-EU_0805" value="43K / 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="000cuelogics" package="R-EU_0805" value="300K / 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="000cuelogics" package="R-EU_0805" value="330K / 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="000cuelogics" package="R-EU_0805" value="100K / 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="000cuelogics" package="C-EU_0805" value="2.2nF / 50V / X7R / 400mOhm (Kemet C0805C222K5RACTU)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="000cuelogics" package="C-EU_0805" value="56pF / 50V / 0mOhm / C0G-NP0 (Samsung CL21C560JBANNNC)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="000cuelogics" package="C-EU_0805" value="2.2nF / 50V / X7R / 400mOhm (Kemet C0805C222K5RACTU)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="000cuelogics" package="IHLP_ER" value="33uH (Vishay Dale IHLP3232DZER330M11)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="000cuelogics" package="C-EU_1210" value="2.2uF / 100V / X7R (Murata GRM32ER72A225KA35L)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="000cuelogics" package="C-EU_1206" value="10uF / 35V / X7R /  (TDK C3216X7R1V106K160AC)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="000cuelogics" package="C-EU_1206" value="10uF / 35V / X7R /  (TDK C3216X7R1V106K160AC)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="000cuelogics" package="PANASONIC-FK-F" value="22uF / 100V / Al / (Panasonic EEEFK2A220P)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$66">
</signal>
<signal name="N$68">
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$70">
</signal>
<signal name="N$71">
</signal>
<signal name="N$72">
</signal>
<signal name="N$73">
</signal>
<signal name="N$74">
</signal>
<signal name="N$75">
</signal>
<signal name="N$76">
</signal>
<signal name="N$77">
</signal>
<signal name="N$78">
</signal>
<signal name="N$79">
</signal>
<signal name="N$80">
</signal>
<signal name="N$81">
</signal>
<signal name="N$82">
</signal>
<signal name="N$83">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
