Read EEPROM successful Device 0

0000 : 04 40 03 04 01 60 00 00 80 2D 08 00 00 00 98 0A @. .. `. .. .. .. .. ..

0010 : A2 18 BA 12 00 00 00 00 0A 03 46 00 54 00 44 00 .. .. .. .. .. .F .T .D

0020 : 49 00 18 03 54 00 54 00 4C 00 32 00 33 00 32 00 .I .. .T .T .L .2 .3 .2

0030 : 52 00 2D 00 33 00 56 00 33 00 12 03 46 00 54 00 .R .. .3 .V .3 .. .F .T

0040 : 45 00 33 00 55 00 50 00 45 00 32 00 00 00 00 00 .E .3 .U .P .E .2 .. ..

0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..

0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..

0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 57 .. .. .. .. .. .. .. W.

0080 : 05 06 FA F9 00 00 C1 33 11 59 42 00 00 00 00 00 .. .. .. 3. Y. .B .. ..

0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 4C 41 57 51 43 33 4F 45 .. .. .. .. AL QW 3C EO