#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32WB
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SAI1
Mcu.IP3=SPI2
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IP5=USART1
Mcu.IPNb=6
Mcu.Name=STM32WB55RGVx
Mcu.Package=VFQFPN68
Mcu.Pin0=PB9
Mcu.Pin1=PC2
Mcu.Pin10=VP_SAI1_VP_$IpInstance_SAIA_SAI_BASIC
Mcu.Pin11=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PC3
Mcu.Pin3=PA8
Mcu.Pin4=PA9
Mcu.Pin5=OSC_OUT
Mcu.Pin6=OSC_IN
Mcu.Pin7=PA10
Mcu.Pin8=PB6
Mcu.Pin9=PB7
Mcu.PinsNb=12
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32WB55RGVx
MxCube.Version=5.4.0
MxDb.Version=DB.5.0.40
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.RCC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:false
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PA10.Mode=CRS SYNC Source GPIO
PA10.Signal=CRS_SYNC
PA8.Mode=SAI_A_Master
PA8.Signal=SAI1_SCK_A
PA9.Locked=true
PA9.Mode=RX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA9.Signal=SPI2_SCK
PB6.Mode=Asynchronous
PB6.Signal=USART1_TX
PB7.Locked=true
PB7.Mode=Asynchronous
PB7.Signal=USART1_RX
PB9.Mode=SAI_A_Master
PB9.Signal=SAI1_FS_A
PC2.Locked=true
PC2.Mode=RX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PC2.Signal=SPI2_MISO
PC3.Mode=SAI_A_Master
PC3.Signal=SAI1_SD_A
PCC.Ble.ConnectionInterval=1000.0
PCC.Ble.DataLength=6
PCC.Ble.Mode=Advertising
PCC.Ble.PowerLevel=Min
PCC.Checker=true
PCC.Line=STM32WBx5
PCC.MCU=STM32WB55RGVx
PCC.PartNumber=STM32WB55RGVx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32WB
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.0
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32WB55RGVx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_WB V1.3.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Infineon_Mic.ioc
ProjectManager.ProjectName=Infineon_Mic
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,4-MX_SAI1_Init-SAI1-false-HAL-true,5-MX_SPI2_Init-SPI2-false-HAL-true
RCC.ADCFreq_Value=170000000
RCC.AHBFreq_Value=32000000
RCC.APB1Freq_Value=32000000
RCC.APB1TimFreq_Value=32000000
RCC.APB2Freq_Value=32000000
RCC.APB2TimFreq_Value=32000000
RCC.APB3Freq_Value=16000000
RCC.Cortex2Freq_Value=32000000
RCC.CortexFreq_Value=32000000
RCC.EXTERNALSAI1_CLOCK_VALUE=48000000
RCC.FCLK2Freq_Value=32000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=32000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLK2Freq_Value=32000000
RCC.HCLK3Freq_Value=32000000
RCC.HCLKFreq_Value=32000000
RCC.HCLKRFFreq_Value=16000000
RCC.HSE_VALUE=32000000
RCC.HSI48_VALUE=48000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2C1Freq_Value=32000000
RCC.I2C3Freq_Value=32000000
RCC.IPParameters=ADCFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,APB3Freq_Value,Cortex2Freq_Value,CortexFreq_Value,EXTERNALSAI1_CLOCK_VALUE,FCLK2Freq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLK2Freq_Value,HCLK3Freq_Value,HCLKFreq_Value,HCLKRFFreq_Value,HSE_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C3Freq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LSCOPinFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO1PinFreq_Value,PLLN,PLLP,PLLPoutputFreq_Value,PLLQoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PLLSAI1N,PLLSAI1P,PLLSAI1PoutputFreq_Value,PLLSAI1QoutputFreq_Value,PLLSAI1RoutputFreq_Value,PWRFreq_Value,RNGFreq_Value,SAI1CLockSelection,SAI1Freq_Value,SMPS1Freq_Value,SMPSCLockSelectionVirtual,SMPSFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,USART1Freq_Value,USBFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VCOSAI1OutputFreq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=32000000
RCC.LPTIM2Freq_Value=32000000
RCC.LPUART1Freq_Value=32000000
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO1PinFreq_Value=32000000
RCC.PLLN=24
RCC.PLLP=RCC_PLLP_DIV31
RCC.PLLPoutputFreq_Value=3096774.193548387
RCC.PLLQoutputFreq_Value=48000000
RCC.PLLRCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLSAI1N=85
RCC.PLLSAI1P=RCC_PLLP_DIV6
RCC.PLLSAI1PoutputFreq_Value=56666666.666666664
RCC.PLLSAI1QoutputFreq_Value=170000000
RCC.PLLSAI1RoutputFreq_Value=170000000
RCC.PWRFreq_Value=32000000
RCC.RNGFreq_Value=32000
RCC.SAI1CLockSelection=RCC_SAI1CLKSOURCE_PLL
RCC.SAI1Freq_Value=3096774.193548387
RCC.SMPS1Freq_Value=8000000
RCC.SMPSCLockSelectionVirtual=RCC_SMPSCLKSOURCE_HSI
RCC.SMPSFreq_Value=4000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=32000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_HSE
RCC.USART1Freq_Value=32000000
RCC.USBFreq_Value=170000000
RCC.VCOInputFreq_Value=4000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=96000000
RCC.VCOSAI1OutputFreq_Value=340000000
SAI1.AudioFrequency-SAI_A_Master=SAI_AUDIO_FREQUENCY_16K
SAI1.AudioMode-SAI_A_Master=SAI_MODEMASTER_RX
SAI1.BasicDataSize-SAI_A_Master=SAI_PROTOCOL_DATASIZE_16BIT
SAI1.BasicProtocol-SAI_A_Master=SAI_I2S_STANDARD
SAI1.ErrorAudioFreq-SAI_A_Master=-24.4 %
SAI1.IPParameters=Instance-SAI_A_Master,VirtualMode-SAI_A_Master,MClockEnable-SAI_A_Master,RealAudioFreq-SAI_A_Master,ErrorAudioFreq-SAI_A_Master,InitProtocol-SAI_A_Master,VirtualProtocol-SAI_A_BASIC,AudioMode-SAI_A_Master,NoDivider-SAI_A_Master,BasicProtocol-SAI_A_Master,AudioFrequency-SAI_A_Master,BasicDataSize-SAI_A_Master
SAI1.InitProtocol-SAI_A_Master=Enable
SAI1.Instance-SAI_A_Master=SAI$Index_Block_A
SAI1.MClockEnable-SAI_A_Master=SAI_MASTERCLOCK_DISABLE
SAI1.NoDivider-SAI_A_Master=SAI_MASTERDIVIDER_ENABLE
SAI1.RealAudioFreq-SAI_A_Master=12.096 KHz
SAI1.VirtualMode-SAI_A_Master=VM_MASTER
SAI1.VirtualProtocol-SAI_A_BASIC=VM_BASIC_PROTOCOL
SPI2.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_256
SPI2.CLKPhase=SPI_PHASE_1EDGE
SPI2.CLKPolarity=SPI_POLARITY_LOW
SPI2.CalculateBaudRate=125.0 KBits/s
SPI2.DataSize=SPI_DATASIZE_16BIT
SPI2.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY
SPI2.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,BaudRatePrescaler,CLKPolarity,CLKPhase
SPI2.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI2.VirtualType=VM_MASTER
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_SAI1_VP_$IpInstance_SAIA_SAI_BASIC.Mode=SAI_A_BASIC
VP_SAI1_VP_$IpInstance_SAIA_SAI_BASIC.Signal=SAI1_VP_$IpInstance_SAIA_SAI_BASIC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=P-NUCLEO-WB55-Nucleo
boardIOC=true
