<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="33.02" x2="38.1" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="33.02" x2="38.1" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="76.2" x2="0" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="76.2" x2="0" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="gustl_XC7S50_FTGB196">
<packages>
<package name="FTGB196_0.5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gustl_USB-C_WE_632723300011">
<packages>
<package name="632723X00011">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gustl_TPD4E02B06">
<packages>
<package name="USON_10">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$6" library="gustl_XC7S50_FTGB196" package="FTGB196_0.5" value="XC7S50_FTGB1960.5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="gustl_USB-C_WE_632723300011" package="632723X00011" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$49" library="gustl_TPD4E02B06" package="USON_10" value="TPD4E05U06">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$51" library="gustl_TPD4E02B06" package="USON_10" value="TPD4E05U06">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J3" pad="A12"/>
<contactref element="U$51" pad="8"/>
<contactref element="U$51" pad="3"/>
<contactref element="U$49" pad="8"/>
<contactref element="U$49" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="B12"/>
<contactref element="J3" pad="B1"/>
<contactref element="J3" pad="A1"/>
<contactref element="J3" pad="Z5"/>
<contactref element="J3" pad="Z6"/>
<contactref element="J3" pad="GND"/>
<contactref element="J3" pad="Z2"/>
<contactref element="J3" pad="Z4"/>
<contactref element="J3" pad="Z3"/>
<contactref element="J3" pad="GND1"/>
<contactref element="J3" pad="Z1"/>
</signal>
<signal name="SSTX1_2_P">
<contactref element="J3" pad="A2"/>
<contactref element="U$49" pad="7"/>
<contactref element="U$49" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="D14"/>
</signal>
<signal name="SSTX1_2_N">
<contactref element="J3" pad="A3"/>
<contactref element="U$49" pad="6"/>
<contactref element="U$49" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="C14"/>
</signal>
<signal name="SSRX2_2_P">
<contactref element="J3" pad="A11"/>
<contactref element="U$51" pad="9"/>
<contactref element="U$51" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="B13"/>
</signal>
<signal name="SSTX2_2_N">
<contactref element="J3" pad="B3"/>
<contactref element="U$51" pad="6"/>
<contactref element="U$51" pad="5"/>
<contactref element="U$6" pad="A12"/>
</signal>
<signal name="SSTX2_2_P">
<contactref element="J3" pad="B2"/>
<contactref element="U$51" pad="7"/>
<contactref element="U$51" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="A13"/>
</signal>
<signal name="SSRX1_2_N">
<contactref element="J3" pad="B10"/>
<contactref element="U$49" pad="10"/>
<contactref element="U$49" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="G14"/>
</signal>
<signal name="SSRX1_2_P">
<contactref element="J3" pad="B11"/>
<contactref element="U$49" pad="9"/>
<contactref element="U$49" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="F14"/>
</signal>
<signal name="SSRX2_2_N">
<contactref element="J3" pad="A10"/>
<contactref element="U$51" pad="10"/>
<contactref element="U$51" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="3.3V_GUARD_GND_TOP">
</signal>
<signal name="1.0V_GUARD_GND_TOP">
</signal>
<signal name="1.8V_GUARD_GND_TOP">
</signal>
<signal name="3.3V_GUARD_GND_BOTTOM">
</signal>
<signal name="1.0V_GUARD_GND_BOTTOM">
</signal>
<signal name="1.8V_GUARD_GND_BOTTOM">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
