(module "8bit-museum:Relay_DPDT_Omron_G6K-2P(-Y)" (layer F.Cu) (tedit 5F31402C)
  (descr "Omron G6K-2P relay package http://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g6k.pdf")
  (tags "Omron G6K-2P relay")
  (fp_text reference REF** (at 2.7 -2.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "Relay_DPDT_Omron_G6K-2P(-Y)" (at 2.5 10.1) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 2.55 3.8) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.921) (size 1.7 2.1) (drill oval 0.85 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.207) (size 1.7 1.8) (drill oval 0.85 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill oval 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 5.08 5.207) (size 1.7 1.8) (drill oval 0.85 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole oval (at 5.08 2.921) (size 1.7 2.1) (drill oval 0.85 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7 1.7) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Relay_THT.3dshapes/Relay_DPDT_Omron_G6K-2P.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
