(module MAAP-000078 (layer F.Cu) (tedit 5F48FB3F)
  (fp_text reference REF** (at -10 -9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MAAP-000078 (at -13 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -5.715 6.8 90) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 5.715 -6.8 270) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 5.715 6.8 90) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -5.715 -6.8 270) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 -6.8 270) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 6.8 90) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.175 6.8 90) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.175 6.8 90) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.175 -6.8 270) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -3.175 -6.8 270) (size 2.5 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
