<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Buchsenleiste MPE-GARY094</text>
<text>Distanzbolzen M2.5x5</text>
<text>ICs</text>
<text>PGM-Platine</text>
<text>Gehaeuse Hammond 1553CGYBAT</text>
<text>Gehaeuse Hammond 1553CGYBAT</text>
<text>Lichtleiter
LFB012CTP /
LFB025CTP</text>
<text>&gt;LEITERPLATTE</text>
<text>&gt;REVISION</text>
<text>&gt;LEITERPLATTE</text>
<text>&gt;REVISION</text>
<text>RPi-Zero-W</text>
<text>ICs</text>
<text>Distanzbolzen M2.5x12,SW5</text>
<text>Distanzbolzen M2.5x5,SW5</text>
<text>TOP</text>
<text>BOT</text>
<text>TADIRAN
TL-2450</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="metric-C">
<packages>
<package name="C1210">
<description>laut Kemet FT-CAP,
was wiederum auf IPC-7351 basiert</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>laut Kemet FT-CAP;&lt;br&gt;
was wiederum auf  IPC-7351 basiert</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-D">
<packages>
<package name="SO-16W">
</package>
<package name="SO-8">
</package>
<package name="SO-14">
</package>
<package name="SO-16">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-F">
<packages>
<package name="SOT-457">
<description>laut NXP PESDxS4UD</description>
</package>
<package name="SOT-23-6">
</package>
<package name="1206-SCHURTER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-N">
<packages>
<package name="PG-SCT595">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-O">
<packages>
<package name="FIDUCIAL-P16">
</package>
<package name="SECHSKANT-M2.5-SW5">
</package>
<package name="A3-2:1-BOT">
</package>
<package name="A3-2:1-TOP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-R">
<packages>
<package name="R2010">
<description>Vishay Dale WSL...18</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>aehnlich Vishay/Beyschlag Typ MCU0805</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-V">
<packages>
<package name="SMA">
<description>auch DO-214AC genannt</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>Mischung aus IRLML6344 und Vishay BC846</description>
</package>
<package name="PLCC-6-OSRAM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-X">
<packages>
<package name="DE-9-S-09681535612">
</package>
<package name="USB-B-MICRO-2108877-1">
<description>AMP 2108877-1; gestrichelte Linie = Platinenkante&lt;br&gt;
Befestigungschrauben: M1.4x5</description>
</package>
<package name="SLY1-1X06">
</package>
<package name="RIA-086-02">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-U">
<packages>
<package name="TRACO-TSR-0.5SM">
</package>
<package name="SO-5-ACPL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-A">
<packages>
<package name="RPI-ZERO-W-36">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-E">
<packages>
<package name="HAMMOND-1553CBAT-RPI">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-L">
<packages>
<package name="DROSSEL-3X3">
<description>Fastron 1212FPS (Buerklin 74 D 3600)&lt;br&gt;
Wuerth WE-TPC, Size 2828, hat die gleichen Pads, kostet aber das 10-fache</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-S">
<packages>
<package name="ALCO-FSM">
<description>alcoswitch FSM16JH = te 3-1825910-1 (17mm Gesamthöhe)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-G">
<packages>
<package name="TL-2450-IB1">
<description>TL-2450 auf zwei IB1 Isoliernippeln, Hoehe 6.2+1.5mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="AUSG01" value=""/>
<attribute name="BEARB" value="Lem"/>
<attribute name="BENENNUNG" value="Leiterplatte b"/>
<attribute name="BL" value="01"/>
<attribute name="BLATT" value="01"/>
<attribute name="DATUM" value="07.06.2020"/>
<attribute name="GEPR" value=""/>
<attribute name="KURZBEZ1" value="FlashTransportBox"/>
<attribute name="KURZBEZ2" value="FTB14"/>
<attribute name="LEITERPLATTE" value="510465"/>
<attribute name="NORM" value=""/>
<attribute name="REVISION" value="REV.-"/>
<attribute name="SACHNUMMER" value="510466"/>
<attribute name="VERWENDBAR" value="NS, LH"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="metric-C" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C12" library="metric-C" package="C0805" value="2u2"/>
<element name="C7" library="metric-C" package="C0805" value="100n"/>
<element name="D5" library="metric-D" package="SO-16W" value="NOR-Flash"/>
<element name="D1" library="metric-D" package="SO-8" value="ISL3171E"/>
<element name="F2" library="metric-F" package="SOT-23-6" value="PESD5V0S4U"/>
<element name="O6" library="metric-O" package="FIDUCIAL-P16" value="FIDUCIAL"/>
<element name="O4" library="metric-O" package="FIDUCIAL-P16" value="FIDUCIAL"/>
<element name="O5" library="metric-O" package="FIDUCIAL-P16" value="FIDUCIAL"/>
<element name="R21" library="metric-R" package="R0805" value="680R">
<attribute name="GRID" value="0.25mm"/>
</element>
<element name="R23" library="metric-R" package="R0805" value="4k7"/>
<element name="R22" library="metric-R" package="R0805" value="15k"/>
<element name="R3" library="metric-R" package="R0805" value="100R"/>
<element name="R4" library="metric-R" package="R0805" value="100R"/>
<element name="R2" library="metric-R" package="R0805" value="100R"/>
<element name="R1" library="metric-R" package="R0805" value="100R"/>
<element name="F3" library="metric-F" package="1206-SCHURTER" value="PFNF.020.2"/>
<element name="C6" library="metric-C" package="C1210" value="4u7"/>
<element name="R8" library="metric-R" package="R0805" value="4k7"/>
<element name="X1" library="metric-X" package="DE-9-S-09681535612" value="DE-9-S-09681535612">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="O3" library="metric-O" package="SECHSKANT-M2.5-SW5" value="M2.5-SW5">
<attribute name="GRID" value="0.5mm"/>
<attribute name="VALUE" value="M2.5-SW5"/>
</element>
<element name="O1" library="metric-O" package="SECHSKANT-M2.5-SW5" value="M2.5-SW5">
<attribute name="GRID" value="0.5mm"/>
</element>
<element name="V2" library="metric-V" package="SMA" value="BYG10M"/>
<element name="N1" library="metric-N" package="PG-SCT595" value="BTS3800SL">
<attribute name="ISTBY" value="0"/>
<attribute name="IMAX" value="0.5"/>
</element>
<element name="R14" library="metric-R" package="R0805" value="680R"/>
<element name="R10" library="metric-R" package="R2010" value="3k9,0.75W"/>
<element name="R5" library="metric-R" package="R0805" value="680R"/>
<element name="O7" library="metric-O" package="A3-2:1-TOP" value="A3-LP-2:1-TOP">
<attribute name="BL" value="02"/>
<attribute name="BLATT" value="01"/>
</element>
<element name="F1" library="metric-F" package="SOT-457" value="PESD5V0S4U"/>
<element name="X2" library="metric-X" package="USB-B-MICRO-2108877-1" value="2108877-1"/>
<element name="D3" library="metric-D" package="SO-14" value="74HC132">
<attribute name="ISTBY" value="0.08"/>
</element>
<element name="R9" library="metric-R" package="R2010" value="3k9,0.75W"/>
<element name="R19" library="metric-R" package="R0805" value="680R"/>
<element name="R18" library="metric-R" package="R0805" value="680R"/>
<element name="U1" library="metric-U" package="TRACO-TSR-0.5SM" value="TSR0.5-2450SM"/>
<element name="C2" library="metric-C" package="C0805" value="10u"/>
<element name="D2" library="metric-D" package="SO-16W" value="PCF2129T/2"/>
<element name="C10" library="metric-C" package="C0805" value="10n"/>
<element name="R12" library="metric-R" package="R0805" value="100R"/>
<element name="C9" library="metric-C" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C11" library="metric-C" package="C0805" value="10n"/>
<element name="X4" library="metric-X" package="SLY1-1X06" value="MODU-1x06-MV">
<attribute name="GRIDY" value="0.25"/>
</element>
<element name="O2" library="metric-O" package="SECHSKANT-M2.5-SW5" value="M2.5-SW5">
<attribute name="GRID" value="0.5mm"/>
<attribute name="VALUE" value="M2.5-SW5"/>
</element>
<element name="C1" library="metric-C" package="C0805" value="10u"/>
<element name="L1" library="metric-L" package="DROSSEL-3X3" value="15uH"/>
<element name="E1" library="metric-E" package="HAMMOND-1553CBAT-RPI" value="1553CGYBAT"/>
<element name="S1" library="metric-S" package="ALCO-FSM" value="FSM6JH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V1" library="metric-V" package="PLCC-6-OSRAM" value="LED-RGB-6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F4" library="metric-F" package="1206-SCHURTER" value="PFNF.020.2"/>
<element name="V6" library="metric-V" package="SMA" value="BYG10M"/>
<element name="X3" library="metric-X" package="RIA-086-02" value="RIA-086-02"/>
<element name="R20" library="metric-R" package="R0805" value="680R"/>
<element name="R7" library="metric-R" package="R0805" value="15k"/>
<element name="C4" library="metric-C" package="C1210" value="4u7"/>
<element name="R6" library="metric-R" package="R0805" value="3k3"/>
<element name="R13" library="metric-R" package="R0805" value="15k"/>
<element name="R17" library="metric-R" package="R0805" value="3k3"/>
<element name="D6" library="metric-D" package="SO-14" value="74HC132">
<attribute name="ISTBY" value="0.08"/>
</element>
<element name="V3" library="metric-V" package="SOT-23" value="BC846"/>
<element name="N2" library="metric-N" package="SOT-23" value="LM4040-4.1"/>
<element name="L2" library="metric-L" package="DROSSEL-3X3" value="15uH"/>
<element name="C5" library="metric-C" package="C1210" value="4u7"/>
<element name="D4" library="metric-D" package="SO-16" value="74HC4053"/>
<element name="R11" library="metric-R" package="R0805" value="100R"/>
<element name="G1" library="metric-G" package="TL-2450-IB1" value="TL-2450">
<attribute name="GRID" value="0.25mm"/>
</element>
<element name="C14" library="metric-C" package="C0805" value="10u"/>
<element name="V4" library="metric-V" package="SOT-23" value="BAV199"/>
<element name="U2" library="metric-U" package="SO-5-ACPL" value="ACPL-M61L">
<attribute name="ISTBY" value="1.3"/>
</element>
<element name="V5" library="metric-V" package="SOT-23" value="BC846"/>
<element name="C13" library="metric-C" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C8" library="metric-C" package="C0805" value="100n"/>
<element name="A1" library="metric-A" package="RPI-ZERO-W-36" value="RPi-Zero-W"/>
<element name="R15" library="metric-R" package="R0805" value="4k7"/>
<element name="R16" library="metric-R" package="R0805" value="30k"/>
<element name="O8" library="metric-O" package="A3-2:1-BOT" value="A3-LP-2:1-BOT">
<attribute name="BL" value="02"/>
<attribute name="BLATT" value="02"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="LINKY">
<contactref element="D1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LINKZ">
<contactref element="D1" pad="6"/>
<contactref element="F2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RXD-LINK_L">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD_L">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="NSS_L">
<contactref element="D5" pad="7"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="F2" pad="2"/>
<contactref element="F2" pad="5"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="M1"/>
<contactref element="X1" pad="M2"/>
<contactref element="N1" pad="4"/>
<contactref element="N1" pad="5"/>
<contactref element="N1" pad="2"/>
<contactref element="O3" pad="M"/>
<contactref element="O1" pad="M"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="M3"/>
<contactref element="X2" pad="M4"/>
<contactref element="X2" pad="M6"/>
<contactref element="X2" pad="M2"/>
<contactref element="X2" pad="M7"/>
<contactref element="X2" pad="M1"/>
<contactref element="X2" pad="M5"/>
<contactref element="X2" pad="M8"/>
<contactref element="D3" pad="7"/>
<contactref element="D5" pad="10"/>
<contactref element="D1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="8"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="6"/>
<contactref element="O2" pad="M"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="P1" route="any" routetag=":1.S"/>
<contactref element="X3" pad="1" route="any" routetag=":1.S"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="V3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="7"/>
<contactref element="D4" pad="8"/>
<contactref element="D4" pad="6"/>
<contactref element="G1" pad="MINUS"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="A1" pad="6"/>
<contactref element="A1" pad="9"/>
<contactref element="A1" pad="14"/>
<contactref element="A1" pad="20"/>
<contactref element="A1" pad="25"/>
<contactref element="A1" pad="30"/>
<contactref element="A1" pad="34"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="A1" pad="16"/>
<contactref element="A1" pad="12"/>
<contactref element="O6" pad="P16"/>
<contactref element="O5" pad="P16"/>
<contactref element="O4" pad="P16"/>
</signal>
<signal name="LINK_Y">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LINK_Z">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LINK_B">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LINK_A">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WE_H">
<contactref element="D5" pad="9"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="A1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="14"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="14"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="13"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="D5" pad="16"/>
<contactref element="A1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="D5" pad="15"/>
<contactref element="A1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="LINKB">
<contactref element="D1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LINKA">
<contactref element="D1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="3"/>
<contactref element="F1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="24V-IN">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="F3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX-CL">
<contactref element="N1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RX-CL-">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED-LH-NS">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="V5" pad="3"/>
<contactref element="V5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="D5" pad="8"/>
<contactref element="A1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="D4" pad="4"/>
<contactref element="A1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CUTOUT2-X1A">
</signal>
<signal name="CUTOUT2-X1A1">
</signal>
<signal name="RX-CL+">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="V5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED-GN_H">
<contactref element="D6" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="2"/>
<contactref element="A1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="LED-RD_H">
<contactref element="D6" pad="12"/>
<contactref element="D6" pad="13"/>
<contactref element="A1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="TXD-CL_H">
<contactref element="N1" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXD-CL">
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="CL-EN_H">
<contactref element="D4" pad="10"/>
<contactref element="D4" pad="11"/>
<contactref element="D4" pad="9"/>
<contactref element="A1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RTC-BAT">
<contactref element="D2" pad="15"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="V4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTC-VDD">
<contactref element="D2" pad="16"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTC-BBS">
<contactref element="D2" pad="14"/>
<contactref element="D2" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="D2" pad="4"/>
<contactref element="A1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OTG-VBUS">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OTG-D-">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OTG-D+">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OTG-ID">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="24V-F">
<contactref element="V2" pad="A"/>
<contactref element="F3" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="V1" pad="4"/>
<contactref element="V1" pad="5"/>
<contactref element="V1" pad="6"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="2"/>
<contactref element="A1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="V2" pad="C"/>
<contactref element="V6" pad="C"/>
<contactref element="S1" pad="1" route="any" routetag="G$1.NO1"/>
<contactref element="S1" pad="2" route="any" routetag="G$1.NO1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TSR-OUT">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NC27-RPI">
<contactref element="A1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="NC28-RPI">
<contactref element="A1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="NC36-RPI">
<contactref element="A1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="NC11-RPI">
<contactref element="A1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="NC13-RPI">
<contactref element="A1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="NC26-RPI">
<contactref element="A1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="9V-F">
<contactref element="F4" pad="2"/>
<contactref element="V6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="F4" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2" route="any" routetag=":2.S"/>
<contactref element="X3" pad="P2" route="any" routetag=":2.S"/>
</signal>
<signal name="LED-BU_H">
<contactref element="D6" pad="4"/>
<contactref element="D6" pad="5"/>
<contactref element="A1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="LED-RD_L">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LED-GN_L">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED-BU_L">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED-RD">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="V1" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED-GN">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="V1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED-BU">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="V1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TSR-EN">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="N2" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TSR-IN">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NC31-RPI">
<contactref element="A1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="POWER-ON_L">
<contactref element="D3" pad="10"/>
<contactref element="D3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="POWER-ON_H">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="8"/>
<contactref element="D3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="POWER-OFF_L">
<contactref element="D3" pad="13"/>
<contactref element="A1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_L">
<contactref element="D3" pad="9"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="V3" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BUTTON-B">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="V3" pad="1"/>
<contactref element="N2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4" route="any" routetag="G$1.NO2"/>
<contactref element="S1" pad="3" route="any" routetag="G$1.NO2"/>
</signal>
<signal name="TXD-LINK">
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="12"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD-CL_L">
<contactref element="D4" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RXD-LINK">
<contactref element="D4" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_H">
<contactref element="D3" pad="6"/>
<contactref element="A1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="BATT">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="G1" pad="PLUS"/>
</signal>
<signal name="BATT-R">
<contactref element="V4" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NC1-RPI">
<contactref element="A1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EXT-24V_L">
<contactref element="D6" pad="8"/>
<contactref element="A1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="EXT-24V">
<contactref element="D6" pad="10"/>
<contactref element="D6" pad="9"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OTG-GND">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
