(module ATWINC15x0_Module (layer F.Cu) (tedit 5FA5E782)
  (descr "WiFi Transmitter Module, 21.7x14.7x2.1, Pitch 1.016")
  (tags "funk, wifi, transmitter, module")
  (fp_text reference REF** (at 13.79 2.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ATWINC15x0-MRx10P/Ux (at -2.1 -8.4 90) (layer F.Fab))
  (fp_text user Antenna (at 6.9 -17.1) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user "Keep out area - Copper free" (at 7.5 -22.4) (layer Dwgs.User))
  (pad Pad smd rect (at 6.88 -6.27) (size 3.7 3.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at 14.73 -2.67) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 14.73 -3.686) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 14.73 -4.702) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 14.73 -5.718) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 14.73 -9.782) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 14.73 -11.814) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 14.73 -12.83) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 14.73 -13.846) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 14.73 -14.862) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 0 -12.824) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 0 -11.808) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 0 -10.792) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 0 -9.776) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 0 -8.76) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 0 -7.744) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at 0 -6.728) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 0 -5.712) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 0 -4.696) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at 0 -3.68) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at 1.9 0 90) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at 4.948 0 90) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at 5.964 0 90) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at 6.98 0 90) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at 7.996 0 90) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 25 smd rect (at 9.012 0 90) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 26 smd rect (at 10.028 0 90) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 27 smd rect (at 11.044 0 90) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 28 smd rect (at 12.06 0 90) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
)
