(module Digitast:DIGITAST_SE_VARIANT locked (layer F.Cu) (tedit 5ED6350E)
  (fp_text reference SW15 (at 0 1.524) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SW_SPST_CROSS (at 0 0.254) (layer F.Fab))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 5.08 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
