<AVRStudio><MANAGEMENT><ProjectName>IR_2_Uart</ProjectName><Created>04-Jan-2020 15:21:25</Created><LastEdit>24-Dec-2020 07:46:03</LastEdit><ICON>208</ICON><ProjectType>0</ProjectType><Created>04-Jan-2020 15:21:25</Created><Version>4</Version><Build>4, 18, 0, 670</Build><ProjectTypeName>Atmel AVR Assembler</ProjectTypeName></MANAGEMENT><CODE_CREATION><ObjectFile>IR_2_Uart.obj</ObjectFile><EntryFile>C:\Users\Papa\Desktop\IR_Tool\Nec_Test\IR_2_Uart.asm</EntryFile><SaveFolder>C:\Users\Papa\Desktop\IR_Tool\Nec_Test\</SaveFolder></CODE_CREATION><DEBUG_TARGET><CURRENT_TARGET>AVR Simulator</CURRENT_TARGET><CURRENT_PART>ATtiny2313.xml</CURRENT_PART><BREAKPOINTS></BREAKPOINTS><IO_EXPAND><HIDE>false</HIDE></IO_EXPAND><REGISTERNAMES><Register>R00</Register><Register>R01</Register><Register>R02</Register><Register>R03</Register><Register>R04</Register><Register>R05</Register><Register>R06</Register><Register>R07</Register><Register>R08</Register><Register>R09</Register><Register>R10</Register><Register>R11</Register><Register>R12</Register><Register>R13</Register><Register>R14</Register><Register>R15</Register><Register>R16</Register><Register>R17</Register><Register>R18</Register><Register>R19</Register><Register>R20</Register><Register>R21</Register><Register>R22</Register><Register>R23</Register><Register>R24</Register><Register>R25</Register><Register>R26</Register><Register>R27</Register><Register>R28</Register><Register>R29</Register><Register>R30</Register><Register>R31</Register></REGISTERNAMES><COM>Auto</COM><COMType>0</COMType><WATCHNUM>0</WATCHNUM><WATCHNAMES><Pane0><Variables>IR_Paar</Variables><Variables>IR_cnt</Variables><Variables>IR_Byte_1</Variables><Variables>IR_Byte_2</Variables><Variables>IR_Byte_3</Variables><Variables>IR_Byte_4</Variables><Variables>IR_Status</Variables><Variables>Bits</Variables></Pane0><Pane1></Pane1><Pane2></Pane2><Pane3></Pane3></WATCHNAMES><BreakOnTrcaeFull>0</BreakOnTrcaeFull></DEBUG_TARGET><Debugger><modules><module></module></modules><Triggers><trigger clsid="{113824F1-C410-4699-A25E-867CC860C28E}" enabled="1" boundTo="0" hitCount="1" updateAndContinue="0" line="148" file="IR.asm" token="Auswerten:	andi r17,255-(1&lt;&lt;skip_stuff);skip stuff abschalten" offset="0"/></Triggers></Debugger><AvrAssembler><Folder>C:\Users\Papa\Desktop\IR_Tool\Nec_Test\</Folder><RelPath>IR_2_Uart.asm</RelPath><EntryFile>C:\Users\Papa\Desktop\IR_Tool\Nec_Test\IR_2_Uart.asm</EntryFile><IncludePath>C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes</IncludePath><V2IncludePath></V2IncludePath><V2Parameters></V2Parameters><FileType>I</FileType><ObjectName>IR_2_Uart</ObjectName><Wrap>0</Wrap><ErrorAsWarning>0</ErrorAsWarning><MapFile>1</MapFile><ListFile>0</ListFile><Version1>0</Version1><PreCompile></PreCompile><PostCompile></PostCompile><SourceFiles>,</SourceFiles></AvrAssembler><ProjectIncludeDirs><Dirs><Dir>C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes</Dir></Dirs></ProjectIncludeDirs><ProjectFiles><Files><Name>C:\Users\Papa\Desktop\IR_Tool\Nec_Test\IR_2_Uart.asm</Name></Files></ProjectFiles><IOView><usergroups/><sort sorted="0" column="0" ordername="1" orderaddress="1" ordergroup="1"/></IOView><Files><File00000><FileId>00000</FileId><FileName>IR_2_Uart.asm</FileName><Status>259</Status></File00000><File00001><FileId>00001</FileId><FileName>Uart.asm</FileName><Status>259</Status></File00001><File00002><FileId>00002</FileId><FileName>IR_Dump.asm</FileName><Status>259</Status></File00002><File00003><FileId>00003</FileId><FileName>IR.asm</FileName><Status>259</Status></File00003></Files><Events><Bookmarks></Bookmarks></Events><Trace><Filters></Filters></Trace></AVRStudio>
