<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<!--
 Partnumber    STM32L412KBT
 Package       LQFP32
 IDcode        0x464
 RAM           40 K
 FLASH         128 K
 EEPROM        0 K
 Core          Arm Cortex-M4
 Clock max.    80 MHz
 Ports         ABCDH
 Pins          32, max. 32
 BGA           0 * 0
 Alt.Functions 15
 CubeMX        /srv/software/cubemx-610/db/mcu/
 Pin file      STM32L412KBTx.xml
 Config file   IP/GPIO-STM32L41x_gpio_v1_0_Modes.xml
 Search        stm32l412kbt
-->
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LQFP-7X7-32">
</package>
<package name="LQFP-7X7-48">
</package>
<package name="LQFP-10X10-64">
</package>
<package name="TSSOP-14">
</package>
<package name="TSSOP-20">
</package>
<package name="LQFP-14X14-100">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PART-VALUE">
</symbol>
<symbol name="PIN-IN">
<pin name="IN" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-IO">
<pin name="I/O"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-IO-PD">
<pin name="I/O"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-IO-PU">
<pin name="I/O"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-IO-WARN">
<pin name="I/O"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-IO-WARN-PD">
<pin name="I/O"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-IO-WARN-PU">
<pin name="I/O"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-OC">
<pin name="O/C" direction="oc"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-OUT">
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-OUT-WARN">
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-PAS">
<pin name="PAS" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-VDD">
<pin name="_VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-VSS">
<pin name="_VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-VDDA">
<pin name="_VDDA" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-VDDUSB">
<pin name="_VDDUSB" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-VBAT">
<pin name="_VBAT" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-VREF">
<pin name="_VREF" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-VREF+">
<pin name="_VREF+" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-VREF-">
<pin name="_VREF-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PIN-VSSA">
<pin name="_VSSA" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="STM32L412K" prefix="D">
<description>&lt;pre&gt; Partnumber    STM32L412KBT
 Package       LQFP32
 IDcode        0x464
 RAM           40 K
 FLASH         128 K
 EEPROM        0 K
 Core          Arm Cortex-M4
 Clock max.    80 MHz
 Ports         ABCDH
 Pins          32, max. 32
 BGA           0 * 0
 Alt.Functions 15
 CubeMX        /srv/software/cubemx-610/db/mcu/
 Pin file      STM32L412KBTx.xml
 Config file   IP/GPIO-STM32L41x_gpio_v1_0_Modes.xml
 Search        stm32l412kbt
&lt;/pre&gt;</description>
<gates>
<gate name="REF1" symbol="PART-VALUE"/>
<gate name="REF2" symbol="PART-VALUE"/>
<gate name="REF3" symbol="PART-VALUE"/>
<gate name="VDD@1" symbol="PIN-VDD"/>
<gate name="PC14-LSI" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="PC15-LSO" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="NRST" symbol="PIN-IO-PU"/>
<gate name="VDDA" symbol="PIN-VDDA"/>
<gate name="PA0-CK_IN" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="PA1" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="PA2" symbol="PIN-IO-WARN"/>
<gate name="PA3" symbol="PIN-IO-WARN"/>
<gate name="PA4" symbol="PIN-IO-WARN-PU"/>
<gate name="PA5" symbol="PIN-IO-PD"/>
<gate name="PA6" symbol="PIN-IO-WARN-PD"/>
<gate name="PA7" symbol="PIN-IO-PD"/>
<gate name="PB0" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="PB1" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="VSS@16" symbol="PIN-VSS"/>
<gate name="VDD@17" symbol="PIN-VDD"/>
<gate name="PA8" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="PA9" symbol="PIN-IO-WARN"/>
<gate name="PA10" symbol="PIN-IO-WARN"/>
<gate name="PA11" symbol="PIN-IO-WARN"/>
<gate name="PA12" symbol="PIN-IO-WARN-PU"/>
<gate name="PA13" symbol="PIN-IO-PU"/>
<gate name="PA14" symbol="PIN-IO-PD"/>
<gate name="PA15" symbol="PIN-IO-PU"/>
<gate name="PB3" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="PB4" symbol="PIN-IO-PU"/>
<gate name="PB5" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="PB6" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="PB7" symbol="PIN-IO"/>
<gate name="PH3-BOOT0" symbol="PIN-IN"/>
<gate name="VSS@32" symbol="PIN-VSS"/>
</gates>
<devices>
<device name="BT" package="LQFP-7X7-32">
<connects>
<connect gate="NRST" pin="I/O" pad="4"/>
<connect gate="PA0-CK_IN" pin="I/O" pad="6"/>
<connect gate="PA1" pin="I/O" pad="7"/>
<connect gate="PA10" pin="I/O" pad="20"/>
<connect gate="PA11" pin="I/O" pad="21"/>
<connect gate="PA12" pin="I/O" pad="22"/>
<connect gate="PA13" pin="I/O" pad="23"/>
<connect gate="PA14" pin="I/O" pad="24"/>
<connect gate="PA15" pin="I/O" pad="25"/>
<connect gate="PA2" pin="I/O" pad="8"/>
<connect gate="PA3" pin="I/O" pad="9"/>
<connect gate="PA4" pin="I/O" pad="10"/>
<connect gate="PA5" pin="I/O" pad="11"/>
<connect gate="PA6" pin="I/O" pad="12"/>
<connect gate="PA7" pin="I/O" pad="13"/>
<connect gate="PA8" pin="I/O" pad="18"/>
<connect gate="PA9" pin="I/O" pad="19"/>
<connect gate="PB0" pin="I/O" pad="14"/>
<connect gate="PB1" pin="I/O" pad="15"/>
<connect gate="PB3" pin="I/O" pad="26"/>
<connect gate="PB4" pin="I/O" pad="27"/>
<connect gate="PB5" pin="I/O" pad="28"/>
<connect gate="PB6" pin="I/O" pad="29"/>
<connect gate="PB7" pin="I/O" pad="30"/>
<connect gate="PC14-LSI" pin="I/O" pad="2"/>
<connect gate="PC15-LSO" pin="I/O" pad="3"/>
<connect gate="PH3-BOOT0" pin="IN" pad="31"/>
<connect gate="VDD@1" pin="_VDD" pad="1"/>
<connect gate="VDD@17" pin="_VDD" pad="17"/>
<connect gate="VDDA" pin="_VDDA" pad="5"/>
<connect gate="VSS@16" pin="_VSS" pad="16"/>
<connect gate="VSS@32" pin="_VSS" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PA0-CK_IN" value="ADC.5 CKIN CMP1M CMP1OUT CTS2 OP1P T2.1 T2ETR WKUP1"/>
<attribute name="PA1" value="ADC.6 CMP1P DE2 OP1M RTS2 SCK1 T15.1N T2.2"/>
<attribute name="PA10" value="CRS RXD1-BOOT SDA1 T1.3"/>
<attribute name="PA11" value="CMP1OUT CTS1 MISO1 T1.4 T1.BK2 USBDM-BOOT"/>
<attribute name="PA12" value="DE1 MOSI1 RTS1 T1ETR USBDP-BOOT"/>
<attribute name="PA13" value="SWD-TMS USBNOE"/>
<attribute name="PA14" value="SWC-TCK TL1OUT"/>
<attribute name="PA15" value="NSS1 RXD2 T2.1 T2ETR TDI"/>
<attribute name="PA2" value="ADC.7 LSCO T15.1 T2.3 TXD0 TXD2-BOOT WKUP4"/>
<attribute name="PA3" value="ADC.8 OP1OUT RXD0 RXD2-BOOT T15.2 T2.4"/>
<attribute name="PA4" value="ADC.9 CMP1M NSS1-BOOT TL2OUT"/>
<attribute name="PA5" value="ADC.10 CMP1M SCK1-BOOT T2.1 T2ETR TL2ETR"/>
<attribute name="PA6" value="ADC.11 CMP1OUT CTS0 MISO1-BOOT T1.BK T16.1"/>
<attribute name="PA7" value="ADC.12 MOSI1-BOOT SCL3 T1.1N"/>
<attribute name="PA8" value="MCO T1.1 TL2OUT"/>
<attribute name="PA9" value="SCL1 T1.2 T15.BK TXD1-BOOT"/>
<attribute name="PB0" value="ADC.15 CMP1OUT NSS1 T1.2N"/>
<attribute name="PB1" value="ADC.16 CMP1M DE0 RTS0 T1.3N TL2.1"/>
<attribute name="PB3" value="DE1 RTS1 SCK1 SWO-TDO T2.2"/>
<attribute name="PB4" value="CTS1 MISO1 SDA3 TRST"/>
<attribute name="PB5" value="MOSI1 T16.BK TL1.1"/>
<attribute name="PB6" value="SCL1-BOOT T16.1N TL1ETR TXD1"/>
<attribute name="PB7" value="PVD RXD1 SDA1-BOOT TL1.2"/>
<attribute name="PC14-LSI" value="OSC32IN"/>
<attribute name="PC15-LSO" value="OSC32OUT"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
