<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;test10_4.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by export_group_in_library.ulp &lt;br&gt;
 (c) IBFEEW Maik Freitag</description>
<packages>
<package name="LQFP48">
<description>&lt;b&gt;LQFP48 - Low Profile Quad Flat Package &lt;/b&gt;&lt;p&gt;SOT313-2</description>
</package>
<package name="LQFP48_KOPIE">
<description>&lt;b&gt;LQFP48 - Low Profile Quad Flat Package &lt;/b&gt;&lt;p&gt;SOT313-2</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ST_STM32G473_48PIN">
<description>Controller der Serie ST STM32G4xx&lt;br&gt;
&lt;b&gt;STM32G473CEx    -  LQFP48&lt;/b&gt;&lt;br&gt;

© IBFEEW, Maik Freitag, 2019&lt;br&gt;</description>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB8_BOOT0"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="PB10"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC14_OSC32"/>
<pin name="PC15_OSC32"/>
<pin name="PF0_OSC"/>
<pin name="PF1_OSC"/>
<pin name="PG10_!RST"/>
<pin name="VBAT" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="VDDA" direction="in"/>
<pin name="VREF+" direction="in"/>
<pin name="VSS/GND" direction="in"/>
<pin name="VSSA" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="ST_STM32G473_48PIN_KOPIE">
<description>Controller der Serie ST STM32G4xx&lt;br&gt;
&lt;b&gt;STM32G473CEx    -  LQFP48&lt;/b&gt;&lt;br&gt;

© IBFEEW, Maik Freitag, 2019&lt;br&gt;</description>
<pin name="PA0F"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2F"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9F"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA12"/>
<pin name="PA13"/>
<pin name="PA14"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PB8_BOOT0"/>
<pin name="PB9"/>
<pin name="PB10F"/>
<pin name="PB11"/>
<pin name="PB12"/>
<pin name="PB13"/>
<pin name="PB14F"/>
<pin name="PB15"/>
<pin name="PC13"/>
<pin name="PC14_OSC32"/>
<pin name="PC15_OSC32"/>
<pin name="PF0_OSC"/>
<pin name="PF1_OSC"/>
<pin name="PG10_!RST"/>
<pin name="VBATF" direction="in"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
<pin name="VDDAF" direction="in"/>
<pin name="VREF+" direction="in"/>
<pin name="VSS/GNDF" direction="in"/>
<pin name="VSSAF" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="STM32G473CE" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Mikrocontroller ST STM32G473CET&lt;br&gt;
im 48-Pin-Gehäuse&lt;br&gt;
ähnlich:&lt;br&gt;
STM32G473CB     128k Flash&lt;br&gt;
STM32G473CC     256k Flash&lt;br&gt;
STM32G473CE     512k Flash&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
© IBFEEW, Maik Freitag, 2019&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ST_STM32G473_48PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="T" package="LQFP48">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8_BOOT0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14_OSC32" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15_OSC32" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0_OSC" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1_OSC" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PG10_!RST" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="24 36 48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF+" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS/GND" pad="23 35 47"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSA" pad="19"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DIGIKEY" value="STM32G473CET6-ND"/>
<attribute name="FARNELL" value="3132388"/>
<attribute name="MF" value="STM32G473CET"/>
<attribute name="MOUSER" value="511-STM32G473CET6"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="STM32G473CE_KOPIE" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>Mikrocontroller ST STM32G473CET&lt;br&gt;
im 48-Pin-Gehäuse&lt;br&gt;
ähnlich:&lt;br&gt;
STM32G473CB     128k Flash&lt;br&gt;
STM32G473CC     256k Flash&lt;br&gt;
STM32G473CE     512k Flash&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
© IBFEEW, Maik Freitag, 2019&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ST_STM32G473_48PIN_KOPIE"/>
</gates>
<devices>
<device name="KOPIE" package="LQFP48_KOPIE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PA0F" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA12" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA13" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA14" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2F" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9F" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PB10F" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB11" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB12" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB13" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PB14F" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PB15" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PB8_BOOT0" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PB9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC13" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14_OSC32" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15_OSC32" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PF0_OSC" pad="36A"/>
<connect gate="G$1" pin="PF1_OSC" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PG10_!RST" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="VBATF" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDAF" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF+" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS/GNDF" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSAF" pad="44"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
