<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="83.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.5" y1="0" x2="83.5" y2="28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.5" y1="28" x2="0" y2="28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>R</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>C</text>
<text>D</text>
<text>M</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip_enet">
<packages>
<package name="TQFP64-10X10">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type TQ</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="ABMM2">
<description>Abracon ABMM2 6.0*3.6*1.2mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb1">
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="si-60062">
<packages>
<package name="SI-60062">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fchk">
<packages>
<package name="DIL64">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-modular">
<packages>
<package name="MEBP6-6G">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pollin">
<packages>
<package name="SMD6X3.7">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="microchip_enet" package="TQFP64-10X10" value="PIC18F67J60">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="ABMM2" value="25 MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="2.26k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C1206" value="10u X7R 16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb1" package="MA06-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="si-60062" package="SI-60062" value="SI-60062"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="180R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="180R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="49R9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="49R9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="49R9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="49R9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="Ferrit">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="Vf=1.8V If=2mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603" value="750">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="fchk" package="DIL64" value="DIL64-SOCKEL-1.0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-modular" package="MEBP6-6G" value=""/>
<element name="C11" library="rcl" package="C1206" value="10u X7R 16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="Ferrit">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="pollin" package="SMD6X3.7" value="TASTER_6X3.7MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="45"/>
<contactref element="IC1" pad="52"/>
<contactref element="IC1" pad="55"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="41"/>
<contactref element="IC1" pad="56"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="S2"/>
<contactref element="X1" pad="S1"/>
<contactref element="X1" pad="P8"/>
<contactref element="X1" pad="P7"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="64"/>
<contactref element="X2" pad="63"/>
<contactref element="X2" pad="32"/>
<contactref element="X2" pad="31"/>
<contactref element="X2" pad="33"/>
<contactref element="X2" pad="34"/>
<contactref element="X2" pad="41"/>
<contactref element="X2" pad="45"/>
<contactref element="X2" pad="50"/>
<contactref element="X2" pad="55"/>
<contactref element="X2" pad="60"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="12"/>
<contactref element="X2" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="20"/>
<contactref element="X2" pad="25"/>
<contactref element="X3" pad="S1"/>
<contactref element="X3" pad="S2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="RBIAS">
<contactref element="IC1" pad="53"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="57"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="54"/>
<contactref element="IC1" pad="49"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="62"/>
<contactref element="X2" pad="61"/>
<contactref element="X2" pad="29"/>
<contactref element="X2" pad="30"/>
<contactref element="X2" pad="36"/>
<contactref element="X2" pad="35"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCAP">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PGD">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PGC">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="MCLR">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDA">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="X1" pad="LA"/>
</signal>
<signal name="LEDB">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="X1" pad="RA"/>
</signal>
<signal name="TPO+">
<contactref element="IC1" pad="51"/>
<contactref element="X1" pad="P1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TPO-">
<contactref element="IC1" pad="50"/>
<contactref element="X1" pad="P3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TPI+">
<contactref element="IC1" pad="47"/>
<contactref element="X1" pad="P4"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TPI-">
<contactref element="IC1" pad="46"/>
<contactref element="X1" pad="P6"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="26"/>
<contactref element="SW1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="LEDRB">
<contactref element="X1" pad="RK"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEDRA">
<contactref element="X1" pad="LK"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TPOBIAS">
<contactref element="X1" pad="P2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ULED">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OSC1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OSC2">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TPIBIAS">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RA2">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="X2" pad="47"/>
</signal>
<signal name="RA3">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="X2" pad="46"/>
</signal>
<signal name="RA4">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="X2" pad="49"/>
</signal>
<signal name="RA5">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="X2" pad="48"/>
</signal>
<signal name="RB0">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="RB1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="RB2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="RB3">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="RB4">
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RB5">
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RC0">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="X2" pad="51"/>
</signal>
<signal name="RC1">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="X2" pad="52"/>
</signal>
<signal name="RC2">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="X2" pad="53"/>
</signal>
<signal name="RC3">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="X2" pad="54"/>
</signal>
<signal name="RC4">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="X2" pad="56"/>
</signal>
<signal name="RC5">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="X2" pad="57"/>
</signal>
<signal name="RC6">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="X2" pad="58"/>
</signal>
<signal name="RC7">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="X2" pad="59"/>
</signal>
<signal name="RD0">
<contactref element="IC1" pad="60"/>
<contactref element="X2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RD1">
<contactref element="IC1" pad="59"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RD2">
<contactref element="IC1" pad="58"/>
<contactref element="X2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RF1">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="X2" pad="44"/>
</signal>
<signal name="RF2">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="X2" pad="43"/>
</signal>
<signal name="RF3">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="X2" pad="42"/>
</signal>
<signal name="RF4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="X2" pad="40"/>
</signal>
<signal name="RF5">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="X2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="RF6">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="X2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="RF7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="X2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="RE0">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RE1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RE2">
<contactref element="IC1" pad="64"/>
<contactref element="X2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RE3">
<contactref element="IC1" pad="63"/>
<contactref element="X2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="RE4">
<contactref element="IC1" pad="62"/>
<contactref element="X2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RE5">
<contactref element="IC1" pad="61"/>
<contactref element="X2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AVDD">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
