<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;Special Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7-segment displays, switches, heatsinks, crystals, transformers, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EURO">
<description>&lt;B&gt;PCB OUTLINE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
euro format, 100 x 160 mm</description>
</package>
<package name="OSC">
<description>&lt;B&gt;OSCILLATOR&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DRIL-3,5">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
drill 3.5 mm'</description>
</package>
<package name="DRIL-3">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
drill 3.0 mm'</description>
</package>
<package name="DRIL-2">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt;'</description>
</package>
<package name="DRIL-6">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
drill 6.0 mm'</description>
</package>
<package name="DRAWING">
<description>&lt;B&gt;DOC FIELD&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
drawing documentation (layer 48)</description>
</package>
<package name="DRIL-4">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
drill 4.0 mm'</description>
</package>
<package name="Q/4">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="EURO-19&quot;">
<description>&lt;B&gt;PCB OUTLINE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
euro format, 100 x 160 mm, mounting holes</description>
</package>
<package name="DRIL-2,5">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
drill 2.5 mm'</description>
</package>
<package name="DRIL-5">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
drill 5.0 mm'</description>
</package>
<package name="Q">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DUOLED">
<description>Duo &lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm</description>
</package>
<package name="QS">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="BATTERY">
<description>&lt;B&gt;BATTERY&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
22 mm</description>
</package>
<package name="EDG-02">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EDG-01">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
<package name="4NO6L12_TO252">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IGFET-EN-GDS">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="4NO6L12">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="4NO6L12">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="4NO6L12"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO252">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO-252AA" package="4NO6L12_TO252">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="P$3 P$6 P$7 P$8 P$9 P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="P$2 P$4 P$5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
