(module "cbdev:USB A PCB Traces" (layer F.Cu) (tedit 60209B77)
  (fp_text value "USB A" (at -3.58 -11.13) (layer F.Fab))
  (pad 1 connect rect (at 3.81 -4.9) (size 1.9 8) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at -3.81 -4.9) (size 1.9 8) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at -1.3 -5.15) (size 2 7.5) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 1.3 -5.15) (size 2 7.5) (layers F.Cu F.Mask))
)
