<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>&gt;LEITERPLATTE</text>
<text>BOT</text>
<text>TOP</text>
<text>&gt;REVISION</text>
<text>&gt;LEITERPLATTE</text>
<text>&gt;REVISION</text>
</plain>
<libraries>
<library name="metric-X">
<packages>
<package name="MCS-MINI-SL-1X02-MH">
<description>Die Pinnummern im WAGO-Katalog sind spiegelverkehrt!</description>
</package>
<package name="GMSTBA2.5-2-G-7.62">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-R">
<packages>
<package name="0207/10">
</package>
<package name="3296Y">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-E">
<packages>
<package name="APRARAIL-DB2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-O">
<packages>
<package name="A3-2:1-TOP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-T">
<packages>
<package name="BV030">
<description>Block VB1,0/1/8; 21.8mm hoch&lt;br&gt;
Hahn BV EI 301; 15.5mm hoch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-V">
<packages>
<package name="DUO-LED-5MM-2-SKT">
</package>
<package name="DO-35">
</package>
<package name="SOD-57">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-F">
<packages>
<package name="F20MM">
</package>
<package name="S14K40">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-C">
<packages>
<package name="C050-035X075">
</package>
<package name="E020-055">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-N">
<packages>
<package name="DIL-08">
</package>
</packages>
</library>
<library name="metric-U">
<packages>
<package name="DIL-04">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="AUSG01" value=""/>
<attribute name="BEARB" value="Lem"/>
<attribute name="BENENNUNG" value="Leiterplatte b"/>
<attribute name="BL" value="01"/>
<attribute name="BLATT" value="01"/>
<attribute name="DATUM" value="17.12.2020"/>
<attribute name="GEPR" value=""/>
<attribute name="KURZBEZ1" value="Spannungsüberwachung"/>
<attribute name="KURZBEZ2" value=""/>
<attribute name="LEITERPLATTE" value="510484"/>
<attribute name="NORM" value=""/>
<attribute name="REVISION" value="REV.A"/>
<attribute name="SACHNUMMER" value="510485"/>
<attribute name="VERWENDBAR" value="NS82-10"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R2" library="metric-R" package="0207/10" value="33k,1%"/>
<element name="O1" library="metric-O" package="A3-2:1-TOP" value="A3-LP-2:1-TOP"/>
<element name="T1" library="metric-T" package="BV030" value="12V,ErP"/>
<element name="E1" library="metric-E" package="APRARAIL-DB2" value="apraRail-DB2">
<attribute name="MONTAGE" value="2x DIN7985-M3x6-A2"/>
</element>
<element name="V1" library="metric-V" package="DUO-LED-5MM-2-SKT" value="LED-SKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="metric-R" package="0207/10" value="62R,1%"/>
<element name="V6" library="metric-V" package="DO-35" value="BAV21"/>
<element name="V5" library="metric-V" package="DO-35" value="BAV21"/>
<element name="C2" library="metric-C" package="C050-035X075" value="330n"/>
<element name="C1" library="metric-C" package="E020-055" value="33u"/>
<element name="R1" library="metric-R" package="3296Y" value="20k"/>
<element name="R3" library="metric-R" package="0207/10" value="10k,1%"/>
<element name="N1" library="metric-N" package="DIL-08" value="LT1431"/>
<element name="R5" library="metric-R" package="0207/10" value="5k6,1%"/>
<element name="U1" library="metric-U" package="DIL-04" value="SFH628A-4"/>
<element name="X2" library="metric-X" package="MCS-MINI-SL-1X02-MH" value="714-162">
<attribute name="ZUBEHOER" value="1x 714-102"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V2" library="metric-V" package="SOD-57" value="BZT03C12">
<attribute name="GRIDY" value="0.1mm"/>
</element>
<element name="X1" library="metric-X" package="GMSTBA2.5-2-G-7.62" value="GMSTBA-2">
<attribute name="ZUBEHOER" value="1x GMSTB2.5/2-ST-7.62"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="metric-F" package="F20MM" value="T125mAH250V">
<attribute name="MONTAGE" value="1x 46G6061"/>
</element>
<element name="F2" library="metric-F" package="S14K40" value="S14K275"/>
<element name="V7" library="metric-V" package="DO-35" value="BAV21"/>
<element name="V8" library="metric-V" package="DO-35" value="BAV21"/>
<element name="V3" library="metric-V" package="DO-35" value="BAV21"/>
<element name="V4" library="metric-V" package="DO-35" value="BAV21"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="V2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N">
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC-A">
<contactref element="V6" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="7"/>
<contactref element="V8" pad="A"/>
<contactref element="V4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="AC-B">
<contactref element="V5" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="9"/>
<contactref element="V7" pad="A"/>
<contactref element="V3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="AC">
<contactref element="V6" pad="C"/>
<contactref element="V5" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC-TRIM">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GNDF">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="N1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="REF">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="N1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+10V">
<contactref element="N1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="V7" pad="C"/>
<contactref element="V8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="LEDS">
<contactref element="N1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PE">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="N1" pad="5"/>
<contactref element="V4" pad="A"/>
<contactref element="V3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LEDA">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="V1" pad="AR"/>
</signal>
<signal name="LEDC">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="V1" pad="AG"/>
</signal>
<signal name="ACOK_L">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="V2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="L-F">
<contactref element="F2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RTOP_NC">
<contactref element="N1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="COMP_NC">
<contactref element="N1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RMID_NC">
<contactref element="N1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
