Report       : PWM_attiny13
Date         : 01-06-2022
Time         : 10:53:17

Compiler     : BASCOM-AVR LIBRARY V 2.0.7.5
Processor    : ATTINY13
SRAM         : 40 hex
EEPROM       : 40 hex
ROMSIZE      : 400 hex

ROMIMAGE     : 16C hex  -> Will fit into ROM
ROMIMAGE     :  364 dec
FLASH USED   :  35  %
BAUD         : 9600 Baud
XTAL         : 1000000 Hz
BAUD error   : 100.%

Stack start  : 9F hex
Stack size   : A hex
S-Stacksize  : A hex
S-Stackstart : 96 hex
Framesize    : 14 hex
Framestart   : 78 hex
Space left   :  21  dec

LCD DB7      : PORTB.7
LCD DB6      : PORTB.6
LCD DB5      : PORTB.5
LCD DB4      : PORTB.4
LCD E        : PORTB.3
LCD RS       : PORTB.2
LCD mode     :  4  bit

--------------------------------------------------------------------------------
Variable                         Type            Address(hex)   Address(dec)
--------------------------------------------------------------------------------
ADC                              Word              0024          36 
HWSTACK                          Word              005D          93 
SWSTACK                          Word              001C          28 
FRAME                            Word              0004          4 
ADCD                             Word              0024          36 
PWM0                             Byte              0056          86 
PWM0A                            Byte              0056          86 
PWM0B                            Byte              0049          73 
ERR                              Bit               0006          6 
LED                              Byte              0060          96 
LED_DIMM                         Byte              0061          97 

--------------------------------------------------------------------------------
Constant                         Value
--------------------------------------------------------------------------------
SREG                             &H3F
SPL                              &H3D
GIMSK                            &H3B
GIFR                             &H3A
TIMSK                            &H39
TIMSK0                           &H39
TIFR                             &H38
SPMCSR                           &H37
OCR0A                            &H36
PWM0A                            &H36
COMPARE0A                        &H36
OCR0                             &H36
PWM0                             &H36
COMPARE0                         &H36
MCUCR                            &H35
MCUSR                            &H34
MCUCSR                           &H34
TCCR0B                           &H33
TCCR0                            &H33
TCNT0                            &H32
COUNTER0                         &H32
TIMER0                           &H32
OSCCAL                           &H31
TCCR0A                           &H2F
DWDR                             &H2E
OCR0B                            &H29
PWM0B                            &H29
COMPARE0B                        &H29
GTCCR                            &H28
CLKPR                            &H26
WDTCR                            &H21
EEAR                             &H1E
EEARL                            &H1E
EEDR                             &H1D
EECR                             &H1C
PORTB                            &H18
DDRB                             &H17
PINB                             &H16
PCMSK                            &H15
DIDR0                            &H14
ACSR                             &H08
ADMUX                            &H07
ADCSRA                           &H06
ADCSR                            &H06
ADCH                             &H05
ADCL                             &H04
ADCSRB                           &H03
SP7                              7
SP6                              6
SP5                              5
SP4                              4
SP3                              3
SP2                              2
SP1                              1
SP0                              0
INT0                             6
PCIE                             5
INTF0                            6
PCIF                             5
OCIE0B                           3
OCIE0A                           2
TOIE0                            1
OCF0B                            3
OCF0A                            2
TOV0                             1
TSM                              7
PSR10                            0
PUD                              6
SE                               5
SM1                              4
SM0                              3
ISC01                            1
ISC00                            0
WDRF                             3
BORF                             2
EXTRF                            1
PORF                             0
CTPB                             4
RFLB                             3
PGWRT                            2
PGERS                            1
SPMEN                            0
COM0A1                           7
COM0A0                           6
COM0B1                           5
COM0B0                           4
WGM01                            1
WGM00                            0
COM00                            6
COM01                            7
FOC0A                            7
FOC0B                            6
WGM02                            3
CS02                             2
CS01                             1
CS00                             0
CLKPCE                           7
CLKPS3                           3
CLKPS2                           2
CLKPS1                           1
CLKPS0                           0
WDTIF                            7
WDTIE                            6
WDP3                             5
WDTOE                            4
WDE                              3
WDP2                             2
WDP1                             1
WDP0                             0
EEPM1                            5
EEPM0                            4
EERIE                            3
EEMPE                            2
EEMWE                            2
EEPE                             1
EEWE                             1
EERE                             0
PB4                              4
PB3                              3
PB2                              2
PB1                              1
PB0                              0
DDB4                             4
DDB3                             3
DDB2                             2
DDB1                             1
DDB0                             0
PINB4                            4
PINB3                            3
PINB2                            2
PINB1                            1
PINB0                            0
PCINT5                           5
PCINT4                           4
PCINT3                           3
PCINT2                           2
PCINT1                           1
PCINT0                           0
ADC0D                            5
ADC2D                            4
ADC3D                            3
ADC1D                            2
AIN1D                            1
AIN0D                            0
ACD                              7
ACBG                             6
AINBG                            6
ACO                              5
ACI                              4
ACIE                             3
ACIS1                            1
ACIS0                            0
REFS0                            6
ADLAR                            5
MUX1                             1
MUX0                             0
ADEN                             7
ADSC                             6
ADATE                            5
ADIF                             4
ADIE                             3
ADPS2                            2
ADPS1                            1
ADPS0                            0
ACME                             6
ADTS2                            2
ADTS1                            1
ADTS0                            0
_DATE_FORMAT                     0
_DATE_SEPARATOR                  92
_GSTRBUF                         120
_DECIMALPOINT                    46
_RTSCTS                          0
_RTSCTS1                         0
_RTSCTS3                         0
_RTSCTS4                         0
_CHIP                            30
_RAMSIZE                         64
_ERAMSIZE                        64
_SIM                             0
_HUGE                            0
_BASE                            1
_XTAL                            1000000
_BUILD                           20750
_COMPILER                        90
_HWMUL                           0
_ROMSIZE                         1024
_DOSFILEWRITE                    0
_DOSDIRWRITE                     0
_1WEXT                           0
_ADC_REFMODEL                    0
_UARTS                           0
_HWSTACKSTART                    159
_TIMEOUT                         0
_PRDWORD                         0
_PBIN_EXTENDED                   0
_HWSTACK_LOW                      149
_SWSTACK_LOW                      140
_FRAME_HIGH                       140
_XMEGA                           0


--------------------------------------------------------------------------------
Warnings:
--------------------------------------------------------------------------------
ADC                              not used
ADCD                             not used
PWM0                             not used
PWM0A                            not used
PWM0B                            not used

High Baud rate error  in line  87 
