Backup erstellen:

- DSO und PC mit dem seriellen (RS232) Kabel verbinden - beide anschalten!
- den Welecupdater starten, in der Parameterauswal (Pfeiltaste neben dem grünen IC-Symbol) den Adressbereich einstellen.
- Komplettdump 00040000 bis 007FFFFF davor steht nichts drin und danach fängt das RAM an.
- FW-Dump 00040000 bis 000DFFFF
- Config, protected Config und Signalspeicher 000E0000 bis 007FFFFF

- Am DSO die linken beiden Funktionstasten unter dem Bildschirm drücken, es wird erst weiß dann schwarz - der Germs-Monitor ist aktiv
- Beim Welec-Updater den Download starten (grünes IC-Symbol. Wenn Ihr den Updater das erste Mal startet ist das Symbol noch grau und inaktiv.
  Ihr müßt dann erst eine Uploaddatei!!! auswählen damit die Taste aktiv wird - fragt mich nicht warum...)
- Nach dem Download mit dem Speichernbutton (Diskettensymbol) den Dump in eine Datei speichern



Dump wieder zurückspielen bzw. Opensource FW laden:

- Am DSO die linken beiden Funktionstasten unter dem Bildschirm drücken, es wird erst weiß dann schwarz - der Germs-Monitor ist aktiv.
- Beim Welec-Updater die Flash-Datei auswählen und den Upload mit dem violetten IC-Symbol starten.
- wenn der Upload fertig ist kommt entweder eine Timeoutmeldung (Übertragungsfehler) oder die Meldung "Fertig". Beides ist gut.
- danach den Updater beenden, DSO auschalten und dann wieder einschalten - das war es

(alternativ kann natürlich auch via perl Skript ins Flash geladen werden -> geht wesentlich schneller)

###########################################################################################################################################

Create backup:

- connect DSO and PC with serial RS232 wire and switch them on
- start the Welecupdater, adjust the address range (parameter selection, arrow button beside the green IC-symbol)
- complete dump 00040000 to 007FFFFF before this there is nothing and after it the RAM begins
- FW-dump 00040000 to 000DFFFF
- Config, protected Config and signal memory 000E0000 to 007FFFFF

- press the left two function keys under the screen, first it will become white and then black - the Germs-monitor is active now
- start the download (press button with green IC-symbol. If you are starting the updater the first time the symbol is grey and inactve.
  You have to select a download!!! file first to get the button active - don't ask me why...)
- After download is done save it into a file using the save-button (floppy disc symbol)



Restore flash or upload open source firmware:

- press the left two function keys under the screen, first it will become white and then black - the Germs-monitor is active now
- select the flash file in the updater and start the upload with the button marked with violet IC-symbol
- after download has finshed, a timeout message (transmission failure) or a ready message will appear. Both is good.
- close the Updater, switch of the DSO and restart it - that's it
 
(alternatively the upload can be done via perl script -> works much faster)