
Kleiner Leitfaden für die Einrichtung von Linux und NIOS-CDK
--------------------------------------------------------------


Schritt 1 - Linux (Suse) besorgen

ISO-Image downloaden, gibt es hier: http://software.opensuse.org/

dann mit Nero oder so auf DVD brennen. Wir haben jetzt eine bootfähige
openSuse Installations-DVD. 




Schritt 2 - Linux installieren

Wer (wie ich) eigentlich Windowsbenutzer ist, braucht auf seinem Windowsrechner
etwas Platz für die Installation. Am besten wäre eine unbenutzte Partition, bei
mir waren es 30GB. Die Partition habe ich unter Windows einfach gelöscht - die 
Linuxinstallation erkennt dann automatisch den freien Platz und bietet die Installation
in dieser Partition an.

Aber auch bei nur einer großen Windows-Partition ist das kein Problem. Hier zwackt
sich Linux einen Teil automatisch für die Installation ab. Die vorgeschlagene Größe kann
man noch ändern. Ansonsten läuft die Installation fast von selbst. Man muß noch einige
kleine Einstellungen vornehmen oder nur abnicken (deutsches Tastaturlayout, welchen Desktop
man benutzen möchte - ich habe KDE3.5, automatisches login etc.), das war's.




Schritt 3 - Zusätzliche Software installieren

Wir benötigen hierzu die Installations-DVD und einen Internetzugang.

Ich empfehle als Erstes die Installation des Krusader. Das ist so eine Art Total Commander
bzw. Norton Commander, den ich schon zu seligen DOS-Zeiten als echte Hilfe empfunden habe.

Aus dem Crusader lassen sich komfortabel alle Schritte durchführen, Dateien zum Editieren
öffnen, kopieren, packen und entpacken, Kommandozeilenfenster im aktuellen Verzeichnis öffnen
usw. .

Dazu öffnen wir in der "Systemsteuerung" YAST2. Unter Software installieren öffnet sich dann
der Paketmanager. Als Suchbegriff Krusader eingeben, ankreuzen und bestätigen - fertig.

Wir brauchen unbedingt noch das Programm "make" und "unix2dos". Die Installation geht so wie
oben beschrieben.




Schritt 4 - CDK4NIOS installieren

Das müssen wir jetzt erstmal wieder runterladen, ich hab das mal hier zur Verfügung gestellt:

http://groups.google.com/group/welec-dso/files -> CDK-NIOS 3.1 SUSE.zip

Unter Linux entpacken wir (mit Krusader) die Dateien in ein eigenes Verzeichnis welches wir
ebenfalls mit Krusader vorher irgendwo im Verzeichnis /home/benutzername/ anlegen.
Dann gehen wir mit der rechten Maustaste auf jedes der Pakete - es öffnet sich ein Kontextmenü,
öffnen mit -> installieren. Für den Paketmanager muß nun das Adminpasswort eingegeben werden.
Danach installiert sich das jeweilige Paket.

Nach der Installation muß der Rechner neu gestartet werden!




Schritt 5 - Sourcen einrichten

Wir brauchen als Nächstes unsere Sourcen. Als Ausgangsbasis dient das Build 0.62 welches ich
ebenfalls auf Google Groups zur verfügung gestellt habe: 

http://groups.google.com/group/welec-dso/files -> BlueFlash_Build_0_62.zip

In unserem eigenen Homeverzeichnis legen wir für die Sourcen eine neue Heimat an, z.b.
/home/benutzername/W2000A und kopieren die Sourcen hinein. 

Um zu sehen ob alles glattgelaufen ist, wechseln wir in den Ordner ../Build/ ,
rufen via Krusader ein Kommandozeilenfenster in diesem Verzeichnis auf und geben
"make clean" und dann "make all" ein.

Es sollte jetzt die Kompilierung durchlaufen. Wenn nicht, hat es bei den Schritten vorher
Probleme gegeben.



Viel Erfolg

Hayo (blueflash) 




   