Deutsch
-----------

Zwei Umstände haben mich an der original FW immer gestört: Das starke Rauschen und die verschobenen Nulllinien.

1. Das starke Rauschen resultiert zu einem großen Teil aus einem schlechten ADC-Abgleich der einzelnen ADCs
   eines ADC-Vierersets pro Kanal. Es gilt also die einzelnen ADCs besser aufeinander abzustimmen.

2. Der standard DAC-Abgleich der original FW verbirgt sich hinter der Funktion Search Zeros. Dieser Abgleich
   ist sehr ungenau und führt zu Restoffsets die über alle Kanäle unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
   (Der DAC - Digital Analog Converter - steuert die Nulllage des Eingangsverstärkers)

Um beidem beizukommen gibt es jetzt im Utility-Menü neue Funktionen um DAC und ADC abzugleichen. Dabei geht man
am besten in folgenden Schritten vor:

- im Edge-Menü das Default Setup aufrufen

- ins Utility-Menü wechseln 

- alle Eingänge von Signalen befreien, oder besser noch alle Eingänge auf Ground legen
  (mit den Tastköpfen oder einem Kurzschlußstecker)

- wenn nicht schon vorher gemacht, jetzt die ADC-Kalibrierung durchführen. Die ermittelten Offsetwerte
  werden dauerhaft im Protected Config Bereich des Flash abgelegt und werden bei jedem Neustart des DSO geladen.
  Das Ergebnis kann man gleich auf dem Bildschirm überprüfen und evtl. den Abgleich erneut durchführen bis das
  Rauschen minimal ist. In der Regel reicht aber ein Aufruf.

- Jetzt kann man den standard DAC-Abgleich durchführen indem man Search Zero Lines betätigt. Diese Funktion ermittelt
  die Offsets für alle Kanäle und alle Spannungsbereiche unabhängig davon ob sie gerade aktiv sind oder nicht.
  Die ermittelten Werte werden in den Config-Bereich des Flash geschrieben.

- In der Regel bleiben noch Restoffsets die sich auch durch mehrfaches Betätigen nicht beseitigen lassen. Jetzt
  kommt der neue DAC-Abgleich ins Spiel. Man stellt also die Kanäle und die Spannungsbereiche ein die man kalibrieren
  möchte und betätigt "Calibrate DAC". Der Feinabgleich wird durchgeführt und die korrigierten Werte ins Flash
  geschrieben - beim nächsten Start werden sie wieder geladen.

  Der Abgleich findet ausschließlich für die gerade aktiven Kanäle und Spannungsbereiche statt! So kann man gezielt
  die DAC-Einstellungen einzelner Kanäle und Spannungsbereiche korrigieren ohne die anderen Einstellungen zu überschreiben.

#####################################################################################################################################################

English
-------------

Two circumstances of the original FW always disturbed me: The incredible noise and the wrong adjusted zero lines.

1. The noise results for the most part in a bad ADC-calibration of the single ADCs in every ADC-Quadset per channel.
   So the job we have to do is to adjust the ADCs to each other. 

2. The standard DAC-calibration is part of the Search Zeros function in the Utility menu. This calibration is
   quite inaccurate and results in remaining offsets on all channels. 
   (The DAC - Digital Analog Converter - controls the Zero position of the input operation amp)

To get rid of both problems new functions are available in the Utility menu now. Follow the steps below
to make a complete adjustment:

- Push "Default Setup" in the Edge menu

- Change to Utility menu

- Remove all inputs, or better shorten the inputs to ground. (with probes or shortening plugs)

- If not done yet calibrate ADCs now. The new offset values are written to protected config in the flash memory
  and are loaded at every new start of the DSO.

- After that we can go further to the DAC-calibration by pressing Search Zero Lines. This function determines the
  offsets for all channels and voltage ranges independent if they are active or not. The new values are written
  into the config area of the flash memory.
 
- In normal case the offsets are quite inaccurate and can't even be eleminated by pressing the function for
  more than one time. Now it is time for the new DAC calibration. Change to the channels and voltage ranges
  you want to calibrate and push "Calibrate DAC". The fine calibration is done now and the new values are stored
  to flash - at the next start they will be loaded again.

  The calibration works exclusivly on the active channels and voltage ranges. That makes it possible to adjust
  especialy selected ranges and channels without overwriting the other settings. 



