<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.446" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.446" y1="0" x2="12.446" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.446" y1="19.05" x2="0" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="1.016" y="1.016" drill="1.1152"/>
<hole x="11.43" y="18.034" drill="1.1152"/>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>JM</text>
<text>290122</text>
<text>JLCJLCJLCJLC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="POWERDI123">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2-2,5">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="std" current="yes"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="POWERDI123" value="AL5809-15P1"/>
<element name="D5" library="diode" package="POWERDI123" value="AL5809-15P1"/>
<element name="D2" library="diode" package="POWERDI123" value="AL5809-15P1"/>
<element name="D3" library="diode" package="POWERDI123" value="AL5809-15P1"/>
<element name="D4" library="diode" package="POWERDI123" value="AL5809-15P1"/>
<element name="D6" library="diode" package="POWERDI123" value="AL5809-60P1"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD2-2,5" value="">
<variant name="std" populate="no"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="A6">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K1">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K3">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K4">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K5">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K6">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
