<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="C-UTC027-02">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="USB_2.0_TYPE_C">
<pin name="GND_A1/B12"/>
<pin name="VBUS_A4/B9"/>
<pin name="SBU2_B8"/>
<pin name="CC1_A5"/>
<pin name="D-_B7"/>
<pin name="D+_A6"/>
<pin name="D-_A7"/>
<pin name="D+_B6"/>
<pin name="SBU1_A8"/>
<pin name="CC2_B5"/>
<pin name="VBUS_B4/A9"/>
<pin name="GND_B1/A12"/>
</symbol>
<symbol name="USB_2.0_TYPE_C_SHIELD">
<pin name="S1"/>
<pin name="S2"/>
<pin name="S3"/>
<pin name="S4"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="UTC027" prefix="CON">
<gates>
<gate name="A" symbol="USB_2.0_TYPE_C"/>
<gate name="B" symbol="USB_2.0_TYPE_C_SHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="C" package="C-UTC027-02">
<connects>
<connect gate="A" pin="CC1_A5" pad="A5"/>
<connect gate="A" pin="CC2_B5" pad="B5"/>
<connect gate="A" pin="D+_A6" pad="A6"/>
<connect gate="A" pin="D+_B6" pad="B6"/>
<connect gate="A" pin="D-_A7" pad="A7"/>
<connect gate="A" pin="D-_B7" pad="B7"/>
<connect gate="A" pin="GND_A1/B12" pad="A1/B12"/>
<connect gate="A" pin="GND_B1/A12" pad="B1/A12"/>
<connect gate="A" pin="SBU1_A8" pad="A8"/>
<connect gate="A" pin="SBU2_B8" pad="B8"/>
<connect gate="A" pin="VBUS_A4/B9" pad="A4/B9"/>
<connect gate="A" pin="VBUS_B4/A9" pad="B4/A9"/>
<connect gate="B" pin="S1" pad="BP@1 TP@1"/>
<connect gate="B" pin="S2" pad="BP@2 TP@2"/>
<connect gate="B" pin="S3" pad="BP@3 TP@3"/>
<connect gate="B" pin="S4" pad="BP@4 TP@4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
