Konfigurationswort für PIC16F627A/628A/648A
Bit 13 FLASH Program Memory Code Protection Bit: „1“ = Schutz aus
Bit 8 CPD: Data Code Protection Bit: „1“ = Schutz aus
Bit 7 LVP: Low Voltage Programming Enable: „0“ = Off
Bit 6 BOREN: Brown- out Reset Enable bit: '1' = on
bit 5 MCLRE: RA5/MCLR pin function select: '0' = "0 = RA5/MCLR pin function is digital Input, MCLR internally linked to VDD"
bit 3 /PWRTEN: Power- up Timer Enable Bit: '0' = an
Bit 2: WDTEN: Watchdog Timer Enable Bit: '1' = an
Bit 4, 1-0: FOSC2:FOSC0: Oscillator Selection Bits = 100 "INTOSC Oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT-Pin, I/O-Funktion auf RA7/OSC1/CLKIN"
Konfigurationswort = bin 10000101010100 = hex 2154
Willem EPROM-Programmierer zeigt dies möglicherweise als hex 3154 (bit12 auch '1')
Der Power-up Timer (PWRT) bietet eine feste Verzögerung von 72 ms (nominal) beim Einschalten für das Zurücksetzen.
Die Option „MCLR/RA5“ sollte als RA5-Eingang konfiguriert werden. Wenn der MCLR-Pin jedoch als Reset konfiguriert ist, muss der Pin mit einer Drahtbrücke oder einem Widerstand an den +5-V-Spannungspegel gebunden werden. Die Version des PIC-Mikrocontrollers, die ich meistens verwendet habe, ist der PIC16F627A und '628A. PIC16F627/628/627A/628A/648A kann verwendet werden, wenn Sie ein geeignetes Konfigurationswort für das von Ihnen verwendete Teil wählen. Bitte beachten Sie, dass die PIC16C84/F84 mit diesen PCBs nicht verwendbar sind, da diese Controller externe Oszillatorkomponenten benötigen. Sehen Sie sich die originale ps2m.lha im Aminet und/oder die Microchip-Datenblätter an, wenn Sie diese 84er-Teile verwenden möchten.