<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="33.33" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="33.33" y1="0" x2="33.33" y2="60" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="33.33" y1="60" x2="0" y2="60" width="0.4064" layer="20"/>
<circle x="4" y="56" radius="1.6" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="29.33" y="56" radius="1.6" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="4" y="4" radius="1.6" width="0.254" layer="20"/>
<circle x="29.33" y="4" radius="1.6" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="60" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="test1">
<description>Generated from &lt;b&gt;test1.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="7395-02">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK RA CONNECTOR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;Fixed Orientation</description>
</package>
<package name="DO35-10_VIA">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="C050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="7395-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK RA CONNECTOR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;Fixed Orientation</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="test1" package="C050-035X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="test1" package="C050-035X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="test1" package="C050-035X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="test1" package="TO92" value="7805L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="test1" package="DO35-10_VIA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="test1" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="test1" package="7395-02" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9731601"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="test1" package="7395-03" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$18">
<contactref element="R1" pad="C"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
