#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32G431C8T3
Mcu.Family=STM32G4
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IPNb=2
Mcu.Name=STM32G431C(6-8-B)Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin2=PB8-BOOT0
Mcu.Pin3=PB9
Mcu.PinsNb=4
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32G431C8Tx
MxCube.Version=6.8.1
MxDb.Version=DB.6.0.81
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PB8-BOOT0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8-BOOT0.GPIO_Label=Test1
PB8-BOOT0.Locked=true
PB8-BOOT0.Signal=GPIO_Output
PB9.GPIOParameters=GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=Test2
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Output
PF0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PF0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PF1-OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PF1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32G431C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_G4 V1.5.1
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=PB8OutTest.ioc
ProjectManager.ProjectName=PB8OutTest
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false
RCC.ADC12Freq_Value=170000000
RCC.AHBFreq_Value=170000000
RCC.APB1Freq_Value=170000000
RCC.APB1TimFreq_Value=170000000
RCC.APB2Freq_Value=170000000
RCC.APB2TimFreq_Value=170000000
RCC.CRSFreq_Value=48000000
RCC.CortexFreq_Value=170000000
RCC.EXTERNAL_CLOCK_VALUE=12288000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=170000000
RCC.FDCANFreq_Value=170000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=170000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI48_VALUE=48000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2C1Freq_Value=170000000
RCC.I2C2Freq_Value=170000000
RCC.I2C3Freq_Value=170000000
RCC.I2SFreq_Value=170000000
RCC.IPParameters=ADC12Freq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CRSFreq_Value,CortexFreq_Value,EXTERNAL_CLOCK_VALUE,FCLKCortexFreq_Value,FDCANFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,I2C3Freq_Value,I2SFreq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LSCOPinFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO1PinFreq_Value,PLLM,PLLN,PLLPoutputFreq_Value,PLLQoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PLLSourceVirtual,PWRFreq_Value,RNGFreq_Value,SAI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USART3Freq_Value,USBFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=170000000
RCC.LPUART1Freq_Value=170000000
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO1PinFreq_Value=16000000
RCC.PLLM=RCC_PLLM_DIV2
RCC.PLLN=85
RCC.PLLPoutputFreq_Value=170000000
RCC.PLLQoutputFreq_Value=170000000
RCC.PLLRCLKFreq_Value=170000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.PWRFreq_Value=170000000
RCC.RNGFreq_Value=170000000
RCC.SAI1Freq_Value=170000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=170000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.USART1Freq_Value=170000000
RCC.USART2Freq_Value=170000000
RCC.USART3Freq_Value=170000000
RCC.USBFreq_Value=170000000
RCC.VCOInputFreq_Value=4000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=340000000
board=custom
isbadioc=false
