Themen / Index

## dso.m - DSO-Oszillogramme auswerten.

Durch das Modul dso.m wird die Datei
`para_Dateiname ="D:\\homepr\\geraete\\etronik\\messgeraete\\dso2100\\m220\\CAL.dso"`
als Matrix b eingelesen

Dann werden bekannte Einstellwerte aus der eingelesenen Matrix ausgewertet:

`kan12 = b(22427) % 0=Kein Kanal, 1=Nur Y1, 2=nur Y2, 3 = Y1 und Y2 ... ts = b(22408) % Taktstufe Taktstufe: 1=5ns, 2=10nS 3=20ns 4=50ns 5=100ns 6=200ns 7=0.5u 8=1u 9=2u 10=5us 11=10us 12=20us 13=50us 14=0.1ms 15=0.2ms 16=0.5ms 17=1ms 18=2ms 19=5ms
tf=b(22444) % Zeitmasstab s/div
...
fy1 = b(22445); % Empfindlichkeit Y1
ny1 = b(22430) -256; % Nullpunktverschiebung Y1
...
fy2 = b(22446); % Empfindlichkeit Y2
ny2 = b(22431) -256; % Nullpunktverschiebung Y2
`

Dadurch lassen sich die Rohwerte in Spannungen umrechnen. Wenn diese als CSV-Dateien benötigt werden, dann könnten diese geschrieben werden durch die Zeilen:
`% dlmwrite( "xxx_y1.csv", [t;y1]' ) % Export für Excel (Grafik)
% dlmwrite( "xxx_y2.csv", [t;y2]' ) % Export für Excel (Grafik)
dlmwrite( "xxx_yw12.csv", [t; y1; y2; w1; w2 ]' ) % Export für Excel (Grafik)`

Danach erfolgt eine Auswertung der Daten, die einfacherweise hier hineinprogrammiert wurde. Diese Auswertung erfolgt nach der Zeile
printf("Suche Nulldurchgaenge\n")

Siehe ../../../homepr/geraete/etronik/messgeraete/dso2100/DATASAVE.htm - Das Datenformat
../../../homepr/geraete/etronik/messgeraete/dso2100/DSODATEN.XLS - Excel-2000 Macros und Arbeitsblätter zur Nachbearbeitung von DSO-Oszillogrammen.

Siehe auch
../../../homepr/geraete/etronik/messgeraete/dso2100/m220/themen.htm