(footprint "629722000214" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at -2.25 -5.35) (layer "F.SilkS") hide)
  (fp_text value "629722000214" (at 0 4.95) (layer "F.Fab") hide)
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.89 -2.535) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers "*.Mask"))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.89 -2.535) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers "*.Mask"))
  (pad "A1/B12" smd rect (at -3.2 -3.6) (size 0.6 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A4/B9" smd rect (at -2.4 -3.6) (size 0.6 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A5" smd rect (at -1.25 -3.6) (size 0.3 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A6" smd rect (at -0.25 -3.6) (size 0.3 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A7" smd rect (at 0.75 -3.6) (size 0.3 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A8" smd rect (at 1.75 -3.6) (size 0.3 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A9/B4" smd rect (at 2.4 -3.6) (size 0.6 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "A12/B1" smd rect (at 3.2 -3.6) (size 0.6 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "B5" smd rect (at 1.25 -3.6) (size 0.3 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "B6" smd rect (at 0.25 -3.6) (size 0.3 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "B7" smd rect (at -0.75 -3.6) (size 0.3 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "B8" smd rect (at -1.75 -3.6) (size 0.3 1.14) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "Shell" thru_hole oval (at -4.32 -3.035) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "Shell" thru_hole oval (at -4.32 1.145) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "Shell" thru_hole oval (at 4.32 -3.035) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
  (pad "Shell" thru_hole oval (at 4.32 1.145) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers "*.Cu" "*.Mask"))
)
