
Uptghf = R9 / (R8+R9) * Uulout   I

Setzte:
Uptghf = 1,14V R9 = 56kOhm

Mit gewünschtem Uulout R8 berechnen.

Uulout = 13,6V

Aus I

1,14V = 56kOhm / (R8+56kOhm) * 13,6V

1,14V / 13,6V = 56kOhm / (R8+56kOhm)

0,0838*(R8+56kOhm) = 56kOhm

R8 + 4,6928kOhm = 56kOhm

R8 = 56kOhm - 4,9628kOhm = 51,0372kOhm






