{
  "last_sch_text_sim_command": ".tran 1u 200u\n.param VDD=5\n.param VSS=0\t\n.param VTHRESH=0.5\n.IC V(/QINT)={VSS}",
  "tabs": [
    {
      "analysis": "TRAN",
      "commands": [
        ".tran 1u 200u\n.param VDD=5\n.param VSS=0\t\n.param VTHRESH=0.5\n.IC V(/QINT)={VSS}",
        ".kicad adjustpaths",
        ".save all",
        ".probe alli"
      ],
      "dottedSecondary": true,
      "legend": {
        "x": 0,
        "y": 0
      },
      "margins": {
        "bottom": 45,
        "left": 70,
        "right": 140,
        "top": 30
      },
      "measurements": [],
      "showGrid": true,
      "traces": [
        {
          "color": "rgb(166, 216, 84)",
          "signal": "V(Q)+5",
          "trace_type": 257
        },
        {
          "color": "rgb(194, 0, 0)",
          "signal": "V(R)/5+2",
          "trace_type": 257
        },
        {
          "color": "rgb(102, 194, 165)",
          "signal": "V(S)/5+5",
          "trace_type": 257
        },
        {
          "color": "rgb(166, 86, 40)",
          "signal": "V(QB)/5+2",
          "trace_type": 257
        },
        {
          "color": "rgb(179, 179, 179)",
          "signal": "V(/gq_int1)/5",
          "trace_type": 257
        }
      ]
    }
  ],
  "user_defined_signals": [
    "V(Q)+5",
    "V(R)/5+2",
    "V(S)/5+5",
    "V(QB)/5+2",
    "V(/gq_int1)/5"
  ],
  "version": 6
}
