(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 3)
    (no_connects 3)
    (area 33.924999 27.674999 194.075001 127.825001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 0)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 4)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 VSS)
  (net 2 VDD)
  (net 3 "Net-(U1-Pad11)")
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net VDD)
    (add_net VSS)
  )
  (module Connectors_IEC_DIN:Socket_DIN41612-CaseC1-AC-Female-64Pin-2rows (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 139.25 117.25)
    (fp_text reference J1 (at 0 -7.62) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C64AC (at 0 7.62) (layer F.Fab))
    (pad 1c thru_hole circle (at 39.37 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2c thru_hole circle (at 36.83 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4c thru_hole circle (at 31.75 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3c thru_hole circle (at 34.29 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5c thru_hole circle (at 29.21 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6c thru_hole circle (at 26.67 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7c thru_hole circle (at 24.13 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 8c thru_hole circle (at 21.59 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9c thru_hole circle (at 19.05 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10c thru_hole circle (at 16.51 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 11c thru_hole circle (at 13.97 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 12c thru_hole circle (at 11.43 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 13c thru_hole circle (at 8.89 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 14c thru_hole circle (at 6.35 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 15c thru_hole circle (at 3.81 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 16c thru_hole circle (at 1.27 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 17c thru_hole circle (at -1.27 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 18c thru_hole circle (at -3.81 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 19c thru_hole circle (at -6.35 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 20c thru_hole circle (at -8.89 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 21c thru_hole circle (at -11.43 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 22c thru_hole circle (at -13.97 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 23c thru_hole circle (at -16.51 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 24c thru_hole circle (at -19.05 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 25c thru_hole circle (at -21.59 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 26c thru_hole circle (at -24.13 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 27c thru_hole circle (at -26.67 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 28c thru_hole circle (at -29.21 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 29c thru_hole circle (at -31.75 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 30c thru_hole circle (at -34.29 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 31c thru_hole circle (at -36.83 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 32c thru_hole circle (at -39.37 2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1a thru_hole circle (at 39.37 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2a thru_hole circle (at 36.83 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4a thru_hole circle (at 31.75 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3a thru_hole circle (at 34.29 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5a thru_hole circle (at 29.21 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6a thru_hole circle (at 26.67 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7a thru_hole circle (at 24.13 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 8a thru_hole circle (at 21.59 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9a thru_hole circle (at 19.05 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10a thru_hole circle (at 16.51 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 11a thru_hole circle (at 13.97 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 12a thru_hole circle (at 11.43 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 13a thru_hole circle (at 8.89 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 14a thru_hole circle (at 6.35 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 15a thru_hole circle (at 3.81 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 16a thru_hole circle (at 1.27 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 17a thru_hole circle (at -1.27 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 18a thru_hole circle (at -3.81 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 19a thru_hole circle (at -6.35 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 20a thru_hole circle (at -8.89 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 21a thru_hole circle (at -11.43 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 22a thru_hole circle (at -13.97 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 23a thru_hole circle (at -16.51 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 24a thru_hole circle (at -19.05 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 25a thru_hole circle (at -21.59 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 26a thru_hole circle (at -24.13 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 27a thru_hole circle (at -26.67 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 28a thru_hole circle (at -29.21 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 29a thru_hole circle (at -31.75 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 30a thru_hole circle (at -34.29 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 31a thru_hole circle (at -36.83 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 32a thru_hole circle (at -39.37 -2.54 180) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at -44.9961 0) (size 2.90068 2.90068) (drill 2.90068) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at 44.9961 0) (size 2.90068 2.90068) (drill 2.90068) (layers *.Cu *.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connectors_IEC_DIN.3dshapes/Socket_DIN41612-CaseC1-AC-Female-64Pin-2rows.kicad_mod.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-14_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 59C78D6B)
    (at 149.25 49.5)
    (descr "14-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U1 (at 3.81 -2.33) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4001 (at 3.81 17.57) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 7.62) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9 thru_hole oval (at 7.62 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10 thru_hole oval (at 7.62 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 VSS))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 VDD))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-14_W7.62mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_DIP:DIP-14_W7.62mm_LongPads (layer F.Cu) (tedit 59C78D6B)
    (at 149.25 81)
    (descr "14-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 7.62 mm (300 mils), LongPads")
    (tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 7.62mm 300mil LongPads")
    (fp_text reference U2 (at 3.81 -2.33) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4001 (at 3.81 17.57) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 3.81 7.62) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 7.62 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 9 thru_hole oval (at 7.62 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 10 thru_hole oval (at 7.62 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 11 thru_hole oval (at 7.62 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 12 thru_hole oval (at 7.62 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 13 thru_hole oval (at 7.62 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 VSS))
    (pad 14 thru_hole oval (at 7.62 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 VDD))
    (model ${KISYS3DMOD}/Housings_DIP.3dshapes/DIP-14_W7.62mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 34 127.75) (end 34 27.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 194 127.75) (end 34 127.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 194 27.75) (end 194 127.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 34 27.75) (end 194 27.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
