https://github.com/maxgerhardt/pio-esp32cam/tree/main

Komplettes Verzeichnis als ZIP-Datei herunter laden (ist eine Option in '<>Code'

Entpacken > kann dann als Projekt in pio aufgerufen werden.

Compilieren und über den FTDI232 hoch laden. Dazu muss der ESP32 cam in den flashmodus gesteckt werden (Brücke IO0-GND)
Laut KI: GPIO 3 = receive; GPIO 1 = transmit

Brücke entfernen und den seriellen Monitor starten und Reset

Dann wird der Link angezeigt. Hier z.B:   192.168.0.150:80