Beschreibung
    * RESISTOR, RC02H 1206 100R
    * Serie:RC02H
    * Widerstand:100R
    * Tolerance, resistance ±:±1%
    * Nennleistung:0.25W
    * Temperatur Arbeitsbereich:-55°C...+125°C
    * Widerstandselementtyp:Thick Film
    * Spannung, Einschalt-:200V DC
    * Temperature coefficient ±:±100ppm/°C
    * Gehäusetyp:1206
    * Breite/Weite:1.6mm
    * Länge/Höhe, Außen-:3.2mm
    * Nennspannung, DC:200V
    * Raster, Anschluss:0.5mm
    * SMD-Bauteil:1
    * Stück pro Rolle:5000
    * Temperatur, Betriebs- max.:125°C
    * Temperatur, Betriebs- min.:-55°C
    * Temperatur, Leistung:70°C
    * Temperaturkoeffizient, +:100ppm/°C
    * Temperaturkoeffizient, -:100ppm/°C
    * Tiefe, Aussen:0.6mm
    * Toleranz +:1%
    * Toleranz -:1%