<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="14.5925" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.5925" y1="0" x2="14.5925" y2="14.595" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.5925" y1="14.595" x2="2.53" y2="14.595" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.53" y1="14.595" x2="0" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.065" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt; wave soldering&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Brunner">
<description>NIXI-Röhre IN-12</description>
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD80C" value="3V9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="SOD80C" value="6V2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="Brunner" package="SOD80C" value="TMMBAT43">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="Brunner" package="SOD80C" value="TMMBAT43">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805W" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="Brunner" package="SOD80C" value="TMMBAT43">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="SOD80C" value="5V6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="CT3528" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DATA" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TXD(3)">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND(5)">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="OW-DATA">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="DATA" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="OW-VCC">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="VCC" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="OW-GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
