

EDA-Daten
=========

Die Daten für die Schaltung und die Leiterplatte befinden sich im Eagle-Ordner unter Level-Tube. Vor Auslieferung müssen die entsprechenden Dokumente in den HW-Ordner übertragen werden.

Grobplanung
===========

AVR-Pins
--------

Der AVR-Mega8 benötigt Verdrahtung für:
* ISP (3x)
* LEDs (6x)
* RMS-Signal (1x)
* DMX über UART (1x)
* Codierer (4x)
* Taster (1x)

* Genutzte Pins: 16
* Verfügbare Pins: 20

### ISP


Leiterplatten-Koppler
---------------------

# AGND
# Signal R
# Signal L
# AGND
# Vcc
# Vcc
# GND
# GND
# DMX-
# DMX+


Sonstiges
---------

* Prüfpins
** RMS_in
** RMS_out
** Vcc
** GND
** Vout
* Reset
* ISP
* Bohrungen (3mm-Schrauben mit Beilagscheiben)

 
