
Aufbauanleitung
===============

Die Aufbauanleitung soll den Nachbau der LevelTube mit Steuerbox und LED-Röhre ermöglichen.

![Aufstellung einer LevelTube](./Bilder/Aufstellung_LevelTube.jpg "Aufstellung einer LevelTube")


Material
--------

Das Projekt LevelTube besteht aus vielen Einzelteilen, die nicht alle bei einem einzelnen Händler verfügbar sind. Daher folgt eine Beschreibung welche Teile bei welchem Händler verfügbar sind. 

Die Leiterplatte kann mit den Layoutdaten aus dem Schaltungsentwurf bei einem beliebigen Leiterplattenservice bestellt werden, der EAGLE-Layouts akzeptiert wie etwa Beta-Layout. Grundsätzlich kann das Material aus dem Schaltungsentwurf mit EAGLE (6.5.0 Light) exportiert werden. Die Materialbennenung entspricht dabei der Bestellbezeichnung von Reichelt Elektronik. Darüberhinaus wird zur Fertigung noch weiteres Material benötigt, das im Folgenden aufgelistet ist:
* Poti-Kappe (OKW TK-20-6 SW)
* Lötösen (RLO 4470-100)
* M3-Schrauben (SKS M3X16-50)
* M3-Muttern (SK M3)
* Gehäuse (GEH EG 2)
* USB-Netzteil (ANS USB 1A)
* USB-Kabel (DELOCK 82057)
* 3-polige DMX-Einbaubuchse (XLR 3ES)

Zusätzliches Zubehör:
* Y-Kable für Cinch (AVK 105)
* Klinke-Cinch-Adapter (NTA 178)
* 3,5mm-6,3mm-Klinkenadapter (HA 37)
* 2x 3,5mm-6,3mm-Klinkenadapter (NTA 196)
* Kabelhalter

Zur Erleichterung liegen beim Elektronikversender Reichelt fertige Einkaufslisten bereit die über die folgenden mehrteiligen Links zugänglich sind:
* [Reichelt Teil 1][Rei_1]
* [Reichelt Teil 2][Rei_2]
* [Reichelt Teil 3][Rei_3]
* [Reichelt Teil 4][Rei_4]

[Rei_1]: https://secure.reichelt.de/index.html?&ACTION=20&AWKID=913663&PROVID=2084
[Rei_2]: https://secure.reichelt.de/index.html?&ACTION=20&AWKID=957233&PROVID=2084
[Rei_3]: https://secure.reichelt.de/index.html?&ACTION=20&AWKID=1003706&PROVID=2084
[Rei_4]: https://secure.reichelt.de/index.html?&ACTION=20&AWKID=1003633&PROVID=2084

Die LED-Röhre von Eurolite gibt es bei Musikhaus Thomann. Dort kann man auch gleich weiteres Material für die Verkabelung kaufen. Bestellliste bei Musikhaus Thomann:
* LED-Röhre Eurolite LED DMX Pixel Tube 16 RGB
* Y-Kabel für Klinke (Cordial CFY 0.3 VKK)
* Klinke-Cinch-Adapterkabel (TPY2015 JRR / CFY 1,5 VCC)
* DMX-Verlängerungskabel (SM6BK)
* Klinkenverlängerungskabel (Cordial CFM 1,5 VV / SPP2015)

Die Bearbeitung der LED-Röhre erfordert Material aus dem Baumarkt. Zum Einen eine Holzlatte mit den Maßen 15x40x975mm. Für den Standfuß lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen machen, da kein standardisierten Bauteile verfügbar ist. Im Abschnitt "Standfuß" kann nur ein Ausführungsbeispiel gegeben werden.


Werkzeug
--------

* Einfacher Lötarbeitsplatz mit Werkzeug
* Akkuschrauber, besser Ständerbohrmaschine
* Körner und Hammer
* 4mm-Metallbohrer
* 12mm-Metallbohrer
* Eisensäge
* Schleifpapier/Schleifmaschine
* Schlüsselfeilen
* Stichsäge oder Raspel
* Gaffertape
* Metallsäge
* Doppelseitiges Klebeband
* Software "avrdude"
* ISP-Programmer für AVR

Elektronik
----------

1. Die SMD-Bauteile bestücken. Achtung: Die SMD-Kondensatoren bis zur Verarbeitung in der Bauteiltüte belassen, denn die haben keine Beschriftung. 
2. ICs + LED-Balken einlöten. Bei ICs und Elkos die Polung beachten
3. Den Rest bestücken und einlöten
4. An die DMX-Buchse Klinkeldraht von etwa 10cm anlöten.
5. Mit der Schraubklemme gemäß der Nummerierung auf der Leiterplatte und der DMX-Buchse verbinden.
6. ISP-Programmer für AVR an der 6-poligen ISP-Stiftleise anschließen.
7. USB-Netzteil anschließen.
8. Mit der Kommandozeile in das Software-Verzeichnis ./src wechseln.
9. Bei Bedarf im Makefile den ISP-Programmer anpassen, speziell die Parameter AVRDUDE_PROGRAMMER und AVRDUDE_PORT.
10. Mit dem Kommandozeilenbefehl "make fuses" die Fuses programmieren.
11. Mit dem Kommandozeilenbefehl "make program" die Software aufspielen.

### Elektrische Inbetriebnahme

1. Mit USB-Netzteil verbinden
2. LED-Röhre anschließen. An der LED-Röhre sind nur die DIP-Schalter 1 und 10 auf ON.
3. Spannungen prüfen +5V und -5V
4. Testsignal (z. B. 400 Hz, 40 mVss Sinus) über Klinkenbuchse einspeisen und RMS-Wert (hier 600mV) prüfen, Das Drehpoti steht auf Rechtsanschlag
5. Drehencoder prüfen, verschiedene Stellungen ergeben verschieden Modi auf der LED-Röhre (Im weiteren auf Position 4)
6. LED-Balken mit Testsignal prüfen, bei größerer Amplitude höherer Ausschlag
7. Drehpoti mit Testsignal prüfen, rechts Drehung des Drehpotis höherer Ausschlag am LED-Balken
8. Taster prüfen, schaltet LED-Röhre ein und aus.


Gehäuse
-------

Grundsätzlich gilt hier: Zeit lassen, denn das Ergebnis zählt.

1. Bemaßung der Vorder- und Rückplatte gemäß dem Bild unten anzeichnen
2. Grob mit den Maßen der bestückten Leiterplatte vergleichen
3. Körnen
4. Bohren
5. Flächige Elemente mehrfach Körnen und Bohren und anschließend mit einer Schlüsselfeile bearbeiten, vergleiche mit Bild unten
6. Die vier Seitenteile Paarweise mit Klebeband zusammenkleben. Auf genau 81mm Länge zuschneiden. 
7. Feinbearbeitung mit dem Schleifpapier. Die ungeschnittene Seite zeigt zur Vorderplatte.
8. Gehäuse zusammenschrauben und bestückte Leiterplatte einbauen. Schaltungsmasse und Gehäuse gemäß Bild über Lötöse verbinden.
9. Nach Bedarf Frontplatten nacharbeiten. Füße ankleben.
10. Drehknopf am zurechtgeschnittenen Drehpoti montieren.

Bemaßung der Vorder- und Rückplatte:

![Bemassung](./Bilder/Frontplatten_Bemassung.svg "Bemaßung der Vorder- und Rückplatte")

Beispiel Frontplatten:

![Beispiel Frontplatten](./Bilder/Beispiel_Frontplatten.jpg "Beispiel der Vorder- und Rückplatte")

Verbindung von Schaltungsmasse und Gehäuse:

![Schaltungsmasse](./Bilder/Schaltungsmasse.jpg "Schaltungsmasse")


Eurolite Mod
------------

### Problem

Das Gehäuse der Eurolite PixelTube ist diffus und die LED-Reihe weit von der Hülle entfernt. Dadurch verschwimmen die Pegelschritte und Pegelwechsel sind nicht mehr richtig sichtbar. Dieser Mangel kann mit einem Umbau behoben werden.

### Vorgehen

1. Vorab Funktionstest mit der Steuerbox
2. Holzlatte mit den Maßen 15x40x975mm besorgen oder Zusägen.
3. Netzstecker ziehen
4. Silikonstöpsel oben und unten entfernen und alle Schrauben außer für die Schalter und den Netzwandler öffnen.
5. Verkabelung lockern und Kabel geben, damit der Ausbau leichter fällt und Anschlussfarben notieren
6. Leiterplatte ablöten und ausbauen.
7. Die Elkos, besonders den in der Mitte, durch HiCap-Kerko tauschen oder auf die Unterseite verlagern. 
8. An den Stirnseiten Einbuchtungen für die Kabel und Stecker mit der Stichsäge einfügen.
9. Nicht die Röhre verstauben, also die bearbeitet Holzlatte vor der weiteren Verarbeitung gut abpusten.
10. Die Leiterplatte mit Heißkleber, Silikon oder Schrauben (an Masseflächen durchbohren) auf der Holzlatte fixieren.
11. Die Holzlatte mit der Leiterplatte in die Röhre einbringen und die Leitungen anlöten.
12. Kurzer Funktionstest und Vergleich mit dem ersten Funktionstest.
13. Jetzt die Holzlatte an den Stirnseiten mit viel Heißkleber oder Silikon formschlüssig befestigen. Die Röhre war im vorliegenden Fall erfreulicherweise gerillt und hält gut.
14. Alles wieder verschrauben und verstöpseln.
15. DMX-OUT-Kabel mit selbstklebendem Kabelhalter hinter der Alu-Schiene fixieren.

In der vorliegenden LED-Röhre waren die Datenleitungen mit D+ mit dünn/rot, D- mit dünn/weiß, GND mit dünn/schwarz verbunden.
Die Spannungsversorgung + war mit dick/rot und - war mit dick/schwarz verbinden. Der dünne weiße Leiter dient zur Erdung und war an dem hinteren GND angeschlossen.

Im weiteren noch einige Bilder.

Zerlegte LED-Röhre und die bearbeitete Holzlatte:

![Bearbeitete Holzlatte](./Bilder/Bearbeitete_Holzlatte.jpg "Bearbeitete Holzlatte")

Fixieren der Leiterplatte:

![Fixieren der Leiterplatte](./Bilder/Fixieren_der_Leiterplatte.jpg "Fixieren der Leiterplatte")

Mit Heißkleber geklebte Stirnseite:

![Geklebte Strinseite](./Bilder/Geklebte_Stirnseite.jpg "Geklebte Stirnseite")


Standfuß
--------

Eine eindeutige Angabe zum Baummaterial für den Standfuß fehlt, weil keine geeigneten Quellen verfügbar sind. Stattdessen wird beispielhaft ein möglicher Aufbau vorgeführt. Unterhalb gibt es ein Bild, das den Aufbau im Detail zeigt. Die Fußplatte ist ein Leimholzbrett mit den Maßen 200x200x20mm. Der Montagewinkel besteht aus Schichtholz mit den Armlängen 150x30x16mm und 200x30x16mm. Die kurze Seite des Montagewinkels wird vorgebohrt mit Spax-Schrauben mittig auf die Fußplatte geschraubt. Die mitgelieferten Montageklammern der LED-Röhre wurden mit M5-Schrauben und Muttern an der langen Seite des Montagewinkels befestigt.

Standfuß im Detail:

![Standfuß im Detail](./Bilder/Standfuss_im_Detail.jpg "Standfuß im Detail")


Inbetriebnahme
--------------

Das Meiste für die Inbetriebnahme wurde bereits bei der elektrischen Inbetriebnahme durchgeführt. Daher hier die Kurzfassung.

* Mit USB-Netzteil verbinden.
* LED-Röhre anschließen.
* Geignetes Testsignal einspeisen (etwa Musik).
* LED-Balken auf Funktion prüfen.
* Drehencoder verstellen und die einzelnen Modis prüfen.
* Funktion des Tasters prüfen. (Drehencoder in Position 4)
* Drehpoti auf Funktion prüfen.
